**Specyfikacja do pozycji: 80, 83, 84, 85, 95**

**Poz. 84 - ODWIJACZ-WÓZEK** do odwijania taśmy spinającej z rolki. Hamulec oraz dwie metalowe tarcze zabezpieczające taśmę przed samoczynnym rozwijaniem się. Metalowy pojemnik na zapinki oraz inne akcesoria niezbędne przy spinaniu.

- Przeznaczony jest do taśm spinających polipropylenowych PP oraz kompozytowych CS nawiniętych na tuleje o średnicy wewnętrznej fi 200mm.

**2.** Taśma spinająca polipropylenowa 19mmx 0,8 – 2000 m, nawinięta na szpulę o śr. wewn. fi 200 mm.

**Poz. 95 - ZESTAW NARZĘDZI W WALIZCE O ZAWARTOŚCI:**

**- Kombinerki**150 mm

**- Klucz szwedzki nastawny**225 mm

**- Szczypce**150 mm

**- Obcinaczki**150 mm

**Śrubokręty:**

* **SL (płaskie):** 4x75, 5x75, 6x38, 6x100 mm
* **PH (krzyżakowe):** 1x75, 2x38, 2x100

**Wkrętaki precyzyjne:**

* **PH:**2.4, 3.0 mm
* **SL:** 2.4, 3.0 mm

**Bity:**

* PH0, PH1, PH2, PH3
* PZ1, PZ2
* S1, S2, S3
* AD
* SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
* T10, T15, T20, T25, T30

**- Klucze płasko-oczkowe:**  8,10,12,13,14,17,19 mm

**- Przedłużka** 70 mm

**- Przegub cardana 1/4''**

**- Przegub cardana 3/8"**

- **Przedłużka elastyczna (giętka)** 150 mm

- **Grzechotka** 3/8''

- **Nasadki** 3/8'' 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm

- **Nasadki**1/4'' 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

**- Klucze imbusowe:**1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm

**- Klucze torx:**T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

**Młotek**

**- Nożyce** 210mm

**- Miarka** 3m

**- Poziomnica**225mm

**- 2x zaciski** 75 mm

**- Taśma izolacyjna** 3m

**- Nóż segmentowy**150mm

**- zestaw wierteł do metalu i betonu** ( fi 5 do fi 12)

**- Akcesoria** (wkręty, gwoździe itp)

Materiał narzędzi: **stal C45 i Cr-V chromowo-wanadowa**

**Poz. 85 - WIERTARKA ELEKTRYCZNA 1200W**

**- Uchwyt wiertarski szybkomocujący  
- Sprzęgło przeciążeniowe w przypadku zablokowania wiertła  
- Wzmocniona konstrukcja przekładni**

**W zestawie:**

* **Uchwyt boczny**
* **Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm**
* **Ogranicznik głębokości**
* **Walizka**

**Poz. 80 - WKRĘTARKA AKUMULATOROWA**

* **Napięcie zasilania: 18 V**
* **Maksymalna zdolność wiercenia:- W drewnie: 38 mm- W stali: 13 mm**
* **Maksymalny moment obrotowy:- Miękki: 30 Nm- Twardy: 54 Nm**
* **Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 2000 obr./min**
* **Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 30.000 ud/min**
* **Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm**
* **Wbudowana lampka oświetleniowa**
* **W zestawie ładowarka i 2 akumulatory**
* **Walizka**

**Poz. 83 - ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY**

* **Moc silnika**: 1000 – 1200 W
* **Napięcie:** 220-240 V / 50-60 Hz
* **Pojemność zbiornika:** 20 – 30 L
* **Długość węża ssącego:**  min. 2m
* **Długość przewodu zasilającego:** 2,5 – 3 m
* **Ochrona silnika: IPX4**
* **Praca sucho-mokro**
* **Proponowane marki urządzenia:**

**KARCHER, BOSCH, MAKITA, STANLEY.**