1. opis przedmiotu zamówienia –

**Szczegółowy opis prac do wykonania:**

Wskazana antena systemu TETRA, podlegająca naprawie, znajduje się na budynku trzypiętrowym (budynek nr 2). Zamontowana jest na dachu płaskim, kopertowym o nie dużym spadzie (nieduże nachylenie dachu w celu odprowadzenia deszczówki). Antena połączona jest przewodem antenowym z pomieszczeniem na ostatnim piętrze budynku, przeznaczonym na centralę systemu TETRA.

Prace naprawcze obejmują instalację między anteną a centralą. Wymianie podlegają następujące elementy instalacji (jumperów – złączy antenowych), mianowicie:

* 3 x jumper 7/16 m/m 3m
* 1 x jumper 7/16 m/m 2m
* 4 x głowica 7/16 f
* 1 x jumper 1,5m NK CABLES CS7813 ½” 7/16 M/F

1. określenie terminu wykonania zamówienia – **7 dni od złożenia zamówienia**
2. informacje o terminie złożenia oferty – **31.10.2024r.**
3. listę dokumentów wymaganych przez zamawiającego – **Po wykonaniu prac naprawy elementów instalacji należy wykonać i przedstawić wyniki pomiarów naprawionej instalacji w celu sprawdzenia przepustowości instalacji antenowej TETRA.**
4. opis kryterium/kryteriów oceny ofert - **100% cena, termin płatności 30 dni – kryterium formalne lub inne wymagane kryteria, gwarancja 6 miesięcy na wykonaną naprawę - kryterium formalne.**
5. Osoba do kontaktu – Sebastian Górski **47 733 5473**