[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.300.10
nan=Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1	2	0	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EUR	€	4,5774	26.10.2020 00:00:00
wk=0
ir=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=Archisanit Wojciech Dymek
afn=66-530 Drezdenko1310ul. Pomorska 1
nb=Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku ( ETAP NR 1)
ab=Biblioteka publiczna w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Kościuszki 11
ni=Gmina Drezdenko
ai=66-530 Drezdenko, ul. Warszawska 1
br=Remontowo-budowlana
nk=mgr inż. Wojciech Dymek - upr.bud. nr LBS/0088/PWBS/16	
npn=mgr inż. arch Marcin Danielczak - upr. bud. nr 17/WPOKK/2016	
dt=07.10.2022	0	0
pcn=III kw. 2022	0
kl5={\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\deflang1045{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset238 Microsoft Sans Serif;}}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs17\par}
uw5={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Verdana,Bold;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2022\mo4\dy11\hr17\min47}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\formshade\sectd\endnhere\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 UWAGA! }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 Rysunki, cz\u281\'ea\u347\'9c\u263\'e6 opisowa projektu, przedmiar oraz STWiOR s\u261\'b9 dokumentami}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 wzajemnie uzupe\u322\'b3niaj\u261\'b9cymi si\u281\'ea. }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 Wszystkie elementy uj\u281\'eate w cz\u281\'ea\u347\'9cci opisowej}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 ,}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0  a nie}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 ,}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0  }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 a nie obj\u281\'eate opisem}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 i}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 specyfikacj\u261\'b9, a tak\u380\'bfe przedmiarem winny by\u263\'e6 traktowane jakby by\u322\'b3y uj\u281\'eate w obu. }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0                                                                             }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 W}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 przypadku w\u261\'b9tpliwo\u347\'9cci co do interpretacji niniejszej dokumentacji}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 , }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 Wykonawca przed}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 z\u322\'b3o\u380\'bfeniem oferty }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 powinien wyja\u347\'9cni\u263\'e6 z Projektantem, kt\u243\'f3ry jako jedyny jest}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  }{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 upowa\u380\'bfniony do autoryzacji i dokonywania }\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\par\pard\plain\qc{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs18\cf0 jakichkolwiek zmian lub odst\u281\'eapstw.}\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par\pard\plain\ql\fcs1\af1\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	13101310CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU13101310Zakres opracowania dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na "Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku"- ETAP nr 1 tj. roboty niewymagające pozwolenia na budowę, w tym:13101310- wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnicy od zewnątrz1310- roboty remontowo-budowlane wewnątrz pom. piwnicy (fundamenty, ściany i posadzka, sufit)1310- montaż stolarki drzwiowej (drzwi do kotłowni)1310- roboty rozbiórkowe na poddaszu nieużytkowym1310- wykonanie odkrywek kontrolnych w wybranych miejscach1310- wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem w kotłowni w piwnicy1310- wymiana wkładu kominowego spalinowego1310- wykonanie kanału wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z kotłowni1310- montaż instalacji ogrzewania podłogowego w piwnicy1310- montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (w piwnicy)1310- montaż instalacji elektrycznej zasilającej centralę wentylacyjną1310- wykonanie zewnętrznej instalacji ciepłowniczej z rur preizolowanych (na cele projektowanej pompy ciepła - kolejny etap)131013101310ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO13101310I. Podstawa opracowania:13101310I.1. Podstawy prawne:1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 1310- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 1310- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.13101310I.2. Podstawy formalne:1310- kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiOR.13101310II. Założenia kosztorysowe1310- Katalogi Nakładów Rzeczowych - KNR;1310- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - KNNR;1310- Kalkulacje i wyceny indywidualne1310- Informacja o cenach czynników produkcji - Intercenbud III kwartał 2022r. na poziomie średnim;1310- Ceny katalogowe producentów i dostawców materiałów;1310- Stawka roboczogodziny netto - 30,00 zł/rg;1310- Koszty pośrednie 67%1310- Zysk kalkulacyjny 15%1310- Podatek VAT tj. 23% 13101310Opracowanie:1310mgr inż. Wojciech Dymek1310
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Arial;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;\red0\green0\blue0 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\*\cs1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs2\sbasedon1\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts4\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts5\tsrowd\sbasedon4\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2022\mo2\dy21\hr19\min23}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\formshade\sectd\endnhere\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\par\pard\plain\qc{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 C}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\cf0 HARAKTERYSTYKA OBIEKTU}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\b\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 Zakres }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 opracowania}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0  }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 dotyczy wykonania rob\u243\'f3t budowlanych w ramach inwestycji polegaj\u261\'b9cej na }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 "Nowoczesna biblioteka w przedwojennej kawiarni - modernizacja biblioteki w Drezdenku"}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0 -}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf0  ETAP nr 1}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  tj. roboty niewymagaj\u261\'b9ce pozwolenia na budow\u281\'ea, w tym}{\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\cf0 :}\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 wykonanie izolacji \u347\'9ccian fundamentowych i piwnicy od zewn\u261\'b9trz}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - roboty remontowo-budowlane wewn\u261\'b9trz pom. piwnicy (fundamenty, \u347\'9cciany i posadzka}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 , }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 sufi}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 t}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 )}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - monta\u380\'bf stolarki drzwiowej}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  (drzwi do kot\u322\'b3owni)}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - roboty rozbi\u243\'f3rkowe na poddaszu nieu\u380\'bfytkowym}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - wykonanie odkrywek kontrolnych w wybranych miejscach}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - wymiana kot\u322\'b3a gazowego wraz z osprz\u281\'eatem w kot\u322\'b3owni w piwnicy}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - wymiana wk\u322\'b3adu kominowego spalinowego}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - wykonanie kana\u322\'b3u wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z kot\u322\'b3owni}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - monta\u380\'bf instalacji ogrzewania pod\u322\'b3ogowego w piwnicy}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - monta\u380\'bf wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep\u322\'b3a (w piwnicy)}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - monta\u380\'bf instalacji elektrycznej zasilaj\u261\'b9cej central\u281\'ea wentylacyjn\u261\'b9}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 wyko}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 nanie zew}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 n\u281\'eatrznej instalacji ciep\u322\'b3owniczej z rur preizolowanych (na cele}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0  projektowanej pompy ciep\u322\'b3a - kolejny etap)}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 ZA\u321\'a3O\u379\'afENIA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 I. Podstawa opracowania:}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 I.1. Podstawy prawne:}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\u347\'9clenia metod i podstaw sporz\u261\'b9dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt\u243\'f3w prac projektowych oraz planowanych koszt\u243\'f3w rob\u243\'f3t budowlanych okre\u347\'9clonych w programie funkcjonalno-u\u380\'bfytkowym}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2  }\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2\par\pard\plain\qj{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2 - }{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf2 Rozporz\u261\'b9dzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg\u243\'f3\u322\'b3owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob\u243\'f3t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u\u380\'bfytkowego}{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2  }\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\cf2\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Ustawa Prawo Zam\u243\'f3wie\u324\'f1 Publicznych.}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 I.2. Podstawy formalne:}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - kosztorys inwestorski opracowano na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWiOR.}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 II. Za\u322\'b3o\u380\'bfenia kosztorysowe}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Katalogi Nak\u322\'b3ad\u243\'f3w Rzeczowych - KNR;}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Kosztorysowe Normy Nak\u322\'b3ad\u243\'f3w Rzeczowych - KNNR;}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Kalkulacje i wyceny indywidualne}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Informacja o cenach czynnik\u243\'f3w produkcji - Intercenbud III kwarta\u322\'b3 2022r. na poziomie \u347\'9crednim;}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Ceny katalogowe producent\u243\'f3w i dostawc\u243\'f3w materia\u322\'b3\u243\'f3w;}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Stawka roboczogodziny netto - 30,00 z\u322\'b3/rg;}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Koszty po\u347\'9crednie 67%}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Zysk kalkulacyjny 15%}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 - Podatek VAT tj. 23% }\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 Opracowanie:}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql{\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs20\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\cf0 mgr in\u380\'bf. Wojciech Dymek}\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par\pard\plain\ql\fcs1\af4\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af4\dbch\af3\loch\f4\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[ELEMENT 1]
na=Izolacja ścian fundamentowych i piwnicy od strony dziedzińca (od zewnątrz)
wa=0
kn=0	0	0
id=22488
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Budynek główny (ściana w osi nr A)
wa=0
kn=0	0	0
id=27574
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27575
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-04	4-04	0301-04		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 0301-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - opaska betonowa wokół budynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0,54	0,54		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,54
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,54	(5,09+2,11)*0,50*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,54	1	(5,09+2,11)*0,50*0,15						

[POZYCJA]
id=27577
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-01	4-01	0104-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0104-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=26,5	26,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	26,5	(5,09+2,11+1,70*2)*2,50*1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,5	1	(5,09+2,11+1,70*2)*2,50*1,00						

[POZYCJA]
id=27579
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0401-05	C-1	0401-05		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0401-05	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach fundamentowych (do poziomu +0,2 m nad terenem)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	(5,09+2,11+1,70*2)*2,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	(5,09+2,11+1,70*2)*2,70						

[POZYCJA]
id=27581
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0106-02	AT-40	0106-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-40 0106-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Oczyszczenie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27579				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p3						

[POZYCJA]
id=27585
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0403-06	C-1	0403-06		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0403-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27579				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p3						

[POZYCJA]
id=27587
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0404-05	C-1	0404-05		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0404-05	
mpn=_1211	_1211
na=Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27579				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p3						

[POZYCJA]
id=27592
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0404-06	C-1	0404-06		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0404-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27587				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p6						

[POZYCJA]
id=27597
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0409-03	C-2	0409-03		1
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	ZKNR C-2 0409-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27585				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p5						

[POZYCJA]
id=27604
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-02	AT-27	0303-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0303-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27579				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p3						

[POZYCJA]
id=27609
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian fundamentowych oraz piwnicy budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS gr. 14 cm o podwyższonej wodoodporności
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13,743	13,743		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,743
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	13,743	5,09*2,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,743	1	5,09*2,70						

[POZYCJA]
id=27931
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian fundamentowych oraz piwnicy budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS gr. 5 cm o podwyższonej wodoodporności (w miejscu lokalizacji windy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5,697	5,697		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,697
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,697	2,11*2,70				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,697	1	2,11*2,70						

[POZYCJA]
id=27616
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-06	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27579				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p3						

[POZYCJA]
id=27630
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-02	AT-27	0303-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0303-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Hydroizolacja pionowa z elastycznej powłoki polimerowej grubowarstwowej - na całej powierzchni ścian fundamentowych (na płytach XPS)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=19,44	19,44		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,44
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,44	#p27609+#p27931				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,44	1	#p10+#p11						

[POZYCJA]
id=27635
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-02	AT-27	0508-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0508-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej kubełkowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=28,62	28,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28,62
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	28,62	#p27579				0

[PRZEDMIAR]
wo=28,62	1	#p3						

[POZYCJA]
id=27639
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0501-01	AT-38	0501-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0501-01	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż listwy fundamentowej wykończeniowej do folii kubełkowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10,6	10,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,6	5,09+2,11+1,70*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,6	1	5,09+2,11+1,70*2						

[POZYCJA]
id=27644
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0105-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=26,5	26,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=26,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	26,5	#p27577				0

[PRZEDMIAR]
wo=26,5	1	#p2						

[POZYCJA]
id=27646
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0103-02	
mpn=_1211	_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod utwardzenie kostką, w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5,3	5,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,3	(5,09+2,11+1,70*2)*0,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,3	1	(5,09+2,11+1,70*2)*0,50						

[POZYCJA]
id=27649
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0105-07	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5,3	5,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,3	#p27646				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,3	1	#p17						

[POZYCJA]
id=27656
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0105-08	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5,3	5,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,3	#p27649				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,3	1	#p18						

[POZYCJA]
id=27663
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0402-04	
mpn=_1211	_1211
na=Ława pod obrzeża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0,954	0,954		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,954
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,954	(5,09+2,11+1,70*2)*(0,30*0,30)				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,954	1	(5,09+2,11+1,70*2)*(0,30*0,30)						

[POZYCJA]
id=27670
pd=	KNR	2-31 407-5	2-31	407-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 407-5	
na=Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=10,6	10,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,6
jm=m	040
pm=2
wo=0	10,6	5,09+2,11+1,70*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,6	1	5,09+2,11+1,70*2						

[POZYCJA]
id=27678
pd=	KNR	2-31 511-2	2-31	511-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 511-2	
na=Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5,3	5,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,3
jm=m2	050
pm=2
wo=0	5,3	#p27646				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,3	1	#p17						

[ELEMENT 2]
na=Dobudówka (ściana w osi nr 3' i A')
wa=0
kn=0	0	0
id=27688
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27790
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-04	4-04	0301-04		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 0301-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - opaska betonowa wokół budynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1,388	1,388		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,388
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,388	(13,40+5,10)*0,50*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,388	1	(13,40+5,10)*0,50*0,15						

[POZYCJA]
id=27792
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-01	4-01	0104-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0104-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=18,5	18,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	18,5	(13,40+5,10)*1,00*1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	(13,40+5,10)*1,00*1,00						

[POZYCJA]
id=27794
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0401-05	C-1	0401-05		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0401-05	
mpn=1211	1211
na=Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach fundamentowych (do poziomu +0,2 m nad terenem)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	(13,40+5,10)*1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	(13,40+5,10)*1,00						

[POZYCJA]
id=27796
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0106-02	AT-40	0106-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-40 0106-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Oczyszczenie podłoża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	#p27794				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p25						

[POZYCJA]
id=27800
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0403-06	C-1	0403-06		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0403-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	#p27794				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p25						

[POZYCJA]
id=27802
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0404-05	C-1	0404-05		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0404-05	
mpn=_1211	_1211
na=Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	#p27794				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p25						

[POZYCJA]
id=27807
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0404-06	C-1	0404-06		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0404-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	#p27802				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p28						

[POZYCJA]
id=27812
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0409-03	C-2	0409-03		1
pd5=HENKEL wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	ZKNR C-2 0409-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	#p27800				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p27						

[POZYCJA]
id=27819
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-02	AT-27	0303-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0303-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	#p27794				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p25						

[POZYCJA]
id=27824
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian fundamentowych oraz piwnicy budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS gr. 14 cm o podwyższonej wodoodporności
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=15,52	15,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,52
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,52	(10,42+5,10)*1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,52	1	(10,42+5,10)*1,00						

[POZYCJA]
id=27938
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian fundamentowych oraz piwnicy budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt XPS gr. 5 cm o podwyższonej wodoodporności (w miejscu lokalizacji windy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	3,00*1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00*1,00						

[POZYCJA]
id=27831
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_KATAL	KNR 0-23 2612-06	
mpn=1211	1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=18,52	18,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,52
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,52	#p27824+#p27938				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,52	1	#p32+#p33						

[POZYCJA]
id=27838
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0303-02	AT-27	0303-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0303-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Hydroizolacja pionowa z elastycznej powłoki polimerowej grubowarstwowej - na całej powierzchni ścian fundamentowych (na płytach XPS)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=18,52	18,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,52
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,52	#p27824+#p27938				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,52	1	#p32+#p33						

[POZYCJA]
id=27843
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-02	AT-27	0508-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0508-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej kubełkowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18,5	#p27794				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p25						

[POZYCJA]
id=27847
pd=ATHENASOFT wyd.I 2017	KNR	AT-38 0501-01	AT-38	0501-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2017	KATSRC_KATAL	KNR AT-38 0501-01	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż listwy fundamentowej wykończeniowej do folii kubełkowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=17,4	17,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	17,4	13,40+5,10-1,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	13,40+5,10-1,10						

[POZYCJA]
id=27852
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0105-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=18,5	18,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	18,5	#p27792				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	#p24						

[POZYCJA]
id=27854
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0103-02	
mpn=_1211	_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod utwardzenie kostką, w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9,25	9,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,25	(13,40+5,10)*0,50				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,25	1	(13,40+5,10)*0,50						

[POZYCJA]
id=27857
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0105-07	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=9,25	9,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,25	#p27854				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,25	1	#p39						

[POZYCJA]
id=27864
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-08	2-31	0105-08		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0105-08	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=9,25	9,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,25
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	9,25	#p27857				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,25	1	#p40						

[POZYCJA]
id=27871
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0402-04	
mpn=_1211	_1211
na=Ława pod obrzeża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1,665	1,665		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,665
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,665	(13,40+5,10)*(0,30*0,30)				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,665	1	(13,40+5,10)*(0,30*0,30)						

[POZYCJA]
id=27878
pd=	KNR	2-31 407-5	2-31	407-5		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 407-5	
na=Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=18,5	18,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18,5
jm=m	040
pm=2
wo=0	18,5	13,40+5,10				0

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	13,40+5,10						

[POZYCJA]
id=27886
pd=	KNR	2-31 511-2	2-31	511-2		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 511-2	
na=Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=9,25	9,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,25
jm=m2	050
pm=2
wo=0	9,25	#p27854				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,25	1	#p39						

[ELEMENT 1]
na=Roboty remontowo-budowlane w piwnicy
wa=0
kn=0	0	0
id=27421
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=27422
nu=2.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27423
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0354-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27425
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0354-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27999
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40201-01	4-02	40201-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-02 40201-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejącego nawiewu typu "Z" z rur i kształtek PVC
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[POZYCJA]
id=27427
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0348-02	4-01	0348-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0348-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie wybranych ścian wewnętrznych - murowane komory i wanny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0,514	0,514		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,514
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,082	0,68*0,12*1,00				0
wo=0	0,31	2,58*0,12*1,00				0
wo=0	0,122	0,68*0,06*1,00*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,082	1	0,68*0,12*1,00						
wo=0,31	1	2,58*0,12*1,00						
wo=0,122	1	0,68*0,06*1,00*3						

[POZYCJA]
id=27992
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-03	4-01	0331-03		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0331-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworu drzwiowego do kotłowni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0,146	0,146		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,146
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,086	0,10*2,05*0,42				0
wo=0	0,06	1,20*0,12*0,42				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,086	1	0,10*2,05*0,42						
wo=0,06	1	1,20*0,12*0,42						

[POZYCJA]
id=27429
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0701-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=133,435	133,435		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=133,435
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	24,217	{pom. nr 1} (2,67*2+3,14*2)*2,45-1,00*1,92-0,44*0,65*2-0,88*2,00				0
wo=0	22,489	{pom. nr 2} (1,90*2+3,14*2)*2,45-0,98*1,96-0,44*0,65				0
wo=0	8,311	{pom. nr 3} (1,80*2+1,28*2)*2,45-0,98*1,96-1,00*1,92-1,02-1,92				0
wo=0	42,23	{pom. nr 4} (3,30*2+4,92*2)*2,45-1,02*1,92-1,02*1,90+0,86*1,70*4				0
wo=0	24,272	{pom. nr 5} (2,05*2+4,92)*2,45-1,02*1,90-0,90*1,93+0,86*1,70*4				0
wo=0	11,916	{pom. nr 8} (2,67*2+1,28*2)*2,45-1,00*1,92*2-0,97*1,92-0,90*1,93				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,217	1	<pom. nr 1> (2,67*2+3,14*2)*2,45-1,00*1,92-0,44*0,65*2-0,88*2,00						
wo=22,489	1	<pom. nr 2> (1,90*2+3,14*2)*2,45-0,98*1,96-0,44*0,65						
wo=8,311	1	<pom. nr 3> (1,80*2+1,28*2)*2,45-0,98*1,96-1,00*1,92-1,02-1,92						
wo=42,23	1	<pom. nr 4> (3,30*2+4,92*2)*2,45-1,02*1,92-1,02*1,90+0,86*1,70*4						
wo=24,272	1	<pom. nr 5> (2,05*2+4,92)*2,45-1,02*1,90-0,90*1,93+0,86*1,70*4						
wo=11,916	1	<pom. nr 8> (2,67*2+1,28*2)*2,45-1,00*1,92*2-0,97*1,92-0,90*1,93						

[POZYCJA]
id=27431
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0403-06	C-1	0403-06		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0403-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=213,079	213,079		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=213,079
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	24,217	{pom. nr 1} (2,67*2+3,14*2)*2,45-1,00*1,92-0,44*0,65*2-0,88*2,00				0
wo=0	22,489	{pom. nr 2} (1,90*2+3,14*2)*2,45-0,98*1,96-0,44*0,65				0
wo=0	8,311	{pom. nr 3} (1,80*2+1,28*2)*2,45-0,98*1,96-1,00*1,92-1,02-1,92				0
wo=0	42,23	{pom. nr 4} (3,30*2+4,92*2)*2,45-1,02*1,92-1,02*1,90+0,86*1,70*4				0
wo=0	24,272	{pom. nr 5} (2,05*2+4,92)*2,45-1,02*1,90-0,90*1,93+0,86*1,70*4				0
wo=0	37,156	{pom. nr 6} (4,32*2+4,92)*2,45-1,04*1,84+0,86*1,70*4				0
wo=0	42,488	{pom. nr 7} (4,92*2+4,58*2)*2,45-1,04*1,84-0,97*1,92-0,44*0,65				0
wo=0	11,916	{pom. nr 8} (2,67*2+1,28*2)*2,45-1,00*1,92*2-0,97*1,92-0,90*1,93				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,217	1	<pom. nr 1> (2,67*2+3,14*2)*2,45-1,00*1,92-0,44*0,65*2-0,88*2,00						
wo=22,489	1	<pom. nr 2> (1,90*2+3,14*2)*2,45-0,98*1,96-0,44*0,65						
wo=8,311	1	<pom. nr 3> (1,80*2+1,28*2)*2,45-0,98*1,96-1,00*1,92-1,02-1,92						
wo=42,23	1	<pom. nr 4> (3,30*2+4,92*2)*2,45-1,02*1,92-1,02*1,90+0,86*1,70*4						
wo=24,272	1	<pom. nr 5> (2,05*2+4,92)*2,45-1,02*1,90-0,90*1,93+0,86*1,70*4						
wo=37,156	1	<pom. nr 6> (4,32*2+4,92)*2,45-1,04*1,84+0,86*1,70*4						
wo=42,488	1	<pom. nr 7> (4,92*2+4,58*2)*2,45-1,04*1,84-0,97*1,92-0,44*0,65						
wo=11,916	1	<pom. nr 8> (2,67*2+1,28*2)*2,45-1,00*1,92*2-0,97*1,92-0,90*1,93						

[POZYCJA]
id=28303
pd=ATHENASOFT wyd.I 2021	KNR	AT-50 0104-04	AT-50	0104-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2021	KATSRC_KATAL	KNR AT-50 0104-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Czyszczenie powierzchni muru przez piaskowanie niskociśnieniowe - wszystkie ściany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=213,079	213,079		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=213,079
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	24,217	{pom. nr 1} (2,67*2+3,14*2)*2,45-1,00*1,92-0,44*0,65*2-0,88*2,00				0
wo=0	22,489	{pom. nr 2} (1,90*2+3,14*2)*2,45-0,98*1,96-0,44*0,65				0
wo=0	8,311	{pom. nr 3} (1,80*2+1,28*2)*2,45-0,98*1,96-1,00*1,92-1,02-1,92				0
wo=0	42,23	{pom. nr 4} (3,30*2+4,92*2)*2,45-1,02*1,92-1,02*1,90+0,86*1,70*4				0
wo=0	24,272	{pom. nr 5} (2,05*2+4,92)*2,45-1,02*1,90-0,90*1,93+0,86*1,70*4				0
wo=0	37,156	{pom. nr 6} (4,32*2+4,92)*2,45-1,04*1,84+0,86*1,70*4				0
wo=0	42,488	{pom. nr 7} (4,92*2+4,58*2)*2,45-1,04*1,84-0,97*1,92-0,44*0,65				0
wo=0	11,916	{pom. nr 8} (2,67*2+1,28*2)*2,45-1,00*1,92*2-0,97*1,92-0,90*1,93				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,217	1	<pom. nr 1> (2,67*2+3,14*2)*2,45-1,00*1,92-0,44*0,65*2-0,88*2,00						
wo=22,489	1	<pom. nr 2> (1,90*2+3,14*2)*2,45-0,98*1,96-0,44*0,65						
wo=8,311	1	<pom. nr 3> (1,80*2+1,28*2)*2,45-0,98*1,96-1,00*1,92-1,02-1,92						
wo=42,23	1	<pom. nr 4> (3,30*2+4,92*2)*2,45-1,02*1,92-1,02*1,90+0,86*1,70*4						
wo=24,272	1	<pom. nr 5> (2,05*2+4,92)*2,45-1,02*1,90-0,90*1,93+0,86*1,70*4						
wo=37,156	1	<pom. nr 6> (4,32*2+4,92)*2,45-1,04*1,84+0,86*1,70*4						
wo=42,488	1	<pom. nr 7> (4,92*2+4,58*2)*2,45-1,04*1,84-0,97*1,92-0,44*0,65						
wo=11,916	1	<pom. nr 8> (2,67*2+1,28*2)*2,45-1,00*1,92*2-0,97*1,92-0,90*1,93						

[POZYCJA]
id=27435
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0404-05	C-1	0404-05		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0404-05	
mpn=_1211	_1211
na=Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=213,079	213,079		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=213,079
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	213,079	#p28303				0

[PRZEDMIAR]
wo=213,079	1	#p52						

[POZYCJA]
id=27440
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0404-06	C-1	0404-06		1
pd5=HENKEL wyd.I 2005	KATSRC_KATAL	ZKNR C-1 0404-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (druga warstwa)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=213,079	213,079		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=213,079
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	213,079	#p27435				0

[PRZEDMIAR]
wo=213,079	1	#p53						

[POZYCJA]
id=27445
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0701-08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=89,002	89,002		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=89,002
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,384	{pom. nr 1} 2,67*3,14				0
wo=0	5,966	{pom. nr 2} 1,90*3,14				0
wo=0	2,304	{pom. nr 3} 1,80*1,28				0
wo=0	16,236	{pom. nr 4} 3,30*4,92				0
wo=0	10,086	{pom. nr 5} 2,05*4,92				0
wo=0	20,074	{pom. nr 6} 4,08*4,92				0
wo=0	22,534	{pom. nr 7} 4,92*4,58				0
wo=0	3,418	{pom. nr 8} 2,67*1,28				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,384	1	<pom. nr 1> 2,67*3,14						
wo=5,966	1	<pom. nr 2> 1,90*3,14						
wo=2,304	1	<pom. nr 3> 1,80*1,28						
wo=16,236	1	<pom. nr 4> 3,30*4,92						
wo=10,086	1	<pom. nr 5> 2,05*4,92						
wo=20,074	1	<pom. nr 6> 4,08*4,92						
wo=22,534	1	<pom. nr 7> 4,92*4,58						
wo=3,418	1	<pom. nr 8> 2,67*1,28						

[POZYCJA]
id=27447
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	VIII 05-151	VIII	05-151		1
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_KATAL	TZKNBK VIII 05-151	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Czyszczenie ścierne lub chemiczne sklepień cylindrycznych, łuków i arkad - sufit (całość)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=89,002	89,002		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=89,002
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	89,002	#p27445				0

[PRZEDMIAR]
wo=89,002	1	#p55						

[POZYCJA]
id=27449
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0212-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych - podest w kotłowni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0,311	0,311		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,311
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,311	1,90*1,09*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,311	1	1,90*1,09*0,15						

[POZYCJA]
id=27452
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0212-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych - próg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0,037	0,037		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,037
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,037	1,04*0,40*0,09				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,037	1	1,04*0,40*0,09						

[POZYCJA]
id=27455
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 0504-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - wybrane pomieszczenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=43,406	43,406		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43,406
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	16,236	{pom. nr 4} 3,30*4,92				0
wo=0	7,096	{pom. nr 5} 2,05*4,92-1,90-1,09				0
wo=0	20,074	{pom. nr 6} 4,08*4,92				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,236	1	<pom. nr 4> 3,30*4,92						
wo=7,096	1	<pom. nr 5> 2,05*4,92-1,90-1,09						
wo=20,074	1	<pom. nr 6> 4,08*4,92						

[POZYCJA]
id=27457
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0212-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych - posadzka betonowa gr. 4 cm, we wszystkich pomieszczeniach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3,559	3,559		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,559
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,335	{pom. nr 1} 2,67*3,14*0,04				0
wo=0	0,239	{pom. nr 2} 1,90*3,14*0,04				0
wo=0	0,092	{pom. nr 3} 1,80*1,28*0,04				0
wo=0	0,649	{pom. nr 4} 3,30*4,92*0,04				0
wo=0	0,403	{pom. nr 5} 2,05*4,92*0,04				0
wo=0	0,803	{pom. nr 6} 4,08*4,92*0,04				0
wo=0	0,901	{pom. nr 7} 4,92*4,58*0,04				0
wo=0	0,137	{pom. nr 8} 2,67*1,28*0,04				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,335	1	<pom. nr 1> 2,67*3,14*0,04						
wo=0,239	1	<pom. nr 2> 1,90*3,14*0,04						
wo=0,092	1	<pom. nr 3> 1,80*1,28*0,04						
wo=0,649	1	<pom. nr 4> 3,30*4,92*0,04						
wo=0,403	1	<pom. nr 5> 2,05*4,92*0,04						
wo=0,803	1	<pom. nr 6> 4,08*4,92*0,04						
wo=0,901	1	<pom. nr 7> 4,92*4,58*0,04						
wo=0,137	1	<pom. nr 8> 2,67*1,28*0,04						

[POZYCJA]
id=27460
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-05	4-04	0504-05		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 0504-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rozebranie podbudowy z cegieł
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=89,002	89,002		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=89,002
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,384	{pom. nr 1} 2,67*3,14				0
wo=0	5,966	{pom. nr 2} 1,90*3,14				0
wo=0	2,304	{pom. nr 3} 1,80*1,28				0
wo=0	16,236	{pom. nr 4} 3,30*4,92				0
wo=0	10,086	{pom. nr 5} 2,05*4,92				0
wo=0	20,074	{pom. nr 6} 4,08*4,92				0
wo=0	22,534	{pom. nr 7} 4,92*4,58				0
wo=0	3,418	{pom. nr 8} 2,67*1,28				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,384	1	<pom. nr 1> 2,67*3,14						
wo=5,966	1	<pom. nr 2> 1,90*3,14						
wo=2,304	1	<pom. nr 3> 1,80*1,28						
wo=16,236	1	<pom. nr 4> 3,30*4,92						
wo=10,086	1	<pom. nr 5> 2,05*4,92						
wo=20,074	1	<pom. nr 6> 4,08*4,92						
wo=22,534	1	<pom. nr 7> 4,92*4,58						
wo=3,418	1	<pom. nr 8> 2,67*1,28						

[POZYCJA]
id=27462
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0106-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - wybranie 25 cm gliny
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=22,25	22,25		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,25
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,096	{pom. nr 1} 2,67*3,14*0,25				0
wo=0	1,492	{pom. nr 2} 1,90*3,14*0,25				0
wo=0	0,576	{pom. nr 3} 1,80*1,28*0,25				0
wo=0	4,059	{pom. nr 4} 3,30*4,92*0,25				0
wo=0	2,522	{pom. nr 5} 2,05*4,92*0,25				0
wo=0	5,018	{pom. nr 6} 4,08*4,92*0,25				0
wo=0	5,633	{pom. nr 7} 4,92*4,58*0,25				0
wo=0	0,854	{pom. nr 8} 2,67*1,28*0,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,096	1	<pom. nr 1> 2,67*3,14*0,25						
wo=1,492	1	<pom. nr 2> 1,90*3,14*0,25						
wo=0,576	1	<pom. nr 3> 1,80*1,28*0,25						
wo=4,059	1	<pom. nr 4> 3,30*4,92*0,25						
wo=2,522	1	<pom. nr 5> 2,05*4,92*0,25						
wo=5,018	1	<pom. nr 6> 4,08*4,92*0,25						
wo=5,633	1	<pom. nr 7> 4,92*4,58*0,25						
wo=0,854	1	<pom. nr 8> 2,67*1,28*0,25						

[POZYCJA]
id=27464
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-05	4-01	0106-05		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0106-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=39,633	39,633		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,633
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	39,633	#p27427+#p27429*0,01+#p27449+#p27452+#p27455*0,02+#p27457+#p27460*0,04+#p27462+#p27763				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,633	1	#p48+#p50*0,01+#p57+#p58+#p59*0,02+#p60+#p61*0,04+#p62+#p65						

[POZYCJA]
id=27466
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02	 1101-05 	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 1101-02	 1101-05 
mpn=8:0:509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="8" Wybory="0" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km - na miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=39,633	39,633		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,633
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	39,633	#p27464				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,633	1	#p63						

[ELEMENT 2]
na=Wzmocnienie fundamentów wraz z wykonaniem hydroizolacji poziomej
wa=0
kn=0	0	0
id=27469
nu=2.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27763
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-01	4-01	0104-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0104-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - pogłębienie wykopu pod ścianą fundamentową, pod wykonanie ławy betonowej. UWAGA! Wykopy odcinkami, co 1 metr.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=7,199	7,199		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,199
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,158	{oC59B A} 10,53*0,50*0,22				0
wo=0	0,927	{oC59B B} 10,53*0,40*0,22				0
wo=0	1,39	{oC59B C} 10,53*0,60*0,22				0
wo=0	1,174	{oC59B 2} 10,67*0,50*0,22				0
wo=0	1,174	{oC59B 4} 10,67*0,50*0,22				0
wo=0	1,376	{pozostaC582e bez numerC3B3w} 5,60*0,50*0,22+5,08*0,40*0,22+5,08*0,28*0,22				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,158	1	<oś A> 10,53*0,50*0,22						
wo=0,927	1	<oś B> 10,53*0,40*0,22						
wo=1,39	1	<oś C> 10,53*0,60*0,22						
wo=1,174	1	<oś 2> 10,67*0,50*0,22						
wo=1,174	1	<oś 4> 10,67*0,50*0,22						
wo=1,376	1	<pozostałe bez numerów> 5,60*0,50*0,22+5,08*0,40*0,22+5,08*0,28*0,22						

[POZYCJA]
id=27766
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-01	4-01	0203-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0203-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie niezbrojonych ław fundamentowych z betonu monolitycznego - pod istniejącą ścianą ceglaną, szerokość ławy większa o 10 cm od ściany fundamentowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=11,908	11,908		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,908
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,895	{oC59B A} 10,53*0,60*0,30				0
wo=0	1,58	{oC59B B} 10,53*0,50*0,30				0
wo=0	2,211	{oC59B C} 10,53*0,70*0,30				0
wo=0	1,921	{oC59B 2} 10,67*0,60*0,30				0
wo=0	1,921	{oC59B 4} 10,67*0,60*0,30				0
wo=0	2,38	{pozostaC582e bez numerC3B3w} 5,60*0,60*0,30+5,08*0,50*0,30+5,08*0,40*0,30				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,895	1	<oś A> 10,53*0,60*0,30						
wo=1,58	1	<oś B> 10,53*0,50*0,30						
wo=2,211	1	<oś C> 10,53*0,70*0,30						
wo=1,921	1	<oś 2> 10,67*0,60*0,30						
wo=1,921	1	<oś 4> 10,67*0,60*0,30						
wo=2,38	1	<pozostałe bez numerów> 5,60*0,60*0,30+5,08*0,50*0,30+5,08*0,40*0,30						

[POZYCJA]
id=27781
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0604-03	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - warstwa papy na ławie fundamentowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=39,69	39,69		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,69
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,318	{oC59B A} 10,53*0,60				0
wo=0	5,265	{oC59B B} 10,53*0,50				0
wo=0	7,371	{oC59B C} 10,53*0,70				0
wo=0	6,402	{oC59B 2} 10,67*0,60				0
wo=0	6,402	{oC59B 4} 10,67*0,60				0
wo=0	7,932	{pozostaC582e bez numerC3B3w} 5,60*0,60+5,08*0,50+5,08*0,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,318	1	<oś A> 10,53*0,60						
wo=5,265	1	<oś B> 10,53*0,50						
wo=7,371	1	<oś C> 10,53*0,70						
wo=6,402	1	<oś 2> 10,67*0,60						
wo=6,402	1	<oś 4> 10,67*0,60						
wo=7,932	1	<pozostałe bez numerów> 5,60*0,60+5,08*0,50+5,08*0,40						

[POZYCJA]
id=27772
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0201-01	3	0201-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 3 0201-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Podbicie betonem o grubości 15 cm ścian fundamentowych odcinkami co 1 m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=4,908	4,908		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,908
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,79	{oC59B A} 10,53*0,50*0,15				0
wo=0	0,632	{oC59B B} 10,53*0,40*0,15				0
wo=0	0,948	{oC59B C} 10,53*0,60*0,15				0
wo=0	0,8	{oC59B 2} 10,67*0,50*0,15				0
wo=0	0,8	{oC59B 4} 10,67*0,50*0,15				0
wo=0	0,938	{pozostaC582e bez numerC3B3w} 5,60*0,50*0,15+5,08*0,40*0,15+5,08*0,28*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,79	1	<oś A> 10,53*0,50*0,15						
wo=0,632	1	<oś B> 10,53*0,40*0,15						
wo=0,948	1	<oś C> 10,53*0,60*0,15						
wo=0,8	1	<oś 2> 10,67*0,50*0,15						
wo=0,8	1	<oś 4> 10,67*0,50*0,15						
wo=0,938	1	<pozostałe bez numerów> 5,60*0,50*0,15+5,08*0,40*0,15+5,08*0,28*0,15						

[ELEMENT 2]
na=Wtórna hydroizolacja pionowa od wewnątrz (dotyczy tylko ścian ceglanych przeznaczonych pod obmurowanie mineralnymi płytami izolacyjnymi)
wa=0
kn=0	0	0
id=27484
nu=2.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27485
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Gruntowanie ścian roztworem bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkującego o działaniu wzmacniającym z wodą, proporcja 1:1 - zużycie 0,1 kg/m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	33,444	10,07*2,45+0,86*1,70*2*3				0
wo=0	24,255	9,90*2,45				0

[PRZEDMIAR]
wo=33,444	1	10,07*2,45+0,86*1,70*2*3						
wo=24,255	1	9,90*2,45						

[POZYCJA]
id=27491
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Naniesienie pędzlem warstwy sczepnej (sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany) - zużycie 1,60 kg/m2
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27485				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p69						

[POZYCJA]
id=27497
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016	KNR	9-32 0104-01	9-32	0104-01		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016	KATSRC_KATAL	KNR 9-32 0104-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian murowanych ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27485				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p69						

[POZYCJA]
id=27502
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0202-01	AT-26	0202-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-26 0202-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierzchniowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27485				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p69						

[POZYCJA]
id=27508
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016	KNR	9-32 0212-01	9-32	0212-01		1
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016	KATSRC_KATAL	KNR 9-32 0212-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego jednowarstwowego grubości 15 mm na wyrównanym podłożu - zużycie 13 kg/m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27485				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p69						

[ELEMENT 2]
na=Roboty murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=27513
nu=2.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27514
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-05	AT-26	0101-05		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-26 0101-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Reprofilacja spoin w istniejących murach z cegły (przed wykonaniem hydroizolacji, obmurowań itp.)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=213,079	213,079		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=213,079
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	213,079	#p27431				0

[PRZEDMIAR]
wo=213,079	1	#p51						

[POZYCJA]
id=27520
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0304-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=0,784	0,784		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,784
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,775	{przejC59Bcie miC499dzy pomieszczeniami} 1,02*1,90*0,40				0
wo=0	0,009	{otwC3B3r wentylacyjny miC499dzy pom. nr 5 i 6} 0,15*0,15*0,40				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,775	1	<przejście między pomieszczeniami> 1,02*1,90*0,40						
wo=0,009	1	<otwór wentylacyjny między pom. nr 5 i 6> 0,15*0,15*0,40						

[POZYCJA]
id=27994
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-34 0116-02	AT-34	0116-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2010	KATSRC_KATAL	KNR AT-34 0116-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wstawienie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych (nowe drzwi do kotłowni)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3,6	3,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,6	1,20*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	1,20*3						

[POZYCJA]
id=27530
pd=IGM wyd.I 1997	KNR	0-16 0155-02	0-16	0155-02		1
pd5=IGM wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR 0-16 0155-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Obmurowanie ścian oraz wnęk okiennych, od wewnątrz, mineralnymi płytami izolacyjnymi wykonanymi z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego (gęstość do 115 kg/m3, wsp. lambda 0,045), grubość płyt 18 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	10,07*2,45+0,86*1,70*2*3+9,90*2,45				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	10,07*2,45+0,86*1,70*2*3+9,90*2,45						

[ELEMENT 2]
na=Tynki (ściany obmurowane betonem komórkowym)
wa=0
kn=0	0	0
id=27538
nu=2.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27539
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Gruntowanie podłoży - ściany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27530				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p77						

[POZYCJA]
id=27545
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0803-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27539				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p78						

[ELEMENT 2]
na=Malowanie wybranych ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=27747
nu=2.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27748
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_KATAL	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Gruntowanie podłoży - ściany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27530				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p77						

[POZYCJA]
id=27754
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1510-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=57,699	57,699		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=57,699
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	57,699	#p27748				0

[PRZEDMIAR]
wo=57,699	1	#p80						

[ELEMENT 2]
na=Sufit
wa=0
kn=0	0	0
id=27552
nu=2.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27553
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-26 0101-05	AT-26	0101-05		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-26 0101-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Reprofilacja spoin w istniejących stropach ceglanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=89,002	89,002		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=89,002
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	89,002	#p27447				0

[PRZEDMIAR]
wo=89,002	1	#p56						

[POZYCJA]
id=27559
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0103-01	7-12	0103-01	 z.o.3.2. 	1
pd5=WACETOB wyd.II 2001	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-12 0103-01	 z.o.3.2. 
mpn=3:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="3" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości widocznych elementów belek stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=19,97	19,97		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,97
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,07	10,07*0,10*10				0
wo=0	9,9	9,90*(0,10+0,20*2)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,07	1	10,07*0,10*10						
wo=9,9	1	9,90*(0,10+0,20*2)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=27562
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0105-01	7-12	0105-01	 z.o.3.2. 	1
pd5=WACETOB wyd.II 2001	KATSRC_KATAL	KNR-W 7-12 0105-01	 z.o.3.2. 
mpn=3:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="3" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=19,97	19,97		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,97
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,97	#p27559				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,97	1	#p83						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=27566
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-02	4-01	1212-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 1212-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie, w kolorze czarnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=19,97	19,97		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,97
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,97	#p27559				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,97	1	#p83						

[ELEMENT 2]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=27689
nu=2.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27701
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0105-07	
mpn=_1211	_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=90,182	90,182		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST B.15.00; SST B.14.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,182
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	8,384	{pom. nr 1} 2,67*3,14				0
wo=0	5,966	{pom. nr 2} 1,90*3,14				0
wo=0	2,304	{pom. nr 3} 1,80*1,28				0
wo=0	16,236	{pom. nr 4} 3,30*4,92				0
wo=0	31,34	{pom. nr 5-6} 6,37*4,92				0
wo=0	22,534	{pom. nr 7} 4,92*4,58				0
wo=0	3,418	{pom. nr 8} 2,67*1,28				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,384	1	<pom. nr 1> 2,67*3,14						
wo=5,966	1	<pom. nr 2> 1,90*3,14						
wo=2,304	1	<pom. nr 3> 1,80*1,28						
wo=16,236	1	<pom. nr 4> 3,30*4,92						
wo=31,34	1	<pom. nr 5-6> 6,37*4,92						
wo=22,534	1	<pom. nr 7> 4,92*4,58						
wo=3,418	1	<pom. nr 8> 2,67*1,28						

[POZYCJA]
id=27708
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1101-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wylewka betonowa, przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - gr. 6 cm, C25/30 W8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=5,411	5,411		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,411
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,411	#p27701*0,06				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,411	1	#p86*0,06						

[POZYCJA]
id=27690
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0202-02	AT-27	0202-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0202-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD))
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=90,182	90,182		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,182
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,182	#p27701				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,182	1	#p86						

[POZYCJA]
id=27927
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KNR	BC-02 0409-02	BC-02	0409-02		1
pd5=BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004	KATSRC_KATAL	KNR BC-02 0409-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wykonanie fasety uszczelniającej (na styku ściana / podłoga), przy zastosowaniu sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany - zużycie 1,9 kg/mb)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=61,53	61,53		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=61,53
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7,95	2,67+3,14*2-1,00				0
wo=0	5,04	1,90+3,14				0
wo=0	2,36	1,28+1,80+1,28-1,00*2				0
wo=0	16,44	3,30*2+4,92*2				0
wo=0	16,66	6,37*2+4,92-1,00				0
wo=0	13,08	4,58*2+4,92-1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,95	1	2,67+3,14*2-1,00						
wo=5,04	1	1,90+3,14						
wo=2,36	1	1,28+1,80+1,28-1,00*2						
wo=16,44	1	3,30*2+4,92*2						
wo=16,66	1	6,37*2+4,92-1,00						
wo=13,08	1	4,58*2+4,92-1,00						

[POZYCJA]
id=27713
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 0608-03	
mpn=_1211	_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - XPS gr. 10 cm (lambda 035)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=90,182	90,182		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,182
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,182	#p27701				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,182	1	#p86						

[POZYCJA]
id=27759
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0509-02	AT-27	0509-02		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2008	KATSRC_KATAL	KNR AT-27 0509-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Ułożenie folii aluminiowej pod ogrzewanie podłogowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=90,182	90,182		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,182
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,182	#p27701				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,182	1	#p86						

[POZYCJA]
id=27725
pd=MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-02	2-22	1003-02		1
pd5=MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-22 1003-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=90,182	90,182		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,182
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,182	#p27701				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,182	1	#p86						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=27732
pd=MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	2-22 1003-03	2-22	1003-03		1
pd5=MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-22 1003-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=90,182	90,182		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,182
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,182	#p27701				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,182	1	#p86						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=27719
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		1
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-02 1116-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Dopłata za zbrojenie posadzki siatką przeciwskurczową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=90,182	90,182		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90,182
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	90,182	#p27701				0

[PRZEDMIAR]
wo=90,182	1	#p86						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=27957
nu=2.9

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27959
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1302-03	2	1302-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1302-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż drzwi stalowych p.poż. jednoskrzydłowych - EI30 (do kotłowni)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1,8	1,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,8	0,90*2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	0,90*2,00						

[ELEMENT 1]
na=Roboty remontowo-budowlane na poddaszu
wa=0
kn=0	0	0
id=27896
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=27897
nu=3.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27900
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0354-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=27898
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0426-02	4-01	0426-02		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0426-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie ścian drewnianych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=39,226	39,226		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39,226
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	39,226	(4,07+8,94+1,30+3,52)*2,20				0

[PRZEDMIAR]
wo=39,226	1	(4,07+8,94+1,30+3,52)*2,20						

[POZYCJA]
id=27905
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	V -242a	V	-242a		1
pd5=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeC582nienia 1984	KATSRC_KATAL	TZKNBK V -242a	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=130	130		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=130
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	130	130,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130,00						

[POZYCJA]
id=27909
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0440-01	4-01	0440-01		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0440-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=130	130		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=130
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	130	130,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130,00						

[POZYCJA]
id=27912
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	I 0808-01	I	0808-01		1
pd5=PPPKZ 1982	KATSRC_KATAL	TZKNBK I 0808-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 50 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=25,361	25,361		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,361
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,961	#p27898*0,05				0
wo=0	3,9	#p27905*0,03				0
wo=0	19,5	#p27909*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,961	1	#p97*0,05						
wo=3,9	1	#p98*0,03						
wo=19,5	1	#p99*0,15						

[POZYCJA]
id=27916
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	I 0808-02	I	0808-02		1
pd5=PPPKZ 1982	KATSRC_KATAL	TZKNBK I 0808-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 50 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=25,361	25,361		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,361
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	25,361	#p27912				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,361	1	#p100						

[POZYCJA]
id=27920
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	I 0808-05	I	0808-05		1
pd5=PPPKZ 1982	KATSRC_KATAL	TZKNBK I 0808-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ręczne przenoszenie drewna budowlanego, desek, stempli, bali itp. o ciężarze do 50 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=25,361	25,361		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=7		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,361
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	25,361	#p27912				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,361	1	#p100						

[POZYCJA]
id=27924
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02	 1101-05 	1
pd5=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-04 1101-02	 1101-05 
mpn=8:0:509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="8" Wybory="0" Odpowiedzi="5" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Transport gruzu (drewno, polepa) z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 5 km - na miejsce wskazane przez Inwestora
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=25,361	25,361		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,361
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	25,361	#p27912				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,361	1	#p100						

[ELEMENT 1]
na=Inne roboty branżowe
wa=0
kn=0	0	0
id=27958
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=27964
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0347-06	4-01	0347-06		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0347-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie odkrywek kontrolnych w istniejących stropach i posadzkach (w celu rozpoznania istniejących warstw przegród budowlanych, niezbędnych do prowadzenia dalszego etapu prac projektowych) - w miejscach uzgodnionych z projektantem i inwestorem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje branży sanitarnej 
wa=0
kn=0	0	0
id=27955
nu=5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o. wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego i armatury (w obrębie piwnicy)
wa=0
kn=0	0	0
id=27956
nu=5.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=28037
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 z.sz.r3-3.7.a	4-07	z.sz.r3-3.7.a		1
pd5=POLCEN 1997	KATSRC_KATAL	KNR 4-07 z.sz.r3-3.7.a	
mpn=1211	1211
na=Opróżnienie instalacji c.o. z wody
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1	1		1
jm=obiekt.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=obiekt.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28039
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-02 0410-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż i rozebranie kotła wraz z armaturą i osprzętem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28045
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0307-03	4-07	0307-03		1
pd5=POLCEN 1997	KATSRC_KATAL	KNR 4-07 0307-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr. zewnętrznej 22-28 mm, instalacji c.o.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[POZYCJA]
id=28047
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0420-01	4-02	0420-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-02 0420-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28049
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0307-01	INSTAL	0307-01		1
pd5=INSTAL 1996	KATSRC_KATAL	KNR INSTAL 0307-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Płukanie instalacji c.o. (istniejąca instalacja w budynku)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=200
jm=m	040
pm=-1
wo=0	200	200,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200,00						

[POZYCJA]
id=28056
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0223-03	0-35	0223-03		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0223-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy 40 kW
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28032
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0213-05	0-31	0213-05		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0213-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 50 dm3, do instalacji c.o.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28102
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż złącza odcinającego 3/4" (przy naczyniu przeponowym)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28107
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-01	2-15	0526-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0526-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 15 mm, p=3 bar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28112
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Separator mikropęcherzy powietrza o śr. DN32, wydatek 3,6 m3/h (?p=1,3 kPa)
na5=Separator mikropC499cherzy powietrza o C59Br. DN32, wydatek 3,6 mC2B3/h (CE94p=1,3 kPa)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28117
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Separator zanieczyszczeń DN32, z magnesem i obrotowym przyłączem, wydatek 3,6 m3/h
na5=Separator zanieczyszczeC584 DN32, z magnesem i obrotowym przyC582C485czem, wydatek 3,6 mC2B3/h
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28082
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0208-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawności 32/6
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28122
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	2+1				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1						

[POZYCJA]
id=28127
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-04	
mpn=121,0:4,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="4" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28132
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm, ze złączką do węża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28137
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0530-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei, 0-4 bar
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28144
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0208-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Pompa do przetłaczania kodensantu wraz z przewodem tłocznym (DN10) i okablowaniem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28150
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=28155
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-04	
mpn=121,0:4,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="4" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28160
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm, ze złączką do węża
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=28170
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0427-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przewód elastyczny 1/2" L=1,5 m
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28165
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
pd5=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-08 0102-01	
mpn=_1211	_1211
na=Montaż czujnika temperatury zewnętrznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1	1		1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=ukl.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28017
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0201-07	0-35	0201-07		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0201-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 35x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[POZYCJA]
id=28024
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-34 0101-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami z pianki PE gr. 9 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	#p28017				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	#p127						

[POZYCJA]
id=28003
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0404-02	4	0404-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0404-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=-1
wo=0	30	30,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,00						

[POZYCJA]
id=28009
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-34 0101-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacja rurociągów śr. 26 mm otulinami z pianki PE gr. 9 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=-1
wo=0	30	#p28003				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p129						

[POZYCJA]
id=28069
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-03	0-35	0231-03		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0231-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	#p28017+#p28003				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	#p127+#p129						

[POZYCJA]
id=28079
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-04	0-35	0231-04	 uwaga pod tablicą	1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0231-04	 uwaga pod tablicC485
mpn=5:1:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="5" Wybory="1" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa długość 20-40 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	#p28069				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	#p131						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1,1
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=27967
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-09	0-31	0306-09		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0306-09	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego ze stali szlachetnej, z przepływomierzami (9 obwodów), wraz z grupą pompowo-mieszającą
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27975
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0219-09	0-35	0219-09		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-35 0219-09	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o szer. do 830 mm, wys. i gł. regulowana 705-805/110-160; ilość sekcji 9-12
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27981
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-02	0-31	0301-02		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0301-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; Rura PE-RT EVOH typ 2 o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 35/25 st. C (6,7mb rury na 1 m2)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=70,1	70,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,1	6,1+7,2+7,2+7,2+9,7+9,0+9,3+6,9+7,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,1	1	6,1+7,2+7,2+7,2+9,7+9,0+9,3+6,9+7,5						

[POZYCJA]
id=27989
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-02	0-31	0308-02		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0308-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=70,1	70,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70,1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	70,1	#p27981				0

[PRZEDMIAR]
wo=70,1	1	#p135						

[POZYCJA]
id=28220
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-15 0305-02	
mpn=_1211	_1211
na=Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych (sprawdzenie istniejącej instalacji z rur stalowych)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=m	040
pm=-1
wo=0	13	13,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kominowa (spaliny i wentylacja grawitacyjna w kotłowni)
wa=0
kn=0	0	0
id=28174
nu=5.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=28175
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 40201-02	4-02	40201-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-02 40201-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejącego wkładu spalinowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00						

[POZYCJA]
id=28279
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-05	4-01	0310-05		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0310-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Sprawdzenie drożności kanałów kominowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	#p28175				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p138						

[POZYCJA]
id=28193
pd=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KNR	7-09 2401-05	7-09	2401-05		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,1988,biuletyny do 9 1986	KATSRC_KATAL	KNR 7-09 2401-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż przewodów powietrzno-spalinowych o średnicy 125/80 mm, ze stali nierdzewnej, wbudowanych w kanał kominowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	#p28175				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	#p138						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28196
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0213-05	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wywiewka do systemu koncentrycznego, ze stali nierdzewnej, nad kominem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28201
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-01	2-17	0113-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0113-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, o śr. 100 mm - udział kształtek do 35 % - wbudowane w kanał murowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=3,454	3,454		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,454
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,454	{wywiew} (2*3,14*0,05)*11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,454	1	<wywiew> (2*3,14*0,05)*11,00						

[POZYCJA]
id=28210
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0324-02	4-01	0324-02		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0324-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28218
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0335-15	4-01	0335-15		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0335-15	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przebicie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. (w kotłowni)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28282
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-03	4-01	0310-03		1
pd5=WACETOB wyd.III 2000	KATSRC_KATAL	KNR-W 4-01 0310-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów (otwory dla kanałów wentylacji wywiewnej, wykonane obustronnie, na przelot)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (w obrębie piwnicy)
wa=0
kn=0	0	0
id=28286
nu=5.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=28287
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0130-04	7-24	0130-04		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-24 0130-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej o wydajności maks. 200 m3/h (100 Pa) z odzyskiem ciepła (wymiennik obrotowy) wraz z automatyką i osprzętem (czujniki, filtry itp.) + skrzynka dźwiękoszczelna + uruchomienie.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=SST S.01.00			

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28311
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-01	2-17	0113-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0113-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody wentylacyjne kołowe, o śr. 100 mm, z preizolowanych kanałów wentylacyjnych z płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym z blachy spiro, izolacja z wełny mineralnej gr. 25mm, (dw/dz=100/150mm) - udział kształtek do 35%
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=6,908	6,908		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,908
jm=m2	050
pm=-1
ko=0		NAWIEW:
wo=0	5,652	(2*3,14*0,05)*(10,00+8,00)				0
ko=0		WYWIEW:
wo=0	1,256	(2*3,14*0,05)*4,00				0

[PRZEDMIAR]
ko=	NAWIEW:			
wo=5,652	1	(2*3,14*0,05)*(10,00+8,00)						
ko=	WYWIEW:			
wo=1,256	1	(2*3,14*0,05)*4,00						

[POZYCJA]
id=28320
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0113-02	2-17	0113-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0113-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody wentylacyjne kołowe, o śr. 125 mm, z preizolowanych kanałów wentylacyjnych z płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym z blachy spiro, izolacja z wełny mineralnej gr. 25mm, (dw/dz=125/180mm) - udział kształtek do 35%
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=11,775	11,775		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,775
jm=m2	050
pm=-1
ko=0		NAWIEW:
wo=0	5,691	(2*3,14*0,0625)*(9,00+2,00+3,50)				0
ko=0		WYWIEW:
wo=0	6,084	(2*3,14*0,0625)*(4,50+2,50+8,50)				0

[PRZEDMIAR]
ko=	NAWIEW:			
wo=5,691	1	(2*3,14*0,0625)*(9,00+2,00+3,50)						
ko=	WYWIEW:			
wo=6,084	1	(2*3,14*0,0625)*(4,50+2,50+8,50)						

[POZYCJA]
id=28332
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-01	2-17	0131-01		1
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-17 0131-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, izolowane, do przewodów o śr. 100 mm, z napędem ręcznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	7	4+3				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28346
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-01	2-17	0153-01		1
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-17 0153-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Klapa rewizyjna z kanałem okrągłym o śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28351
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-02	2-17	0153-02		1
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-17 0153-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Klapa rewizyjna z kanałem okrągłym o śr. 125 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28363
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-17 0140-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zawór wentylacyjny, stalowy, o śr. 100 mm, nawiew
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28373
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-17 0140-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zawór wentylacyjny, stalowy, o śr. 100 mm, wywiew
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28378
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0144-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Czerpnie kołowe o śr. do 125 mm, z okapnikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28393
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0144-01	2-17	0144-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0144-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyrzutnie kołowe o śr. do 125 mm, z okapnikiem
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28399
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-04	AT-17	0103-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_KATAL	KNR AT-17 0103-04	
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 220 mm techniką diamentową w ścianie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=399	399		1
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=399
jm=cm	046
pm=-1
wo=0	200	40,00*5				0
wo=0	100	50,00*2				0
wo=0	75	25,00*3				0
wo=0	24	12,00*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	40,00*5						
wo=100	1	50,00*2						
wo=75	1	25,00*3						
wo=24	1	12,00*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1,2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28405
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-01 0323-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł -  wypełnienie pianką p.poż. + obrobienie zaprawą (obustronnie)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	24	(5+2+3+2)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	(5+2+3+2)*2						

[POZYCJA]
id=28436
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0408-05	5	0408-05		1
pd5=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KSNR 5 0408-05	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej centralę wentylacyjną (230 V) - zasilanie z istniejącej rozdzielni (wykonać niezbędną rozbudowę)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1	1		1
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=wyp.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzna instalacja ciepłownicza (na cele projektowanej pompy ciepła powietrze/woda)
wa=0
kn=0	0	0
id=28178
nu=5.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=28179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-02	1	0210-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0210-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II - przyjęto 80% robót zmechanizowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=9,152	9,152		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9,152
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	9,152	11,00*1,30*0,80*80%				0

[PRZEDMIAR]
wo=9,152	1	11,00*1,30*0,80*80%						

[POZYCJA]
id=28182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-03	1	0307-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0307-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku - przyjęto 20% robót ręcznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=2,288	2,288		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,288
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,288	11,00*1,30*0,80*20%				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,288	1	11,00*1,30*0,80*20%						

[POZYCJA]
id=28184
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-01	1	0529-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0529-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m (skrzyżowanie z przyłączem gazu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28242
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1411-01	
mpn=1211	1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=0,88	0,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,88
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,88	11,00*0,10*0,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,88	1	11,00*0,10*0,80						

[POZYCJA]
id=28228
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0215-11	2-20	0215-11		1
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-20 0215-11	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rurociągi z rur preizolowanych PEX podwójnych o średnicy 2x63/200 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m	040
pm=-1
wo=0	14	11,00+3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	11,00+3,00						

[POZYCJA]
id=28273
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-04	AT-17	0103-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_KATAL	KNR AT-17 0103-04	
mpn=1:0:09101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="1" Wybory="0" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Wiercenie otworów o śr. 220 mm techniką diamentową w ścianie
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=50	50		1
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=cm	046
pm=-1
wo=0	50	50,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,2		1,2
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28329
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0316-03	2-15/GEBERIT	0316-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR 2-15/GEBERIT 0316-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przejścia szczelne "in situ" dla rur o śr. zewn. 200 mm - do zamontowania w nawierconych otworach w ścianie
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=28268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-05	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm (w piwnicy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=28247
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-20 0207-01	2-20	0207-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-20 0207-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=14	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m	040
pm=-1
wo=0	14	#p28228				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p163						

[POZYCJA]
id=28251
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR 2-28 0501-09	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (pierwsza warstwa gr. 15 cm nad rurociągiem)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=2,735	2,735		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,735
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,08	11,00*0,35*0,80				0
ko=0		-objC499toC59Bci rurociC485gC3B3w
wo=0	-0,345	-3,14*0,1*0,1*11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,08	1	11,00*0,35*0,80						
ko=	-objętości rurociągów			
wo=-0,345	1	-3,14*0,1*0,1*11,00						

[POZYCJA]
id=28255
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-08	2-28	0501-08		1
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_KATAL	KNR 2-28 0501-08	
mpn=1211	1211
na=Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie (kolejna warstwa gr. 15 cm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1,32	1,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,32
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,32	11,00*0,15*0,80				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,32	1	11,00*0,15*0,80						

[POZYCJA]
id=28257
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-01	1	0408-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0408-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zagęszczanie obsypki ubijakami mechanicznymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=1,32	1,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,32
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,32	#p28255				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,32	1	#p169						

[POZYCJA]
id=28260
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-19 0219-01	
mpn=1211	1211
na=Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=28190
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0529-06	1	0529-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0529-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	#p28184				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p161						

[POZYCJA]
id=28264
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-04	1	0214-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0214-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=13,735	13,735		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,735
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	11,44	{wykopy} #p28179+#p28182				0
ko=0		-podsypka i obsypka
wo=0	2,295	#p28242+#p28251-#p28255				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,44	1	<wykopy> #p159+#p160						
ko=	-podsypka i obsypka			
wo=2,295	1	#p162+#p168-#p169						

[SUMA KONTROLNA]
7D34DF0B2371601FF188B79C7B73EFF5
