**Załącznik nr 7**

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu dostawczego**

**dla zadania pn. „Dostawa samochodu dostawczego do 3,5 t – IV postępowanie”**

| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |  **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Warunki ogólne** |  |
| 1.1 |

|  |
| --- |
| Termin dostawy do 31.03.2023 roku (jednak nie wcześniej niż 01.01.2023r.) |

 |  |
| 1.2 | Gwarancja min 24 miesiące |  |
| 1.3 | Adres dostawy ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne |  |
| **2** | **Podwozie z kabiną** |  |
| 2.1 | Podwozie z roku produkcji min. 2021  |  |
| 2.2 |

|  |
| --- |
| Pojazd fabrycznie nowy, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 130 KM,  silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta |

 |  |
| 2.3 | Silnik wysokoprężny spełniający normę co najmniej Euro 6 |  |
| 2.4 | Kabina typu DOCA dla 7 osób; min długość podwozia 5,981 mm; max wysokość podwozia 2,769 mm***Zamawiający dopuszcza: kabinę dla 6 osób*** |  |
| 2.5 | Układ foteli przednich 1+2, regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy, podłokietnik kierowcy, siedzenie pasażera dwumiejscowe bez regulacji, Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)  |  |
| 2.6 | Tylne koła bliźniacze - obręcze stalowe – 16"x6",. Opony 195/75 R16C, przednie obręcze stalowe –16"x6,5" z oponami 235/65 R16C***Zamawiający dopuszcza: ogumienie minimum 16 cali z kołami bliźniaczymi z tyłuZamawiający dopuszcza: koła o rozmiarze opon sugerowanym przez producenta pojazdu (zgodnie z homologacją) z zastrzeżeniem, że tylna oś wyposażona jest w koła bliźniacze*** |  |
| 2.7 | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu, Hamulec ręczny - mechaniczny |  |
| 2.8 | Przednie zawieszenie – niezależne kolumny MacPhersona***Zamawiający dopuszcza: zawieszenie na drążkach skrętnych (samochód na bliźniakach)*** |  |
| 2.9 | Tylne zawieszenie - resory piórowe |  |
| **3** | **Elementy wyposażenia standardowego** |  |
| 3.1 | Hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy i 13-pinowym gniazdem elektrycznym |  |
| 3.2 | Sygnalizator cofania - alarm akustyczny włączany wraz z biegiem wstecznym |  |
| 3.3 | Radio cyfrowe, zestaw głośnomówiący Bluetooth®, gniazdo USB, sterowanie z kierownicy |  |
| 3.4 | Dwa uchwyty na kubki w desce rozdzielczej |  |
| 3.5 | Gniazdo zasilania – 2 x 12V (na tablicy rozdzielczej i w schowku) |  |
| 3.6 | Klimatyzacja – z przodu pojazdu, z filtrem przeciwpyłkowym |  |
| 3.7 | Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach |  |
| 3.8 | Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz lampki do czytania map |  |
| 3.9 | Schowek podręczny – z drzwiczkami, mieszczący teczki formatu A4 |  |
| 3.10 | Wykładzina podłogi – w kabinie – gumowa, łatwa w czyszczeniu |  |
| **4** | **Dodatkowe opcje montowane fabrycznie** |  |
| 4.1 | Centralny zamek, zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami, |  |
| 4.2 | Immobilizer |  |
| 4.3 | Światła przeciwmgielne – przednie |  |
| 4.4 | Reflektory – halogenowe |  |
| 4.5 | Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie |  |
| 4.6 | Funkcje: ESC, EBW, LKW, LKA, ABS***Zamawiający dopuszcza: system ESP9, który obejmuje: ABS, EBD, ASR, MSR, Hill Holder, HBA, LAC, RMI, ROM*** |  |
| 4.7 | Podgrzewana przednia szyba***Zamawiający dopuszcza: podgrzewana przednia szyba w miejscu spoczynku wycieraczek*** |  |
| 4.8 | Przystosowanie do rozruchu w -20°C |  |
| 4.9 | Zbiornik paliwa min 70 l |  |
| 4.10 | Zbiornik AdBlue® – min 18 litrów |  |
| **5** | **Doposażenie** |  |
| 5.1 | Pojazd wyposażony w wywrotkę trójstronną stalowa (ocynk) skrzynia ładunkowa o wymiarach min dł. (zew. 2825mm/zew. 2750mm), szer. (zew. 2200mm/zew. 2150mm), wysokość 400 mm. Słownik hydrauliczny umożliwiający prawidłową prace wywrotki z obciążeniem do 2t. Pilot do obsługi zamontowany na giętkim przewodzie na burcie. ***Zamawiający dopuszcza: - pilot do obsługi zamontowany może być na przewodzie giętkim w kabinie samochodu.*** ***- pojazd z zabudową o minimalnych wymiarach wewnętrznych dł 2700 mm, szerokość 2100 mm.******- samochód z zabudową stalową oraz burtami aluminiowymi.*** |  |
| **6** | **Pozostałe warunki Zamawiającego** |  |
| 6.1 | Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji **– 24 miesiące.**  |  |
| 6.2 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - Instrukcje obsługi- książkę serwisową- dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu- instrukcję obsługi wywrotki- samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa |  |

Uwaga:+

- Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”.

- **Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania.**

- Wypełnienie stanowi potwierdzenie zgodności oferowanego samochodu z wymaganiami Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się wypełnienie prawej strony tabeli poprzez sam zapis „spełnia” lub „spełnia wymagania …”.- będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi wymaganych parametrów, zaoferuje bądź zaproponuje wykonanie niezgodne z treścią SWZ lub poświadczy nieprawdę, oraz nie poda innych wymaganych danych w niniejszym załączniku, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona, na podstawie art. 226.ust.1 pkt.5 ustawy Pzp, jako że jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.