Napisy UMP , PUMS

Napisy:

* czcionka - arial black
* front biała plexi min 5mm
* boki liter oraz plecy - metalowe malowane kolor ral bialy
* wysokość litery bez szpilki - 2m
* litery jednostronnie podświetlone, grubość min 20cm
* podświetlenie – zimne, ok 4tys K, czujnik zmierzchu, jedno wejście zasilania na napis
* moc oświetlenia do zasugerowania przez wykonawcę.

dystans liter od podestu – szpilki 5cm

==========

Podest:

* spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa stanowiący stabilną podstawę dla liter
* Litery zakotwione w podeście
* Jeden podest na cały napis
* podest betonowy malowany na biało, odporny na działania atmosferyczne.