Załącznik nr 2 do SWZ **po zmianie z dn. 26.09.2024**

**Formularz wymaganych warunków technicznych**

**Nr postępowania 36/ZP/2024**

**Postanowienia ogólne:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego (rok zabudowy 2024) na fabrycznie nowym podwoziu (rok produkcji 2024) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony o parametrach technicznych, wyposażeniu zgodnych ze specyfikacją poniżej.
2. **Pojazd homologowany w kategorii N1.**
3. Podnośnik koszowy wraz z podwoziem musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku, odpowiadający wymaganiom jakości polskich i unijnych norm.
4. Wykonawca dostarczy podnośnik koszowy wraz z wymaganym wyposażeniem na własny koszt wraz ze wszystkimi dokumentami w języku polskim tj. kartę gwarancyjną z opisem warunków gwarancji, instrukcje obsługi w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu, wyciąg z homologacji krajowej na kompletny pojazd po zabudowie, bądź zaświadczenie o produkcji jednostkowej wraz z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z dokumentem identyfikującym pojazd, kartę pojazdu wydana przez polskie organy administracji państwowej, jeśli w dobie obowiązujących przepisów jest wymagana, kartę gwarancyjną dodatkowego wyposażenia - zabudowy pojazdu, instrukcje podnośnika koszowego w języku polskim wraz ze wszystkimi niezbędnymi schematami elektrycznymi i hydraulicznymi, DTR dokumentację techniczno – ruchową podnośnika, protokół z czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacji podnośnika koszowego, decyzję UDT zezwalającą na eksploatacje podnośnika koszowego, wydaną na podstawie upoważnienia wydanego Wykonawcy przez Zamawiającego oraz książkę rewizji podnośnika koszowego, harmonogram przeglądów pogwarancyjnych i elementów niezbędnych do wymiany w okresie min. 10 lat eksploatacji, katalog części podnośnika koszowego.
5. Ubezpieczenie i transport pojazdu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie zabezpieczenie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
6. Wykonawca zapewni instruktarz pojazdu dla grupy 4 pracowników Zamawiającego.
7. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

**Model oferowanego podnośnika koszowego**………………………..

**Model oferowanego samochodu**………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczne i minimalne wyposażenie** | **Deklaracja Wykonawcy** *\*niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość* |
|  | Fabrycznie nowe podwozie (rok produkcji 2024) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t | *TAK/NIE\**  |
|  | Pojazd specjalny dwuosiowy z napędem minimum na jedną oś | *TAK/NIE\**  |
|  | Przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie | *TAK/NIE\** |
|  | Pojazd wyposażony w silnik wysokoprężny o normie spalin minimum EURO 6 | *TAK/NIE\** |
|  | Moc silnika pojazdu minimum 90 kW | *………………………………* kW*(podać wartość)\** |
|  | Skrzynia biegów pojazdu manualna 6-cio biegowa z jazdą do przodu i w tył. | *TAK/NIE\** |
|  | **Kabina 2 osobowa pojedyncza** | *TAK/NIE\** |
|  | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | *TAK/NIE\**  |
|  | Centralny zamek sterowany z pilota | *TAK/NIE\** |
|  | Dwa komplety kluczyków z pilotem do centralnego zamka | *TAK/NIE\** |
|  | Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED | *TAK/NIE\** |
|  | Akustyczny sygnał cofania | *TAK/NIE\** |
|  | Pojazd wyposażony w felgi stalowe o rozmiarze minimum R16 | *………………………………* *(podać rozmiar felg stalowych)\** |
|  | Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe oraz klucz do kół wraz z podnośnikiem | *TAK/NIE\** |
|  | Pojazd na oponach wielosezonowych – dotyczy to również koła zapasowego | *TAK/NIE\** |
|  | Podnoszone i opuszczane elektrycznie szyby w pojeździe | *TAK/NIE\** |
|  | Radio samochodowe | *TAK/NIE\** |
|  | Tapicerka kabiny w kolorze ciemnych | *TAK/NIE\** |
|  | Siedzenia wyposażone w pokrowce również w kolorze ciemnym | *TAK/NIE\** |
| **Wymagania dotyczące podnośnika koszowego** |
|  | Podnośnik koszowy nowy -rok zabudowy 2024 | *TAK/NIE\** |
|  | **Budowa podnośnika koszowego teleskopowego** | *TAK/NIE\** |
|  | Maksymalna wysokość robocza: minimum 18 m | *………………………………* m*(podać wartość)\** |
|  | Wysięg członów realizowanych hydraulicznie | *TAK/NIE\** |
|  | Minimalny wysięg poziomy roboczy:  |
| a) 10 m – 80 kg,  | *TAK/NIE\** |
| b) 8 m – 250 kg | *TAK/NIE\** |
|  | Kosz dwuosobowy wykonany z tworzywa sztucznego, z automatycznym poziomowaniem o minimalnych wymiarach 100x70x100cm ( dł. x szer. x wys.) | *TAK/NIE\** |
|  | Minimalna udźwig kosza: 250 kg ( dwie osoby + narzędzia), | *TAK/NIE\** |
|  | Gniazdo w koszu do elektronarzędzi o napięciu 230 V i minimalnym prądzie obciążenia 10 A, | *TAK/NIE\** |
|  | Rotacja kosza minimalna wartość +/- 60 o sterowane elektrohydrauliczne | *TAK/NIE\** |
|  | Rotacja wieży 400 o | *TAK/NIE\** |
|  | Podłoga kosza antypoślizgowa z odprowadzeniem wody | *TAK/NIE\** |
|  | Opuszczanie awaryjne – za pomocą pompki ręcznej | *TAK/NIE\** |
|  | Blokada pracy podnośnika przy nierozłożonych nogach podporowych | *TAK/NIE\** |
|  | Stabilizacja podnośnika za pomocą dwóch par nóg podporowych sterowanych hydraulicznie, przednie belki mogą być wysuwane ręcznie | *TAK/NIE\** |
|  | Dodatkowe podkłady do podpór o wymiarach min. 40x40 cm + uchwyty dla nich | *TAK/NIE\** |
|  | Podnośnik wyposażony w licznik motogodzin  | *TAK/NIE\** |
|  | Przewody hydrauliczne i elektryczne ukryte wewnątrz ramienia dla max. ochrony przed uszkodzeniem | *TAK/NIE\** |
|  | Podnośnik wyposażony w start /stop silnika z obu paneli sterowania | *TAK/NIE\** |
|  | System antykolizyjny pomiędzy ramieniem podnośnika, a kabiną | *TAK/NIE\** |
|  | **Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę układu hydraulicznego podnośnika koszowego w zakresie temperatury minimum od -10 o C do + 40 o C co zostanie potwierdzone przez producenta w przekazanej przy odbiorze dokumentacji** | *TAK/NIE\** |
|  | Gwarancja na elementy i akcesoria pojazdu nie mniej niż 24 miesiące do limitu 200 000 km, | *…………………….**( podać ilość miesięcy i limit kilometrów)\** |
|  | Gwarancja na perforacje blacharską nie mniej niż 12 miesiące bez limitu przebiegu, | *…………………….**( podać ilość miesięcy)\** |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniej niż 12 miesiące bez limitu przebiegu. | *…………………….**( podać ilość miesięcy)\** |
|  | Gwarancja na nadbudowę ( podnośnik koszowy ) nie mniej niż 12 miesięcy | *…………………….**( podać ilość miesięcy)\** |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w autoryzowanym serwisie | *TAK/NIE\** |

**Pozostałe Wymagania:**

1. Termin dostawy: **do dnia** **16 grudnia 2024 r.**

2. Miejsce dostawy: IO-PIB 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18