Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/COPS/2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech nowych łodzi pontonowych (kod CPV: Łodzie sportowe i rekreacyjne: 34522000-2) kategorii C (przybrzeżne) zaprojektowanych do pływania po rzekach, jeziorach, zatokach i wodach przybrzeżnych, w warunkach wiatru o sile do 6° B włącznie i przy znaczącej wysokości fali do 2 metrów włącznie, o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu:

**1. Długość 370cm-390cm – 2szt.**

**(a) parametry techniczne**

- łódź pontonowa, pompowana, składana

- łódź przystosowana do silników zaburtowych z krótką kolumną (381mm) o mocy maksymalnej co najmniej 25KM

- ładowność maksymalna – co najmniej 800kg

- dopuszczalna liczba przewożonych osób – co najmniej 6

- podłoga aluminiowa

- długość – nie mniej niż 370cm i nie więcej niż 390cm

- szerokość – co najmniej 170cm

- liczba komór powietrznych – co najmniej 4 (w tym pompowana stępka)

- materiał powlekany PCV

- łączenia klejone, czterowarstwowe

- średnica tuby – co najmniej 40cm

- odpływ wody z łodzi przez pawęż

- zabezpieczenie (wzmocnienie) komór od spodu

- regulowane ławki do siedzenia

- uchwyty do przenoszenia łodzi – co najmniej 5

- składanie i rozkładanie bez użycia narzędzi

- waga – nie więcej niż 75kg

**(b) wyposażenie każdej łodzi i gwarancja**

- para wioseł aluminiowych

- lina cumownicza o długości 3,5-4m

- wózek transportowy do przewozu łodzi w ciężkim terenie

- pompka z manometrem

- zestaw naprawczy

- torba pod ławkę

- torba dziobowa

- plandeka na dziób

- gwarancja - przynajmniej 3 lata na materiał i łączenia (na szczelność komór)

**2. Długość 410cm-420cm – 1szt.**

**(a) parametry techniczne**

- łódź pontonowa, pompowana, składana

- łódź przystosowana do silników zaburtowych z krótką kolumną (381mm) o mocy maksymalnej co najmniej 25KM

- ładowność maksymalna – co najmniej 750kg

- dopuszczalna liczba przewożonych osób – co najmniej 7

- podłoga aluminiowa

- długość – nie mniej niż 410cm i nie więcej niż 420cm

- szerokość – co najmniej 180cm

- liczba komór powietrznych – co najmniej 6 (w tym pompowana stępka)

- materiał powlekany PCV

- łączenia klejone, czterowarstwowe

- średnica tuby – co najmniej 45cm

- odpływ wody z łodzi przez pawęż

- zabezpieczenie (wzmocnienie) komór od spodu

- regulowane ławki do siedzenia

- uchwyty do przenoszenia łodzi – co najmniej 5

- składanie i rozkładanie bez użycia narzędzi

- waga – nie więcej niż 87kg

**(b) wyposażenie i gwarancja**

- para wioseł aluminiowych

- lina cumownicza o długości 3,5-4m

- wózek transportowy do przewozu łodzi w ciężkim terenie

- pompka z manometrem

- zestaw naprawczy

- torba pod ławkę

- torba dziobowa

- plandeka na dziób

- gwarancja - przynajmniej 3 lata na materiał i łączenia (na szczelność komór)

**3. Razem z silnikami zaburtowymi do łodzi i łodziami pontonowymi Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; gwarancję, książkę przeglądów serwisowych itp.).**

**4. Łodzie pontonowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla środków transportu poruszających się po polskich wodach.**

**5. Sprzedający musi być jednocześnie autoryzowanym serwisem i dealerem oferowanej marki.**

**6. Termin odbioru do dnia 28-02-2022r**