[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
nan=Budowa rurociągu wodociągowego z wymaganym uzbrojeniem technicznycm w pasie drogowym na dz.35/76 AM-38 w miejscowości Trzebnica, gmina Trzebnica - Zadanie nr 2
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	1	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI 	PRZEDMIAR
nfn=Projektowanie i Nadzory                                                                          mgr inż. Antoni Polak
afn=50-372 Wrocław ul. Smoluchowskiego 32/8
nb=Budowa rurociągu wodociągowego z wymaganym uzbrojeniem technicznycm w pasie drogowym na dz.35/76 AM-38 w miejscowości Trzebnica, gmina Trzebnica - Zadanie nr 2
ab=Obręb Trzebnica, działki nr  35/76 AM-38        
ni=Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o.
ai=55-100 Trzebnica pl. J. Piłsudskiego 1
nw=NN
aw=NN
br=Roboty inżynieryjne - sieć wodociągowa 
nk=mgr inż Antoni Polak		aktualizował: Paweł Jędrzejewski 06.09.2021	
npn=j.w	
dt=01.08.2020	0
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
pcn=sekocenbud II kwartał 2020 r poziom średni

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21.15	1630925833
cw=21.15	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=SIEĆ WODOCIAGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=3.1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=3.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-03	1	0210-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=335
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=335	1	335,00						

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37,00						

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-04	1	0313-04		1
mpn=_1211
na=Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=827
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=827	1	827,00						

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów  spycharką gąsienicową 55 kW z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=212
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=212	1	212,00						

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		1
mpn=_1211
na=Ręczne zasypanie wykopów o głęb. do 3,0 m w gruncie kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-04	1	0318-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne zasypanie wykopów o głęb. do 3,0 m w gruncie kat.IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00						

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie wykopów zasypywanych ręcznie ubijakami spalinowymi w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23,00						

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0205-04 0208-02 	1	0205-04	 0208-02 	1
mpn=63:0:10.009137,10121,0:1,0911
na=Odwiezienie nadmiaru ziemi (objętość rur, podsypki i obsypki),uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 5-10 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=122
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=122	1	122,00						

[POZYCJA]
id=31
pd=		analiza własna		analiza własna		0
na=Pompowanie wody z wykopu - przyjęto orientacyjnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=50
jm=godz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rurociągi i uzbrojenie
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=3.1.2.
wn=	

[POZYCJA]
id=170
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-05	4	1009-05		1
mpn=_1211
na=Rurociąg z rur PE 100 SDR17 układany w wykopie przy średnicy rury    125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=258.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=258.5	1	258,5						

[POZYCJA]
id=196
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1010-05	4	1010-05		1
mpn=_1211
na=Połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych metodą zgrzewania czołowego, o średnicy zewnętrznej   125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=30
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=176
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-02	4	1112-02		1
mpn=_1211
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa F002 bezdławikowa, miękkouszczelniana, emaliowana lub epoksydowana od wewnątrz o średnicy 125 mm, z obudową i skrzynką uliczną do zasuwy wg PN-M-74081 (odmiana A)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1112-03	4	1112-03		1
mpn=_1211
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa F002 bezdławikowa, miękkouszczelniana, emaliowana lub epoksydowana od wewnątrz o średnicy 150 mm, z obudową i skrzynką uliczną do zasuwy wg PN-M-74081 (odmiana A)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=188
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-02	2-18	0112-02		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE100 SDR17 o połączeniach zgrzewanych   125 mm1310- tuleja z luźnym kołnierzem   125 mm                               - 5szt1310- łuk PE   125 mm <11°                                                    -1 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=200
pd=	KNR-W	2-18 0114-04	2-18	0114-04		1
mpn=_1211_
na=Kształtki z żeliwna sferoidalnego ciśnieniowe kołnierzowe   125 mm1310- trójnik żeliwny kołnierzowy   150/125/150 mm                 - szt.11310- trójnik żeliwny kołnierzowy    125/125/125 mm                - szt.31310- trójnik żeliwny kołnierzowy    125/80/125 mm                - szt. 11310- kołnierz zaślepiający żeliwny 125 mm                            - szt. 3
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=211
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0114-02	2-18	0114-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki z żeliwna sferoidalnego ciśnieniowe kołnierzowe   80 mm1310- króciec żeliwny FF   80 mm                                               - szt. 11310- kolano żeliwne kołnierzowe   80 mm                                 - szt. 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=219
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1119-01	4	1119-01		1
mpn=_1211
na=Hydrant pożarowy podziemny, o średnicy 80 mm, z korpusem górnym i komorą zaworową wykonaną z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony w przypadku złamania, wyposażony w samoczynne urządzenie odwadniające - komorę zaporową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0119-03	2-19	0119-03		1
mpn=_1211
na=Rury ochronne PE 100 o średnicy i grubości 200x7,7 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=249
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0403-03	2-28	0403-03		1
mpn=1211
na=Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych PE - rurociąg przewodowy PE100 SDR17, o średnicy nominal-nej 125 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=254
pd=		Analiza własna		Analiza własna		1
mpn=_1211_
na=Płozy centrujące "A" - wysokości 25 mm, na rurze PE o średnicy zewnętrznej 125 mm (montowane na rurach PE)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=259
pd=		Analiza własna		Analiza własna		1
mpn=_1211_
na=Manszety do zamknięcia końcówek rur osłonowych o średnicy DN 200/125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0134-02	2-19	0134-02		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu i uzbrojenia podziemnego i hydrantów tabliczkami umieszczonymi na słupku stalowym (tabliczki emaliowane)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1430-02	4	1430-02		1
mpn=1211
na=Obetonowanie skrzynek ulicznych przy zasuwach i hydrantach1310 (grubość płyty 10 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=0.256
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.256	1	0,256						

[POZYCJA]
id=127
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1412-01	4	1412-01		1
mpn=1211
na=Bloki oporowe betonowe dla rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.37	1	0.37						

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową trasy wodociągu ułożonego w ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=259
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=259	1	259,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE o śr. 125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=150
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=161
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podsypka z piasku grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23,00						

[POZYCJA]
id=166
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka z piasku grubości 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96,00						

[POZYCJA]
id=264
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Przepusty dwudzielne rury AROTA o długości 2,0 m, zakładane na kable energetyczne i telekomunikacyjne ( w miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową) - 2m/1 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[SUMA KONTROLNA]
fd15dd65ced6d3 5 78a13b6df9ed445