**Przedmiar robót**

**Modernizacja drogi gminnej nr 150434c relacji Ludwiniec-Dobieszewiczki**

**Km 0+000-0+834 działka nr 40**

**Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość**

1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa – km 0,834

2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm koparkami podsiębiernymi

2x834x0,5x0,1 83,4m3

3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m2

(3,6x834)= 3002,4x2 =6004,8

Wyłukowania przy włączeniu 28+5,0=33x2=66

6070,8m2

4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm (75kg/m2)

(3,6x834)+5+28=30035,4m2 228Mg

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm

(3,5x834)+5+28 2952m2

6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm

834x2x0,5 834m2

7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu

834x2x0,25 417m2

8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm

(3,5x5)+28+5 50,5m2