Nr sprawy ZP.1.2021
Załącznik nr 8 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia- AKTUALNY

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem 
1.	Warunki ogólne
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. Zm.) oraz wymagania opisane w Załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 85, poz. 553), wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Pojazd musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
1.2.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
1.3.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem.

2.	Podwozie z kabiną
2.1.	Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, silnik i podwozie z kabina od tego samego producenta, zabudowa z wyposażeniem fabrycznie nowa.
2.2.	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia)
2.3.	Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona)
2.4.	W kabinie pojazdu zainstalowany radiotelefon przewoźny, w przedziale autopompy dodatkowy manipulator i głośnik. Radiotelefon przewoźny musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku numer 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. 
2.5.	Antena powinna być wyposażona w sprężynę amortyzującą promiennik, zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas kontaktu z przeszkodą.
2.6.	W kabinie radio z połączeniem bluetooth, z gniazdem AUX oraz USB, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną przodu dachu kabiny, elektrycznie sterowane szyby po stronie dowódcy oraz kierowcy, centralny zamek, miejsce i mocowanie dla wyposażenia osobistego dla 6 osób załogi.
2.7.	Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
2.8.	Układ napędowy 4 x 4 wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych mostów napędowych, skrzynia rozdzielcza z możliwością włączenia blokady międzyosiowej, redukcyjna z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych.
2.9.	Zawieszenie osi przedniej na resorach parabolicznych z amortyzatorami teleskopowymi, stabilizatory przechyłu, zawieszenie tylnej osi pneumatyczne lub mechaniczne.
2.10.	Skrzynia biegów dostosowana parametrami do pojazdu
2.11.	Podgrzewane lusterka boczne oraz dodatkowe lusterka ułatwiające manewrowanie np.: obserwację martwego pola sterowane elektrycznie z pozycji kierowcy, lusterka rampowe krawężnikowe z prawej strony, dojazdowe przednie
2.12.	Samochód wyposażony w klimatyzację.
2.13.	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa i zagłówki.
2.14.	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego
2.15.	Urządzenie do ładowania akumulatorów, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy)
2.16.	Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączanego biegu wstecznego.
2.17.	Kąt natarcia minimum 23 stopnie, kąt zejścia minimum 23 stopnie.
2.18.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.
2.19.	Wszelkie funkcja wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25 stopni Celsjusza do +50 stopni Celsjusza.
2.20.	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny
2.21.	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną prace autopompy.
2.22.	Minimalny prześwit podwozia 400 mm.
2.23.	Maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 3350 mm.
2.24.	Ogumienie uniwersalne, wielosezonowe, szosowo-terenowe z bieżnikiem dopasowanym do różnych warunków atmosferycznych, na tylnej osi pojedyncze.
2.25.	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym normę emisji spalin EURO 6.
2.26.	Minimalna prędkość maksymalna na najwyższym biegu, 85km/h.
2.27.	Układ hamulcowy z systemem ABS.
2.28.	Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu
2.29.	Silnik o mocy minimum 280KM.
2.30.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju   oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.
2.31.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa z zawieszeniem pneumatycznym lub mechanicznym zapewniającym dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4. Wszystkie fotele i siedzenia wyposażone w zagłówki i bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.
2.32.	Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, w których będzie zastosowany materiał o wzmocnionej odporności na ścieranie.
2.33.	Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją obciążenia, wysokości, pochylenia oparcia oraz odległości.
2.34.	Przednie nadkola muszą umożliwiać założenie łańcuchów przeciwśniegowych.
2.35.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, odcinający napięcie dla  całego wyposażenia pojazdu.
2.36.	Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekraczać 16000 kg.
2.37.	Samochód wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego. Belka lub dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy. Co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna niebieska LED zamontowana w tylnej części zabudowy na dachy lub tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne LED zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy minimum 200 W wraz z głośnikiem o mocy minimum 200 W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.
2.38.	Z przodu wyciągarka linowa o sile uciągu minimum 8t.
2.39.	Lampy przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu, fabrycznie montowane, lampy dalekosiężne na orurowaniu z przodu pojazdu.
2.40.	Kolor pojazdu: błotniki i zderzaki – białe RAL 9010, kabina i zabudowa – czerwony RAL 3000.
2.41.	Miejsce w pojeździe na sprzęt zgodnie ze standardem wyposażenia samochodu GBA 2/16 wg wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP z 09 kwietnia 2019 r. wydanych przez KG PSP.
2.42.	Instalacje elektryczne i pneumatyczne oraz zaczep do ciągnięcia przyczep o masie min. 3,5 tony z tyłu pojazdu oraz zaczep do holowania z przodu pojazdu.
2.43.	Pojazd musi być w pełni użyteczny w zakresie temperatur od -25 stopni Celsjusza do +35 stopni Celsjusza.
2.44.	Wyposażenie pojazdu: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa 2kg zamontowana w kabinie kierowcy, lina stalowa o średnicy min 15 mm i długości min 10m z szeklami.
2.45.	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.
2.46.	Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek wraz z nimi. 
3.	Zabudowa pożarnicza
3.1.	Wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów kompozytowych.
3.2.	Dach zabudowy oświetlony i wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu przeciwpoślizgowa, balustrada ochronna. 
3.3.	Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności 800-1600 1/min. Przy ciśnieniu 0,8 Mpa i regulowanym kształcie strumienia umieszczone na dachu. Przy podstawie działka zawór odcinający kulowy ręczny. Oświetlenie nieoślepiające bez wystających elementów załączane ze stanowiska obsługi pompy.
3.4.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny antypoślizgowe.
3.5.	Na dachu uchwyt do zamontowania 4 węży ssawnych, drabiny D-10 W z podporami oraz montaż skrzyni na sprzęt.
3.6.	Drabina do wejścia na dach wykonana z aluminium lub materiałów nierdzewnych, kwasoodpornych, stopnie antypoślizgowe, uchwyty ułatwiające wchodzenie.
3.7.	Oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu.
3.8.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję, środki pianotwórcze i modyfikatory.
3.9.	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.
3.10.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyło szczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, odporne na korozje, zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny mieć taśmy ułatwiające zamykanie po prawej stronie. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy musi być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatyczne po otwarciu. Główny wyłącznik zainstalowany w kabinie kierowcy. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.
3.11.	Szuflady podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem z prowadnic. Szuflady podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
3.12.	Uchwyty, klamki muszą być tak skonstruowane tak aby umożliwiać ich obsługę w długich rękawicach.
3.13.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25 stopni Celsjusza. Autopompa dwuzakresowa o wydajności 1600 l/m przy ciśnieniu 0,8 Mpa dla głębokości ssania 1,5m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min przy ciśnieniu 4 Mpa. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund, z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% w całym zakresie wydajności pompy.
3.14.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10% pojemności zbiornika wody wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na środki pianotwórcze i modyfikatory.
3.15.	Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia o długości węża 60m na zwijadle zakończoną prądownicą wodno-pianową z prądem zwartym lub rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło ma regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Narożnik kończący linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.
3.16.	Zwijadło elektryczne i o napędzie ręcznym. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny. 
3.17.	Instalacja zraszaczowa minimum 4 sztuki.
3.18.	Maszt oświetleniowy wysuwany automatycznie o możliwości obrotu o 360 stopni o wysokości min 4,5 m mierzone od podłoża na którym stoi pojazd z najaśnicami halogenowymi lub typu LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego minimum 30 000 lm. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi elektrycznie.
3.19.	Mocowanie aparatów oddechowych jedno butlowych przystosowane go posiadanych aparatów, dla czterech aparatów mocowanie musi być w siedzeniach strażaków, mocowanie musi umożliwiać założenie aparatów bezpośrednio na plecy. Mocowanie nie powinno zmniejszać ergonomii pracy użytkowników. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie kierowcy. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. Wymagane mocowanie dla 4 dodatkowych butli na zabudowie.
3.20.	Zbiornik wody o pojemności 3500 litrów wykonany ze stali nierdzewnej, kompozytu lub innego materiału odpornego na korozję. Wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz układ zabezpieczający przed wypływem wody podczas jazdy, posiadający szybko otwierany właz rewizyjny. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Na wylocie ssawnym autopompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych. Pojazd wyposażony w instalacje napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedna nasadę w 75 z zaworem kulowym. 
3.21.	W przedziale autopompy musza znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, miernik prędkości obrotowej wału pompy, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, autopompy, licznik motogodzin, pracy autopompy lub czasu pracy autopompy, wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem. 
3.22.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
3.23.	Sprzęt powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
4.	Samochód musi być wyposażony w sprzęt:
4.1.	Aparat powietrzny butlowy nadciśnieniowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu – 6 kpl.
4.2.	Butla do aparatu oddechowego 4 sztuki.
4.3.	Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 2 sztuki.
4.4.	Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem klasa min 1 wg PN-EN 381-5 1 para.
4.5.	Kombinezon ochronny pszczelarski 2 sztuki.
4.6.	Kalosze do brodzenia wysokie lub biodrowe 2 pary.
4.7.	Motopompa pływająca 1 sztuka.
4.8.	Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3/min. 1 sztuka.
4.9.	Pompa strumieniowa 1 sztuka.
4.10.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75 8 sztuk.
4.11.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52 10 sztuk.
4.12.	Pożarniczy wąż ssawny A lub B 110 4 sztuki.
4.13.	Przełącznik 110/75 1 sztuka.
4.14.	Przełącznik 75/52 2 sztuki.
4.15.	Rozdzielacz G-75/52-75-52 1 sztuka.
4.16.	Smok ssawny 110 wraz z koszem 1 sztuka.
4.17.	Pływak z zatrzaśnikiem 1 kpl.
4.18.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 2 sztuki.
4.19.	Prądownica wodna PW 75 1 sztuka.
4.20.	Prądownica wodna typu turbo PWT 52 2 sztuki.
4.21.	Prądownica pianowa PP2 1 sztuka.
4.22.	Prądownica pianowa PP4 1 sztuka.
4.23.	Wytwornica pianowa WP2-75 1 sztuka.
4.24.	Zasysacz liniowy Z2 z wężykiem 1 sztuka.
4.25.	Wąż do poboru środka pianotwórczego z zewnątrz 1 sztuka.
4.26.	Stojak hydrantowy 80 1 sztuka.
4.27.	Klucz do hydrantów podziemnych 1 sztuka.
4.28.	Klucz do hydrantów nadziemnych 1 sztuka.
4.29.	Klucz do łączników 2 sztuki.
4.30.	Klucz do pokryw studzienek 1 sztuka.
4.31.	Linka asekuracyjna do linii ssawnych 1 sztuka>
4.32.	Mostek przejazdowy 2 sztuki.
4.33.	Siodełko wężowe 1 sztuka.
4.34.	Zbiornik na wodę o poj min 2500 dm3 składany 1 sztuka.
4.35.	Drabina wysuwana 2 – przęsłowa o dł. Min 9m 1 sztuka.
4.36.	Drabina nasadkowa 2 sztuki.
4.37.	Linka strażacka 1 sztuka.
4.38.	Linka ratownicza 50m 1 sztuka.
4.39.	Rozpieracz ramieniowy typu BS z akcesoriami 1 kpl.
4.40.	Nożyce min. BC o zdolności cięcia min G 1 sztuka.
4.41.	Cylinder rozpierający 1 kpl.
4.42.	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą 1 kpl.
4.43.	Agregat zasilający typu MTO lub ATO z przewodami 1kpl.
4.44.	Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnica 1 sztuka.
4.45.	Piła do cięcia stali i betonu 1 kpl.
4.46.	Wentylator oddymiający - minimalne parametry: wydajność min. 50.000 m3/h - 1 sztuka.
4.47.	Klin pod koło 2 szt.
4.48.	Klocek stabilizujący pojazd 1 kpl.
4.49.	Zbijak do szyb 1 szt.
4.50.	Narzędzie do wycinania szyb klejonych 1 szt. 
4.51.	Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa 2 szt.
4.52.	Osłona na poduszkę powietrzną w pojeździe 1 szt.
4.53.	Osłona osoby ratowanej 1 szt.
4.54.	Bosak dielektryczny 1 szt.
4.55.	Topór ciężki 1 szt.
4.56.	Łom 1 szt.
4.57.	Bosak lekki 1 szt.
4.58.	Bosak ciężki 1 szt.
4.59.	Bosak podręczny 1 szt.
4.60.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze 1 szt.
4.61.	Młot 5 kg 1 szt.
4.62.	Siekiera 2 kg 1 szt.
4.63.	Szpadel 2 szt.
4.64.	Łopata 1 szt.
4.65.	Widły proste 2 szt.
4.66.	Widły zagięte 1 szt.
4.67.	Szczotka uliczna szeroka 2 szt.
4.68.	Sito kominowe 1 szt.
4.69.	Ssanie lodowe 1 szt.
4.70.	Gaśnica proszkowa ABC min. 6 kg 1 szt.
4.71.	Gaśnica śniegowa 5 kg 1 szt.
4.72.	Koc gaśniczy 1 szt. 
4.73.	Tłumnica 2 szt.
4.74.	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu 1 szt.
4.75.	Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kW o napędzie spalinowym 1 szt.
4.76.	Przedłużacz elektryczny 230 V o dł. min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem 1 szt.
4.77.	Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie min 10000 lm 1 szt.
4.78.	Latarka sygnałowa 2 szt.
4.79.	Latarka akumulatorowa z ładowarką 4 szt.
4.80.	Lampa ostrzegawcza 2 szt. 
4.81.	Zestaw lamp sygnalizacyjnych 1 kpl.
4.82.	Taśma ostrzegawcza 1 szt. 
4.83.	Stożek ostrzegawczy uliczny 6 szt.
4.84.	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem 2 szt.
4.85.	Radiotelefon nasobny z ładowarką 4 kpl.
4.86.	Detektor wielogazowy 1 szt.
4.87.	Detektor prądu przemiennego 1 szt.
4.88.	Kamera termowizyjna - minimalne parametry: czułość, zakres pomiaru temperatur od -20°C do 650°C, klasa ochrony min. IP 67, rozdzielczość 320X240 pikseli -1 szt. 
4.89.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 1 szt.
4.90.	Parawan do zasłaniania ofiar wypadku 1 szt.
4.91.	Mata pod sprzęt ratowniczy 1 szt.
4.92.	Ubrania specjalne 6 szt.