1. Zawór przelotowy grzybkowy mosiężny 2”
2. Konsola wodomierzowa na wodomierz 2” (bez wodomierza)
3. Zawór antyskażeniowy mosiężny 2”
4. Nypel
5. Filtr skośny do wody 2”
6. Trójnik + zawór czerpalny
7. Nypel
8. Śrubunek
9. Korpus do filtra wraz z wkładem harmonijkowym (**korpus niebieski 20 BB, GW 1 1/2", UST-M)**
10. Nypel
11. Trójnik z redukcją i manometrem radialnym
12. Nypel
13. Trójnik z zaworem spustowym
14. Zawór z półśrubunkiem

### Każdy element musi posiadać atest PZH do wody do spożycia

Zdjęcie poglądowe,

