**Załącznik nr 9 do SWZ**

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

**POTWIERDZENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**Wymagania ogólne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer wymagania** | **Opis wymagania** | **Spełnienie wymagania TAK/NIE** |
|  | Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane,nieregenerowane, kompletne, wyprodukowane nie wcześniej w 2021 r., wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawne technicznie. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotuzamówienia. |  |
|  | Dostarczane urządzenie musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp.). |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności bezterminowymi licencjami na używanie tych funkcjonalności. |  |

1. **Komputery stacjonarne – 14 szt.**

**Podać typ, model oferowanego urządzenia:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Spełnienie wymagania TAK/NIE** |
| Procesor | - obsługujący funkcje karty grafiki,- przynajmniej 4-rdzeniowy, 8-wątkowy o częstotliwości bazowej 3,6GHz- TDP maksymalnie 60W, Litografia: 14nm- Osiągający w teście Passmark CPU Mark średni wynik przynajmniej 8650. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: <https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html> lub <http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html> z datą nie wcześniej niż dzień ogłoszenia postępowania- Model nie starszy niż z 2021 r., |  |
| Wydajnośćobliczeniowa | Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać łącznie w testach wydajnościowychwyniki nie gorsze niż: Bapco SysMark 25: Overall – min. 1090 punktów BapcoSysMark 25: Productivity– min. 1180 punktów Bapco, SysMark 25: Creativity – min. 1010 punktów bapco, SysMark 25: Responsiveness– min. 1040 punktów Bapco, Test musi być przeprowadzony dla automatycznej konfiguracji oprogramowania testującego BAPCO SysMark oraz przy włączonych wszystkich urządzeniach. Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iteracji. Dla każdej przeprowadzanej iteracji muszą zostać osiągnięte wyniki wskazane powyżej. Wymagane testy wydajnościowe muszą być przeprowadzone na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez BAPCO i przy włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanierozdzielczości, jasności i kontrastu np.). Na wniosek Zamawiającego Oferent udostępni elektronicznie oryginalny plik raportu Bapco. |  |
| Płyta główna | - Współpracująca z oferowanym procesorem;- Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR4.- Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów:  2 złącza pamięci DDR4 (obsługa minimum do 64GB RAM), 1 złącze PCI-Express 3.0 x16, 1 złącze PCI-Express x1, 4 złącza SATA3 2 złącza M.2 (z czego przynajmniej jedno 3-ciej generacji).Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek. |  |
| Porty wejścia / wyjścia | Płyta główna musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia: 1 gniazdo PS/2 1 gniazdo D-SUB, 1 gniazdo Display Port 1 gniazdo HDMI 8 gniazd USB (w tym minimum 4 gniazda w standardzie USB 3.2 Gen 1, minimum 2 gniazda USB 3.2 Gen 1 wyprowadzone na panelu przednim), 1 gniazdo LAN, 5 gniazd Audio, |  |
| Pamięć RAM | 4GB DDR4 |  |
| Dysk twardy | Min. 120GB w technologii SSD |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW z oprogramowaniem w języku polskim. |  |
| Karta Grafiki:  | - Zintegrowana z procesorem - Posiadająca przynajmniej wyjścia HDMI, DP, DVI i D-SUB- Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. |  |
| Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. |  |
| Karta sieciowa | - Interfejs wbudowany w płytę główną.- minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet). |  |
| Karta sieci bezprzewodowej | - Interfejs wbudowany w płytę główną lub na złączu PCI-Express. Zamawiający nie dopuszcza kart USB.- minimum w standardzie 802.11 b/g/n- wbudowana antena dookólna wyprowadzona na zewnątrz komputera. |  |
| Obudowa | - MiniTower, lub MicroTower o sumie wymiarów nie przekraczającej 900 mm.- Fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji stojącej.- 1 zewnętrzna zatoka na napęd 5,25”, 1 zewnętrzna zatoka 3,5”.- Musi umożliwiać instalację przynajmniej 3 dysków twardych (w tym minimum dwóch 3,5”) przy czym zatoka 5,25 pozostaje wykorzystana na montaż napędu optycznego.- Minimum 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 na panelu przednim.- Musi umożliwiać montaż pełno profilowych kart rozszerzeń.- Kolor czarny- Zasilacz umieszczony w górnej części obudowy. |  |
| Zasilanie | - Standard ATX, o mocy minimum 300W z aktywnym filtrem PFC i certyfikatem 80+.- Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz. |  |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. Długość przewodu minimum 1,8m. |  |
| Mysz | Mysz optyczna USB, 1200dpi, z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej. Długość przewodu minimum 1,8m, podkładka pod mysz. |  |
| Monitor | Min. 18.5’’, produkt nowy z gwarancją producenta. |  |
| System operacyjny | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputerInterfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.Wbudowany system pomocy w języku polskim;Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogoweOprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;Możliwość przywracania plików systemowych;System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików np.)Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupuNa dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery).Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany.Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego musi być trwale umieszczony w BIOS komputera na etapie produkcji |  |
| Gwarancja i Serwis | Gwarancja producenta 24 miesiąceCzas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych.W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego.Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta.Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001 – dokumenty załączyć do ofertyOświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dołączyć do oferty. |  |
| Dodatkowe wymagania: | - Deklaracja CE – załączyć do oferty- Certyfikaty jakości producenta - ISO 9001, ISO 14001, 27001 – załączyć do oferty- Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 22 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Do oferty należy dołączyć raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą. |  |

1. **Modem LTE – 5 szt.**

**Podać typ, model oferowanego urządzenia:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Spełnienie wymagania TAK/NIE** |
| Interfejs | USB 2.0 |  |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej [Mbps] | 150 |  |
| Anteny | Wewnętrzna |  |
| Wejście na kartę SIM | Tak |  |
| Przeznaczenie | 4G LTE |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

1. **Laptopy - 41 szt.**

**Podać typ, model oferowanego urządzenia:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Spełnienie wymagania TAK/NIE** |
| Ekran | TFT 14” LED MVA Full-HD o rozdzielczości 1920x1080, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare", wyposażony w technologię zmniejszającą ilość odbijanego światła na ekranie. Klapa komputera otwierana do 180 stopni.  |  |
| Wydajność/ Procesor | 1. Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, wyposażony w technologię vPro, w ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora.
2. Data wprowadzenia procesora po raz pierwszy na rynek (ang. launch date) nie wcześniej niż w drugim kwartale 2020 roku (Q2’20)
3. Procesor uzyskujący wynik co najmniej 6500 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż dzień

ogłoszenia postępowania). Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik. |  |
| Chipset | Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |  |
| Obudowa | Dopuszczalne kolory – czarny i odcienie szarości.Wskaźniki diodowe  |  |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 (pamięć RAM rozszerzalna do 64GB,) |  |
| Dysk twardy | 1x 256GB SSD (PCIe Gen3, NVMe),  |  |
| Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:- systemu operacyjnego- oprogramowania antywirusowegoPartycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.  |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, MicrosoftDirectX 12.  |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki 2W stereo oraz cyfrowy mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LANWLAN 802.11a/b/g/n/ ax wraz z Bluetooth 5.0 Technologia MU-MIMO 2x2 Wbudowany modem LTE ( nie dopuszcza się urządzeń zewnętrznych i podpinanych do gniazd usb ) |  |
| Porty/złącza(wbudowane) | 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)1 x Czytnik Kart Smart2 x USB 3.2 2x USB Type-C - zasilanie za pośrednictwem gniazda USB-C 1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)1 x HDMI 1 x nano-SIMcard slot1 x złącze Kensington |  |
| Klawiatura | Pełnowymiarowa podświetlana |  |
| Urządzenie wskazujące | Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka oraz manipulator – Joystick umożliwiający alternatywną pracę w przypadku awarii jednego z urządzeń |  |
| Kamera | Wbudowana z zintegrowaną przysłoną, która w sposób mechaniczny zasłania kamerę. Nie dopuszcza się stosowanie zewnętrznych nakładek i zaślepek przyklejanych do obudowy.Parametry: HD 1280 x 720 rozdzielczość, 720p HD audio/video nagrywanie |  |
| Bateria | Litowo-jonowa 3 komorowa 45Wh – czas pracy min. do 12,3h według karty katalogowej producenta.  |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W. |  |
| Waga i wymiary | Waga do 1610 g z baterią Suma wymiarów max. 590 mm |  |
| Bezpieczeństwo  | - Urządzenie musi spełniać wymagania standardu min. MIL-STD-810G lub równoważnego - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.- Złącze typu Kensington Lock.- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Trusted Platform Module 2.0. |  |
| Gwarancja | a) Gwarancja producenta komputera min 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta (on-site) dysk twardy pozostaje na miejscu u klienta – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.b) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie należy dołączyć do oferty). c) Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.e) Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne (dedykowany numer serwisowy do obsługi zgłoszeń serwisowych ) |  |
| System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami iprzełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb &quot;kiosk&quot;.17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdującychsię na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesjizalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) nadysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalającytworzyć kopie zapasowe.20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatycznewykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).&quot;24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.&quot;25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.38. Mechanizmy logowania w oparciu o:a. Login i hasło,b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),d. Certyfikat/Klucz i PINe. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 540. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).EPEAT Silver. Energy Star 8.0  |  |
| Wsparcie techniczne producenta | A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.C) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji. |  |

1. **Tablet - 1 szt.**

**Podać typ, model oferowanego urządzenia:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Spełnienie wymagania TAK/NIE** |
| Procesor | 4 rdzenie, 2.0GHz |  |
| Pamięć RAM | 2 GB DDR3 |  |
| Pamięć wbudowana | 32 GB |  |
| Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy |  |
| Przekątna ekranu | 10,1" |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1340x800 |  |
| Łączność | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)Moduł Bluetooth |  |
| Nawigacja satelitarna | GPS |  |
| Złącza | Micro USBWyjście słuchawkowe - 1 szt.Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. |  |
| System operacyjny | Tak |  |
| Gwarancja | 1. lata (gwarancja producenta)
 |  |

1. **Oprogramowanie pakiet biurowy – 55 szt.**

**Podać typ, model oferowanego oprogramowania:**

**……………………………………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Spełnienie wymagania TAK/NIE** |
| Zastosowanie | Do domu, dla ucznia |  |
| Skład pakietu | - edytor tekstu- arkusz kalkulacyjny- program do tworzenia prezentacji multimedialnych |  |
| Wersja produktu | Wersja fizyczna |  |
| Typ licencji | Nowa, niekomercyjna |  |
| Okres licencji | Dożywotnia |  |
| Liczba użytkowników | 1 |  |
| Liczba stanowisk | 1 |  |
| Typ nośnika  | Licencja z kluczem aktywacyjnym |  |