1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Złotniki Kujawskie polegająca na dostawie kruszywa – gruzu betonowego o ciągłym uziarnieniu 0-63 wraz z rozładunkiem, rozgarnięciem oraz wałowaniem nawierzchni wałem samojezdnym wibracyjnym w ilości około 675 ton.

2. Zakres pracy:

1) dostawa gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm wraz z rozładunkiem, rozgarnięciem oraz wałowaniem nawierzchni wałem samojezdnym wibracyjnym w ilości około 675 ton. Jest to kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/63. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych.

2) Rozścielenie nawierzchni gruzem betonowym z nadaniem spadku poprzecznego zgodnie ze spadkiem istniejącego podłoża oraz jego zagęszczenie. Prace należy wykonać przy użyciu równiarki drogowej i walca drogowego lub z wykorzystaniem innych maszyn oraz urządzeń budowlanych i drogowych.

3) Grubość warstwy rozściełanego kruszywa nie jest ustalona. Obowiązywać będzie zasada rozściełania wg minimalnej grubości zapewniającej równość nawierzchni i uzyskanie spadków umożliwiających odprowadzenie wód opadowych.

UWAGA:

1. Dostarczenie każdej partii kruszywa musi odbywać się w obecności przedstawiciela Gminy Złotniki Kujawskie (pracownika UG), po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. Każda partia dostarczonego materiału powinna zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego na przedłożonym przez Wykonawcę dowodzie dostarczonego kruszywa.

2. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokument przewozowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia partii dostaw i oceny jakościowej danej partii materiałów z uwzględnieniem wielkości frakcji podanej.

3. Materiał niespełniający wymagań bądź o złej jakości, nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego i zostanie usunięty z terenu prac niezwłocznie przez Wykonawcę lub na jego koszt.

4. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia jakości i ilości dostarczonego kruszywa.

5.W przypadku rozbieżności pomiędzy pomiarem a dokumentem przewozowym, podstawą do rozliczenia będzie ilość kruszywa stwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający może nie uwzględnić w rozliczeniu kruszywa, na które Wykonawca nie uzyskał potwierdzenia dostarczenia na dokumencie przewozowym

6. Wykonawca jako odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościowo - jakościową tych dostaw.

7. Zamawiający może niezależnie zażądać wykonania badań dodatkowych przez Wykonawcę jakości dostarczanych kruszyw.

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.