**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest mycie elewacji, okien i parapetów budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu.

1. **Zakres zamówienia obejmuje:**
2. Mycie całej elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu – ścianę od strony wschodniej (frontowej), północnej (bocznej), zachodniej (tył budynku).
3. Oczyszczenie elewacji z plam i zabrudzeń (wybór i wcześniejsze sprawdzenie odpowiedniego środka należy do Wykonawcy) oraz odgrzybienie;
4. Mycie okien od strony zewnętrznej (w tym framug i parapetów).
5. Mycie drzwi balkonowych.
6. Spłukanie elewacji po wykonaniu czyszczenia.
7. Wykaz powierzchni:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ powierzchni** | **Powierzchnia (m²)** |
| 1. | Tynk strukturalny | 937,73 |
| 2. | Stolarka okienna i drzwi balkonowe | 161,27 |
| **RAZEM:** | | **1 099,00** |
| 3. | Wysokość budynku | 16 m |

1. **Wymagania zamawiającego:**
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych narzędzi, środków czystości, sprzętu i materiałów. Środki czystości stosowane przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku, w szczególności posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością.
4. W czasie realizowania usług Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P. POŻ.
5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Fakt odpowiedzialności pracowników Wykonawcy powinien być udokumentowany przez Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie informował o usterkach/uszkodzeniach stwierdzonych przy okazji realizacji przedmiotu zamówienia w zestawieniu określającym typ i miejsce występowania usterki/uszkodzenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć urządzenia klimatyzacyjne, zamontowane na ścianie budynku, przed uszkodzeniem.
8. **Pozostałe informacje**

1.Zamawiający nieodpłatnie zapewni Wykonawcy dostawę wody bieżącej w ilości potrzebnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Elewacja budynku jest docieplona 14 cm styropianem, pokryta mineralnym tynkiem strukturalnym.