INFORMACJE OGÓLNE

|  |  |
| --- | --- |
| Ogólnie typ | Wielofunkcyjne monochromatyczne A4 Kyocera M2040dn |
| Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Prędkość drukowania i kopiowania | Do 40 stron A4 na minutę |
| Rozdzielczość | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
| Czas nagrzewania | Ok. 17 sekund lub mniej |
| Czas pierwszego wydruku | Ok. 6,4 sekundy lub mniej |
| Czas pierwszej kopii | Ok. 6,4 sekundy lub mniej |
| Wymiary (szer x głęb x wys) | 417 x 412 x 437 mm |
| Waga | Ok. 19 kg |
| Pobór mocy | Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W |
| Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Kopiowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA |
| Certyfikaty | TÜV / GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 |
| Pamięć | Standard 512 MB, maks. 1536 MB |

OBSŁUGA PAPIERU

|  |  |
| --- | --- |
| Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
| Maksymalna pojemność wejściowa (z opcjami) | 850 arkuszy |
| Moduł dupleksu w standardzie | Dwustronne drukowanie: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Pojemność wyjściowa | Maksymalnie 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
| Podajnik dokumentów umożliwiający dwustronne skanowanie | 50 arkuszy, 50 –1 60 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm |
| Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm |

DRUKOWANIE

|  |  |
| --- | --- |
| Procesor | 800 MHz |
| Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
| Emulacje | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF, XPS/OpenXPS |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL ), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
| Rozliczanie | 100 kodów departamentowych |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |

KOPIOWANIE

|  |  |
| --- | --- |
| Maksymalny format oryginału | A4(Platen)/Legal(DP) |
| Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii |
| Typy ekspozycji | Ręczna: 9 stopni |
| Współczynniki zoom | 7 zmniejszeń/5 powiększeń |
| Zakres zoom | 25 - 400 % co 1% |
| Kopiowanie ciągłe | 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią) |
| Ustawienia obrazu | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa |

SKANOWANIE

|  |  |
| --- | --- |
| Metody kompresji | MMR/JPEG |
| Typ pliku | TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS |
| Funkcje | Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron |
| Rozpoznawanie oryginału | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
| Maksymalny format skanowania | A4(Platen), Legal(DP) |
| Funkcjonalności skanera | Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) |
| Dostępne rozdzielczości | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi |
| Prędkość skanowania | 40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę |

INTERFEJSY

|  |  |
| --- | --- |
| Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC |

GWARANCJA

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja | 2-lenia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową. |