**Szafy ubraniowe na kluczyk z podstawami 13 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 2. | Wymiary:  Szafki 2-segmentowe (4 skrytki) wys. 1800 mm, szer. 600mm, gł. 500mm (+/-5% - dotyczy wszystkich parametrów) | *Proszę potwierdzić oraz wprowadzić wymiary: ……..* |
| 3. | Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej o grubości 0,5 mm – 0,8 mm | *Proszę wprowadzić grubość blachy: ……..* |
| 4. | Skrytki z drzwiami na planie litery „L” o wym. gabarytowych 1291 x 249(349)mm (+/-5%) z perforacją zapewniającą sprawną wentylację.  Komory wyposażone w co najmniej 3 stalowe haczyki umieszczone na metalowym drążku | *Proszę potwierdzić oraz wprowadzić wymiary: ……..* |
| 5. | Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 6. | Szafa wyposażona w regulatory umożliwiające wypoziomowanie szafy, regulacja może odbywać się na zewnątrz szafki | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 7. | Kolorystyka: RAL 7016 (antracyt, grafit) | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 8. | Przykładowe rozwiązanie:  8.1. Szafka 2-segmentowa (4 skrytki) – rysunek poglądowy | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 9. | Każda ze skrytek wyposażona w podstawy oraz półki na buty o poniższych parametrach:   * szer.600 mm x 537 x 230 (+/-5%) * perforowane półki na buty umożliwiające ustawienie obuwia pod szafką * Głębokość półki (+/-5%) 230 mm   Przykładowe rozwiązanie:  I:\ZDJECIA-własnośćMT-nie ruszać!!!\socjalne\Podstawa_standard_800.jpg | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 10. | Wykonawca wyposaży szafki w wizytowniki z wymiennymi paskami umożliwiającymi łatwą zmianę numeracji podczas eksploatacji.  Zestawienie numeracji, czcionka oraz umiejscowienie zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji. | *Proszę potwierdzić: ……..* |
| 11. | Szafki powinny posiadać otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą w jednym szeregu.  Montaż – ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i regulacja szafek. | *Proszę potwierdzić: ……..* |

1. **Zestawienie ilościowe:**

Szafki 2-segmentowe (4 skrytki na planie litery „L”): 1**3 szt.**

Podesty wraz z półkami: **13 szt.**

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej