Wprowadzone ma być dodatkowe oświetlenie nad kamienną ścieżką w postaci punktów świetlnych - stylizowanych latarni/lampionów wg warunków które stanowią integralną cześć niniejszego pisma.. Przewód należy poprowadzić w ziemi w taki sposó aby, ingerować w jaknajmniejszy sposób w systemy korzeniowe. Ilość punktów świetlnych należy dobrać w taki sposób aby optymanlnie oświetlić powstałe ścieżki. Należy przewidzieć wymianę istniejącytch starych opraw oświetleniowych.

Zawiawiający rezygnuje z montażu w ławkach ładowarek USB.