Załącznik nr 2 do postępowania nr: ID.272.2.8.2022

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. ***Przyczepa rolnicza typu tandem***, fabrycznie nowa, kompletna, sprawna technicznie, gotowa do eksploatacji, bez zastawu, bez obciążeń, wolna od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). Pod pojęciem „fabrycznie nowa” Zamawiający rozumie przyczepę nie używaną, nie zniszczoną, nie eksploatowaną (przed nabyciem nie była w jakiejkolwiek formie używana i eksploatowana);
2. Rok produkcji: 2021 – 2022
3. Ładowność: od 9000 kg – 12000 kg
4. Wysokość ścian skrzyni: 600 mm + 500
5. ***Zawieszenie: resory piórowe (Zawieszenie tandem na 4 resorach piórowych, z wahaczami wyrównawczymi)***
6. Rozmiar ogumienia:385/65 R22,5 (15R22,5)
7. Prędkość konstrukcyjna: 40 km/h
8. System wywrotu: trójstronny
9. Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian
10. Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
11. System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi
12. Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej
13. Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
14. Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
15. Zaczep dyszla obrotowy z okiem Æ50mm, do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
16. Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym
17. Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania
18. Postojowy hamulec ręczny z korbą
19. Instalacja oświetlenia 12V (żarówka) z tylnym gniazdem elektrycznym
20. Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
21. Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
22. Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty
23. Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
24. Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
25. Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
26. Błotniki plastikowe – za kołem tylnym
27. Koło zapasowe
28. Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
29. Wymagania dodatkowe:
* Dostawa przyczepy i wykonanie nieodpłatnego pierwszego podpięcia przyczepy do ciągnika
w siedzibie Zamawiającego;