Agregat 5,5 KW 1 szt.

opis:

* Trójfazowy agregat prądotwórczy
* • 2 x Wtyczka prądowa 230 V i 1 x 400 V
* • Posiada AVR - stabilizator napięcia
* • Moc minimalna prądnicy: 5,5KW/5500W - moc ciągła
* Rozruch elektroniczny • Rodzaj paliwa – benzyna (Pb95)
* Rączka transportowa
* Kółka transportowe
* Czujnik poziomu oleju
* Wskaźnik paliwa
* Gwarancja minimum 3 lata