Załącznik nr 1 do umowy nr IZP/../2022 z dnia …………….. r.

Zadanie - ***”Termomodernizacja zabytkowej hali sportowej przy ul. Kościuszki w Dębicy”.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Kwota netto w zł | VAT | Kwota brutto w zł  | Pozycje z przedmiaru robót do wyliczenia  |
| 1. **Roboty remontowo - budowlane**
 |  |  |  |  |
| 1 | Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz z użyciem płyt poliuretanowych (M 0,024 W/mK), gr. 0,10 |  |  |  | Poz. 3.1 – 3.15 |
| 2 | Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu (A= 0,040 W/mK), gr. 0,17 m |  |  |  | Poz. 4.1 – 4.13, 5.1 – 5.19, 6.1– 6.15 |
| 3 | Modernizacja podłogi na gruncie w hali — system parkietu sportowego wraz z izolacją podłogi wełną - zgodnie z AE |  |  |  | Poz. 7.1 – 7.10, 8.1 -8.18 |
| 4 | Ocieplenie podłogi na gruncie z użyciem styropianu (U=0,3 W/m2\*K) |  |  |  | Poz. 30.1, 30.13- 30.17 |
| 5 | Ocieplenie stropodachu (część wysoka) z użyciem styropapy(A= 0,038 W/mK) |  |  |  | Poz. 10.1 – 10.17, 13.1-13.11, 14.1 -14.7, 15.1-15.11, 16.1-16.10, 26.1-26.2 |
| 6 | Ocieplenie stropodachu część niska z użyciem styropapy (A= 0,038 W/mK), gr. 0,25 m |  |  |  | Poz. 9.1 – 9.17, 11.1 – 11.8, 12.1 – 12.8, 17.1 – 17.10 |
| 7 | Ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem (A= 0,040 W/mK), gr. 0,26 m |  |  |  | Poz. 28.1 -28.8 |
| 8 | Wymiana okien PCV (U=0,9 W/m2\*K) - 15 szt.  |  |  |  | Poz. 1.1-1.7 |
| 9 | Wymiana okien na aluminiowe (U=0.9 W/m2\*K) - 27 szt. |  |  |  | Poz. 1.8- 1.18 |
| 10 | Wymiana drzwi zewnętrznych (U=1,3W/m2\*K - 13 szt. |  |  |  | Poz. 2.1 -2.7 |
| 11 | Drenaż opaskowy budynku – odwodnienie budynku |  |  |  | Poz. 20.1 -20.9 |
| 12 | Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów |  |  |  | Poz. 19.1- 19.16 |
| 13 | Opaska budynku |  |  |  | Poz. 18.1 -18.4, 21.1-21.7 |
| 14 | Remont schodów zewnętrznych  |  |  |  | Poz. 22.1 – 22.11, 23.1-23.11 |
| 15 | Podjazd dla niepełnosprawnych  |  |  |  | Poz. 24.1 – 24.10 |
| 16 | Remont daszków nad wejściami do budynku |  |  |  | Poz. 25.1 – 25.24 |
| 17 | Roboty remontowe hali pomieszczenie 1,4 |  |  |  | Poz. 27.1 – 27.26 |
| 18 | Roboty remontowe pomieszczeń 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.24 |  |  |  | Poz. 29.1 – 29.11 |
| 19 | Roboty remontowe pomieszczeń od 1.6 do 1.14. |  |  |  | Poz. 30.2 – 30.12, 30.18 – 30.33, 31.1-31,14 |
| 20 | Remont antresoli |  |  |  | Poz. 32.1-32.28 |
| 21 | Budka dla jerzyka  |  |  |  | Poz. 33 |
| 1. **Roboty elektryczne**
 |  |  |  |  |
| 21 | Instalacje elektryczne |  |  |  | Poz. 1-79 |
| 22 | Instalacja odgromowa i uziemień  |  |  |  | Poz. 80-92 |
| 23 | Instalacja teleinformatyczna  |  |  |  | Poz. 93- 114 |
| 24 | Instalacja nagłośnienia |  |  |  | Poz. 115-123 |
| 25 | Instalacji sygnalizacji włamania |  |  |  | Poz. 124-137 |
| 26 | Instalacja grzejna  |  |  |  | Poz. 138 – 142 |
| 27 | Wymiana złącz kablowego |  |  |  | Poz. 143-147 |
| 1. **Roboty sanitarne**
 |  |  |  |  |
| 28  | Instalacja wodociągowa  |  |  |  | Poz. 1-47 |
| 29 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  | Poz. 48-83 |
| 30 | Podłączenie drenażu do kanalizacji sanitarnej |  |  |  | Poz. 203- 237 |
| 31 | Wymiana istniejących urządzeń wentylacji mechanicznej na nowy system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, w tym m.in.: - montaż centrali - wentylacyjnej o wydajności 5000 m3/h - 1 szt.- montaż centrali wentylacyjnej o wydajności 1500 m3/h - 2 szt.- montaż czerpni 8 szt., montaż wyrzutni dachowej - 8 szt.- montaż nawiewników 6 szt., - montaż wywiewników - 6 szt.,- montaż kanałów wentylacyjnych - 1 kpl. |  |  |  | Poz. 84 – 117 |
| 32 | Usprawnienie systemu grzewczego — wymiana instalacji grzewczej zasilanej z sieci miejskiej, w tym: - montaż grzejników płytowych z zasilaniem bocznym i armaturą odcinającą i spustową - 51 szt. - montaż zaworów i głowic termostatycznych na gałązkach zasilających - 51 szt. |  |  |  | Poz. 118-202 |
| Razem wartość netto |  |
| VAT |  |
| Razem wartość brutto |  |