**Załącznik nr 1 do ZO**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niszczarek do niszczenia dokumentów dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, instytucji i jednostek będących na jego zaopatrzeniu do magazynów 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych
w miejscowościach Zamość, Lublin, Hrubieszów i Chełm.

**Niszczarki do dokumentów muszą odpowiadać wymogom zawartym w Zarządzeniu nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu
i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. Urz. MON. poz. 226 z późn. zm.).**

**1. WYMAGANIA TECHNICZNE NISZCZAREK**

1. Niszczarki muszą odpowiadać poniższym parametrom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **j.m** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Niszczarka do niszczenia dokumentów KOBRA +1 CC4 ES****stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1****Rozmiar ścinka – 3,5x40mm;****Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki;**1. Niszczenie: papier, karty plastikowe, zszywki i spinacze;
2. Wydajność cięcia papieru dla formatu A4 – 12/14 arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze 70g/m;
3. Szerokość wejścia – 230mm;
4. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 38,5 l;
5. Silnik o mocy 250W przystosowany do 24 godzinnej pracy ciągłej.
 | szt. | 17 |
|  | **Niszczarka do niszczenia dokumentów HSM SECURIO C18** **stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-4/ E-3/ F-1****Rozmiar ścinka – 3,9x30mm;****Rodzaj cięcia : cięcie na ścinki;**1. Niszczenie: papier, karty plastikowe, zszywki, spinacze
2. Wydajność cięcia papieru dla formatu A4 – 10/11 arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze 70g/m;
3. Szerokość szczeliny wejściowej– 230mm;
4. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 25 l;
5. Silnik o mocy 360W, przystosowany do pracy ciągłej do 30 min.
 | szt. |  7 |
|  | **Niszczarka do niszczenia dokumentów HSM SECURIO B24****stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1****Rozmiar ścinka – 4,5x30mm;****Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki;**1. Niszczenie: papier, karty plastikowe, płyty cd, zszywki, spinacze
2. Wydajność cięcia papieru dla formatu A4 – 19 szt. arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze 70g/m;
3. Szerokość szczeliny wejściowej – 240mm
4. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 35 l;
5. Silnik o mocy 610W, przystosowany do pracy ciągłej.
 | szt. | 2 |
|  **4.** | **Niszczarka do niszczenia dokumentów HSM SECURIO AF 150****stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-4 /O-3/T-4 /E-3 /F-1****Rozmiar ścinka – 4,5x30mm;****Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki;**1. Niszczenie: papier, karty plastikowe, płyty cd, zszywki, spinacze;
2. Wydajność cięcia papieru dla formatu A4 – 19 arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze 70g/m;
3. Szerokość szczeliny wejściowej – 240mm;
4. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 35 l;
5. Silnik o mocy 610W, przystosowany do pracy ciągłej.
 | szt. | 2 |
| **5.** | **Niszczarka do niszczenia dokumentów Wallner JP 830C****stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/O-4/T-5/E-4/F-2** **Rozmiar ścinka –1,9x10mm;** **Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki;**1. Niszczenie: papier, karty plastikowe, płyty cd, zszywki, spinacze;
2. Wydajność cięcia papieru dla formatu A4 – 17 arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze 70g/m;
3. Szerokość szczeliny wejściowej – 230mm;
4. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 35 l;

5. Silnik o mocy 540W, przystosowany do pracy ciągłej do 15 minut. | szt. | 15 |
|  **6.** | **Niszczarka do niszczenia dokumentów HSM SECURIO B22****stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/T-5/E-4/F-2** **Rozmiar ścinka –1,9x15mm;** **Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki;**1. Niszczenie: papier, karty plastikowe, zszywki, spinacze;
2. Wydajność cięcia papieru dla formatu A4 – 9/11 arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze 70g/m;
3. Szerokość szczeliny wejściowej – 240mm;
4. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 33 l;
5. Silnik o mocy 440W, przystosowany do pracy ciągłej.
 | szt. | 2 |
| **7.** | **Niszczarka do niszczenia dokumentów HSM SECURIO B34****stopień bezpieczeństwa DIN 66399: P-7****Rozmiar ścinka –1x5mm;****Rodzaj cięcia: cięcie na ścinki;**1. Niszczenie: papier;
2. Wydajność cięcia papieru dla formatu A4 - do 10 arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze 70g/m;
3. Szerokość szczeliny wejściowej – 310mm;
4. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności 100 l;
5. Silnik o mocy 700W, przystosowany do pracy ciągłej.
 | szt. | 2 |

1. Określone w przedmiocie zamówienia niszczarki muszą być wyprodukowane w danym roku dostawy, fabrycznie nowe,
w pierwszym gatunku, nieużywane, nieregenerowane. Dostarczony sprzęt musi posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy. Dostarczone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem być wolne od wad, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz odpowiadać wszelkim wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
2. **POZOSTAŁE WYMAGANIA:**

1) Wykonawca dołączy do dostawy katalog (prospekt) oferowanego urządzenia lub oświadczenie stwierdzające, że parametry eksploatacyjne i techniczne oraz wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

2) Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta ( w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE w oryginale, którą dołączy do dostawy.

3) Wykonawca dołączy do każdej sztuki sprzętu pojemnik (pojemniki) z płynem eksploatacyjnym w ilości zapewniającej normalną eksploatację urządzenia w okresie gwarancyjnym.

 4) Do urządzenia dołączony zakres czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika.

 5) Instrukcja obsługi ( eksploatacji) w języku polskim.

**Wykonawca dołączy wraz z ofertą:**

1) katalog (prospekt) oferowanego urządzenia lub oświadczenie stwierdzające, że parametry eksploatacyjne i techniczne oraz wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są zgodne z wymaganiami Zamawiającego;

2) deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE w oryginale.

**3. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:**

1. Na przedmiot zamówienia musi obowiązywać gwarancja producenta.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym gwarancja na elementy tnące obejmuje okres nie krótszy niż 48 miesięcy.

3. Wykonawca wraz z urządzeniem ( urządzeniami) przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

4. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne dostarczonych urządzeń.

5. Wady fizyczne sprzętu stwierdzone w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na własny koszt lub dostarczy urządzenie wolne od wad.

6. Przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym będą wykonywane przez Wykonawcę lub na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku dokonywania przeglądów technicznych jeśli dostarczy oświadczenie, że urządzenie (typ urządzenia) nie wymaga okresowych przeglądów technicznych.

8. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie kraju.

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz punktów serwisowych.

**4. WARUNKI ODBIORU:**

1. Wykonawca dostarczy sprzęt w terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z wykazem asortymentowo-ilościowym dla poszczególnych miejsc dostaw (magazynów) stanowiącym załącznik nr 5.

 2. Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi losowo w dostarczonej partii urządzeń spełnianie wymagań technicznych.

W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.