1. Karta **Mifare DESFire EV1 4K**;

2. Karta zbliżeniowa cienka PVC, biała z możliwością nadruku przy użyciu drukarek termosublimacyjnych;

3. Kompatybilna z systemami Roger (MFC-4, MFC-7)

4. Pamięć Rom 4 kB;

5. Częstotliwość pracy 13,56 MHz;

6. Przechowywanie danych do 10 lat;

7. Maksymalna ilość cykli zapisu do 200 000;

8. Zasięg odczytu do 40 mm;

9. Warunki pracy: temperatura od -30°C do +50°C, wilgotność od 5% do 95%;

10. Wymiary ISO;