BR.271.1.4.2021

Trzebownisko, dn. 21.05.2021r.

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.4.2021 pn.:**„Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego ( po byłej filii szkoły podstawowej w Trzebownisku) na filię Środowiskowego Domu Samopomocy, na działce nr 322 w Terliczce”**

Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytania:

**Pytanie 1**:    Proszę o szczegółowe informacje dotyczące materiałów instalacji CCT i SSWIN

**Odpowiedź:** minimalne wymagane parametry- zgodnie z załącznikiem 1 i 2

**Pytanie 2**:    Czy w Sali gimnastycznej zastosować wykładzinę sportową PCV zgodnie z przedmiarem czy parkiet zgodnie z dokumentacja rysunkową.

**Odpowiedź:** należy zastosować wykładzinę sportową PCV

Wykładzina sportowa PCV parametry:

* Ilość warstw-min 3
* Grubość wykładziny min 5,0mm
* Grubość warstwy wierzchniej- min 0,7mm
* Ciężar-min 3500g/m2
* Frakcja- 30-110 wg. en 13036-4
* Absorbcja drgań min 14% wg. en 14808
* Odkształcenie pionowe max 0,33mm en 14809
* Odbicie piłki 100% wg. en 12235
* Odbicie światła <30%
* Odporność na wgniecenia <05,m wg. en 1516
* Odporność na obciążenia min 1500N wg. en 1569
* Odporność na ścieranie <250 mg/1000 cykle wg en iso 5470

Wykładzina pozostałe pomieszczenia

* wykładzina wielowarstwowa z warstwą tłumiącą wzmocniona poliuretanem
* grubość wykładziny min 2mm,
* warstwa użytkowa 0,8mm
* ciężar min 3120 g/m2
* wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa,
* twardość Shore‘a 700,
* odporność na ścieranie – grupa I,
* odporność elektryczna poniżej 1x106 omów,
* bakteriobójcza- zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe

Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

**Pytanie 3:** Proszę o informację materiału ościeżnic drzwiowych. Czy kierować się specyfikacją w której jest zapisano ościeżnice metalowe z blachy stalowej czy przedmiarem gdzie ujęto ościeżnice drewniane?

**Odpowiedź** : Materiał ościeżnic drzwiowych odpowiedni do rodzaju drzwi zgodnie ze zestawieniem stolarki

**UWAGA**: W związku z tym, że budynek będzie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych należy uwzględnić przy wykończeniu obiektu - matowe powierzchnie (podłogi i ściany), posadzki antypoślizgowe oraz kontrasty- kontrastowe pasy przy posadzce i wszystkich otworach drzwiowych np. koloru bordowego szerokości ok. 30cm.

Przy zakończeniu robót należy przedstawić certyfikaty, atesty potwierdzające o wyżej wymienionych wymaganiach.

Wszystkie drzwi musza mieć minimum 90 cm w świetle przy otwarciu skrzydła( nie dopuszcza się takich drzwi które przy otwarciu skrzydło jest w świetle ościeży).

Wójt Gminy Trzebownisko