|  |
| --- |
| Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego**Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe** |
| **Nazwa elementu, parametru lub cechy** | **Opis wymagań urządzenia** |
| Typ | Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe |
| Technologia druku: | Laserowy, kolorowy |
| Zalecana przez producenta ilość miesięcznych wydruków: | Min. 14 000 str. |
| Wyświetlacz LCD: | Kolorowy, dotykowy |
| Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0 — host |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skanuj do FTP, skanowanie do SharePoint, skanuj do hosta USB, skan do obrazu, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanowanie do foldera sieciowego |
| Pamięć standardowa: | Min. 2 GB |
| Maksymalna prędkość kopiowania: | min. 40 str/min (mono) / 40 str/min (kolor) |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | min. 600 x 600 dpi (mono) / 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | min. 600 x 600 dpi (mono) / 600 x 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu: | min. 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | min. 25% |
| Automatyczny duplex: | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | min. 2400 x 600 dpi (mono) / 2400 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | min. 2400 x 600 dpi (mono) / 2400 x 600 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | min. 40 str/min (mono) / 40 str/min (kolor) |
| Sterowniki drukarki / Emulacje: | PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0), XPS 1.0 |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | Max. 10 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | Max. 10 sek |
| Element skanujący: | D-CIS |
| Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
| Rozdzielczość optyczna: | min. 600 x 600 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | min. 19200 x 19200 dpi |
| Kompatybilność G3: | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu: | min. 33.6 Kbps |
| PC faks: | Tak |
| Pojemność podajnika dokumentów: | min. 100 arkusze |
| Min rozmiar nośnika: | 76,2 x 127 mm |
| Max rozmiar nośnika: | A4/Legal |
| Min waga nośnika: | 60 g/m² |
| Max waga nośnika: | 230 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, cienki papier, gruby papier, papier błyszczący |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76,2 x 127 mm, 195 x 270 mm |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | Min. 620 arkusze |
| Całkowita pojemność nośników: | Min. 2600 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | Min. 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | Min. 250 arkusze |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B1 x Gigabit LAN - RJ-45USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A |
| Zużycie energii podczas pracy: | Max. 780 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | Max. 90 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | Max. 17 wat |
| Głośność pracy | Max. 57dBA  |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - min. 12000 stron1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - min. 9000 stron1 x pojemnik z tonerem (magenta) - min. 9000 stron1 x pojemnik z tonerem (żółty) - min. 9000 stron1 x bęben1 x pas1 x pojemnik na zużyty toner |
| Dołączone akcesoria | Adapter podajnika wieżowego, podajnik wieżowy 4 tace po min. 520 arkuszy |
| Gwarancja | Gwarancja producenta min. 3 lata |