Wejherowo, dn. 03.07.2024 r.

ZD-SZPIA.271.1.9.2024

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G**

**na odcinku Osiek-Tłuczewo”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania do wycinki przeznaczone są jedynie drzewa i krzewy zgodnie z Wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Linia z dnia 17.10.2022r. Zn: OŚ.6220.1.17.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia , tj. łącznie 280 pozycji?

*Odp. Zgodnie z Wykazem do decyzji Wójta Gminy Linia z dnia 17.10.2022r. Zn: OŚ.6220.1.17.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia do wycinki jest 280 drzew.*

1. Proszę o weryfikację pozycji przedmiarowej dotyczącej warstwy wyrównawczej - zgodnie z przedmiarem ilość to 496,17 ton, powierzchnia remontu drogi 1420 G wynosi 9800 m2 co przy założeniu grubości 3 cm już daje ilość 720 ton - Warstwa wyrównawcza 1 (górna) + zgodnie z przekrojami i tabelą warstwa wyrównawcza 2 - 896,92 m3 co daje około 2200 ton, proszę o informację jaką ilość mieszanki mineralno-asfaltowej należy przyjąć to wykonania warstwy wyrównawczej.

*Odp. Z uwagi na omyłkę rachunkową koryguje się ilość podaną w przedmiarze w pozycji 67 na 3 183,82 Mg.*

1. Proszę o załączenie planów sytuacyjnych z zaznaczonym obszarem wykonania remontu nawierzchni oraz wykonania pełnej konstrukcji jezdni lub podania powierzchni drogi 1420G na której należy wykonać remont a na której pełną konstrukcję jezdni (KR3).?

*Odp. Dokumentacja projektowa zawiera Plan Zagospodarowania Terenu, który przedstawia zakres inwestycji. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej nawierzchni jezdni jako warstwy podbudowy, natomiast w miejscach poszerzenia drogi należy wykonać nową całą konstrukcję drogową. W obowiązku Wykonawcy jest wycena poszczególnych robót budowlanych. Nadmieniamy, iż przedmiar stanowi wyłącznie charakter pomocniczy, nie jest w żaden sposób wiążący.*

1. W przedmiarze robót i projekcie występuje chodnik o powierzchni około 1470 m2 natomiast brak jest w przedmiarze robót pozycji dot. podbudowy pod chodnik - beton C12/15 gr. 15 cm, proszę o korektę przedmiaru w tym zakresie.

*Odp. Z uwagi na omyłkę rachunkową koryguje się ilość podaną w przedmiarze w pozycji 64 na 1 471,41 m2.*

***Uwaga: Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.***