**Załącznik nr 2a2 do SWZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

**Kosztorys ofertowy oferty dodatkowej**

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł: | **„Rozbudowa UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim wrazz zagospodarowaniem terenu”. Oznaczenie postępowania: RRz.271.16.2024.****Część nr 1 - *Rozbudowa budynku UG oraz remizy OSP w Wielopolu Skrzyńskim z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych*.-**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość (netto) |
| **1** |  | **WLZ I TABLICE ROZDZIELCZE** |  |  |  |  |
| 1d.1 | KSNR 50201-01 | Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - TABLICA TE wg. schematu | szt | 1.000 |  |  |
| 2d.1 | KSNR 50303-03 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o średnicy 37 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył 30-80 mm2podłoże z cegły | m | 10.000 |  |  |
| 3d.1 | KSNR 50201-01 | Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - WYŁĄCZNIK P.POZ | szt | 1.000 |  |  |
| **2** |  | **INSTALACJA** | **OŚWIETLENIOWA** |  |  |  |  |
| 4d.2 | KSNR 50405-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegłyprzewody wtynkowe YDY3\*1,5 13 | wyp. | 13.000 |  |  |
| 5d.2 | KSNR 50405-01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegłyprzewody wtynkowe YDY3\*1,5 60 | wyp. | 60.000 |  |  |
| 6d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu A | kpl. | 5.000 |  |  |
| 7d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu B1 | kpl. | 14.000 |  |  |
| 8d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu B2 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 9d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu B3 | kpl. | 2.000 |  |  |
| 10d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu C | kpl. | 8.000 |  |  |
| 11d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych oprawy typu D | kpl. | 16.000 |  |  |
| 12d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu E | kpl. | 3.000 |  |  |
| 13d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu F | kpl. | 10.000 |  |  |
| 14d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu G | kpl. | 5.000 |  |  |
| 15d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu G1 | kpl. | 1.000 |  |  |
| 16d.2 | KSNR 50502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych oprawy typu H | kpl. | 2.000 |  |  |
| **3** |  | **INSTALACJA** | **GNIAZD WTYKOWYCH.** |  |  |  |  |
| 17d.3 | KSNR 50405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegłyprzewody wtynkowe YDY 3\*2,5 16 | wyp. | 16.000 |  |  |
| 18d.3 | KSNR 50405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegłyprzewody wtynkowe YDY 3\*2,5gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t. IP 44 25 | wyp. | 25.000 |  |  |
| 19d.3 | KSNR 50405-03 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegłyprzewody wtynkowe YDY 3\*2,5gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. DATA 11 | wyp. | 11.000 |  |  |
| 20d.3 | KSNR 50405-03analogia | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegłyzestaw gniazdo 3f + wyłącznik przewody wtynkowe YDY 5\*2,5 1 | wyp. | 1.000 |  |  |
| **4** |  | **INSTALACJA KOMPUTEROWA** |  |  |  |  |
| 21d.4 | KNR AT-13 0105-05 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły | m | 52.000 |  |  |
| 22d.4 | KNR 5-080107-02 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe- go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 52.000 |  |  |
| 23d.4 | KNR AT-13 0106-07 | Słupki instalacyjnesłupki instalacyjne 45 h=700 3 | szt. | 3.000 |  |  |
| 24d.4 | KNR AT-14 0110-13wycena indywidualna | Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg szafa dystrybucyjna z wyposażeniem wg. opisu | kpl. | 1.000 |  |  |
| 25d.4 | KNR AT-14 0102-01 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedzianykabel okablowania strukturalnego miedziany UTP 4\*2\*0,5 150 | m | 150.000 |  |  |
| 26d.4 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu | szt. | 6.000 |  |  |
| 27d.4 | KNR AT-14 0107-01 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu gniazdo HDMI | szt. | 2.000 |  |  |
| **RAZEM WARTOSĆ NETTO** |  |  |
| **WARTOSĆ PODATKU VAT** |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Kwalifikowany, osobisty lub zaufany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy