*Załącznik nr 1 do SWZ*

**Nr sprawy: IRP.272.4.32.2022**

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** |
|  | Kosztorys | **Strzelnica** |  |  |
| 1 | Element | **strzelnica** |  |  |
| 1.1 | KNR 401/811/7 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej | m2 | 67,4 |
| 1.2 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży preparatem Ceresit CT | m2 | 67 |
| 1.3 | KNR BC 2/416/2 | Wylewka samopoziomująca Soloplan 30, warstwa wylewki grubość 10 mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybkowiążące | m2 | 67,4 |
| 1.4 | KNRW 202/2003/4 | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstowo, 50-02 | m2 | 18,400 |
| 1.5 | KNR 202/1112/3 | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych , -mata amortyzująca, gr 15 mm puzzle | m2 | 55,890 |
| 1.6 | KNR 202/1118/9 | Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda kombinowana – płytki imitujące kamień naturalny bądź drewno + cokolik | m2 | 10,7 |
| 1.7 | KNR 202/815/6 | Gładź gipsowa na sufitach z elementami prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 67,400 |
| 1.8 | KNR 202/815/4 | Gładź gipsowa na sufitach z elementami prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa | m2 | 111,808 |
| 1.9 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych , 2-warstwowa | m2 | 36,800 |
| 1.10 | NNRNKB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży preparatem Ceresit CT | m2 | 216 |
| 1.11 | KNRW 202/1510/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne – farba ceramiczna odporna na szorowanie, plamoodporna kolor biały | m2 | 216 |
| 1.12 |  | Dostawa i montaż oświetlenia. Lampy natynkowe (6 oprawy LED strzelnica + 2 oprawy LED zaplecze magazynek) | kpl | 1 |
| 1.13 |  | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z otworami wentylacyjnymi o szerokości w świetle ościeżnicy min. 100 cm (wejściowe + do magazynku) | kpl | 2 |
| 1.14 |  | Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej | kpl | 1 |
| 1.15 |  | Dostawa i montaż klimatyzatora typu split do pomieszczenia strzelnicy | kpl | 1 |
| 1.16 |  | Dostawa i montaż szaf na broń na 20 jednostek broni długiej – szafa klasy S1 | kpl | 1 |
| 1.17 |  | Dostawa i montaż rolet nieprzeziernych do 4 sztuk okien o wymiarach 2,45x2,16 | kpl | 1 |