**Karta dualna UHF + Mifare DESFire EV1 4k**

- materiał PVC

- wymiary:85,6x54 mm

- grubość 0,8mm (+/- 0,2)

- częstotliwość pracy: 860-960 MHz, 13,56 MHz

- kompatybilna z systemami ISO/IEC 18000-6C, 14443-3 (type A), ISO/IEC 7816-4,

NFC Forum Type 4

- pamięć całkowita EEPROM: 800 bitów (UHF), 4096 bajty (DESFire)

- temperatura pracy: od -35°C do +50°C