Załącznik nr 2 do SWZ

**KOSZTORYS OFERTOWY**

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5158P w miejscowości Roszki – budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni – etap I”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena  zł | Wartość  zł  (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Roboty przygotowywawcze i rozbiórkowe D.01.01.01a** | | | | | |
| 1  d.1 | KNNR 1  0111-01 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,265 |  |  |
| 2  d.1 | KNNR 1 0104-14 | Karczowanie pni o średnicy 46-55cm | szt. | 2 |  |  |
| 3  d.1 | KNNR 1 0108-04 | Wywiezienie pni drzew na odległość ponad 2 km | szt. | 2 |  |  |
| 4  d.1 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych Orange S.A | szt. | 4 |  |  |
| 5  d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych | szt. | 2 |  |  |
| 6  d.1 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja wysokościowa krat ściekowych | szt. | 6 |  |  |
| 7  d.1 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych | szt. | 3 |  |  |
|  | Roboty przygotowywawcze i rozbiórkowe razem: | | | | |  |
| **2** | **Chodniki z kostki betonowej D.08.02.02 i nawierzchnia wjazdów, ustawianie krawężników D.08.01.01b** | | | | | |
| 8  d.2 | KNNR 1 0201-02 0208-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat III-IV z odwozem urobku na odległość do 5 km | m3 | 162.000 |  |  |
| 9  d.2 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne plantowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wraz z zagęszczeniem, grunt kat. III-IV  - chodniki 823 m2  - wjazdy 304 m2 | m2 | 1127.000 |  |  |
| 10  d.2 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy podsypkowe piaskowe gr. 10cm po zagęszczeniu  - chodniki 823 m2  - wjazdy 304 m2 | m2 | 1127.000 |  |  |
| 11  d.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  - chodniki 823 m2 | m2 | 823.000 |  |  |
| 12  d.2 | KNNR 6 0113-02 | j.w lecz o gr. 20 cm po zagęszczeniu  - wjazdy 304 m2 | m2 | 304.000 |  |  |
| 13  d.2 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego grubości 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 823.000 |  |  |
| 14  d.2 | KNNR 6 0502-03 | Wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 304.000 |  |  |
| 15  d.2 | KNR AT 3 0101-01 | Cięcie nawierzchni piłą pod ściek i krawężniki | mb | 425.000 |  |  |
| 16  d.2 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe | mb | 425.000 |  |  |
| 17  d.2 | KNR 2-31 0401-06 | j.w lecz pod ściek | mb | 213.000 |  |  |
| 18  d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem i pod ścieli | m3 | 38.270 |  |  |
| 19  d.2 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające uliczne bez ław | m | 425.000 |  |  |
| 20  d.2 | KNR AT 03 0402-01 | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej prostokątnej w dwóch rzędach na ławie betonowej 0,20x0,20 z betonu klasy B-15 | m | 213.000 |  |  |
| 21  d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod obrzeża | m | 225.000 |  |  |
| 22  d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa | m3 | 9.000 |  |  |
| 23  d.2 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe 30x8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 225.000 |  |  |
| 24  d.2 | Kalkulacja własna | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm i ułożenie na paletach | m2 | 90.000 |  |  |
| 25  d.2 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą | m2 | 490.000 |  |  |
| **3** | **Roboty nawierzchniowe D.04.03.01a; D.05.03.05a** | | | | | |
| 26  d.3 | KNR AT-03 0102-01 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (do 50% powierzchni) | m2 | 910.000 |  |  |
| 27  d.3 | KNR AT-03 0101-01 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm | m | 20.000 |  |  |
| 28  d.3 | KNNR 6 1005-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej | m2 | 1820.000 |  |  |
| 29  d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1820.000 |  |  |
| 30  d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych gr. 4 cm – warstwa ścieralna AC11S | m2 | 1820.000 |  |  |
| 31  d.3 | KNR 2-31 1402-02 | Ręczne plantowanie poboczy | m2 | 350.000 |  |  |
| **Wartość netto** | | | | | |  |
| **Podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **Wartość brutto** | | | | | |  |

Słownie: ……………………………………………………………..

………………….., dnia ……………………… r.

…………………………………………….

(podpis)