|  |
| --- |
| **Załącznik Nr 1A do SWZ Szczegółowy opis elementów dostawy****„Dostawa specjalistycznej łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno w Sulnówku – II postępowanie”** |
| **Lp.**  | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Oferowane parametry** |
| **1.** | Kategoria projektowa CE | C |   |
| **2.** | Liczba komór | Minimum 5 |   |
| **3.** | Długość całkowita [m] | Minimum 5 m |   |
| **4.** | Szerokość całkowita [m] | Od 2,20 m do 2,40 m |   |
| **5.** | Ładowność łodzi [kg] | Minimum 1000 |   |
| **6.** | Dopuszczalna liczba osób | Minimum 9 |   |
| **7.** | Moc silnika [KM] | Od 60 do 80 [KM] |   |
| **8.** | Wysokość pawęży | L |   |
|   |   |   |   |
|   | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/Oferowane parametry** |
| **9.** | **KADŁUB LAMINATOWY** | pokład przeciwpoślizgowy |   |
| pokład samoodpływowy |   |
| odprowadzenie wody z pokładu z korkiem |   |
|  ucho dziobowe, dwa ucha rufowe, ucha zawiesia |   |
| płytka pawężowa pod silnik |   |
|  |  |  |  |
|   | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **10.** | **TUBA PNEUMATYCZNA** | tuba pneumatyczna wykonana z tkaniny gumowanej  |   |
| minimum pięć niezależnych komór wypornościowych |   |
| zawory napełniająco/upustowe oraz nadmiarowe  |   |
| podwójna odbojnica |   |
| zewnętrzna linka burtowa i wewnętrzna linka burtowa |   |
| zestaw naprawczy z pompką i linką |   |
|  |  |  |  |
|   | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Posiada/Nie posiada/ Oferowane parametry** |
| **11.** | **WYPOSAŻENIE** | jockey-pro 2 osobowy z owiewką, relingiem i oparciami oraz 2 siedziska pojedyncze jockey |   |
| nierdzewny zbiornik paliwa minimum 50 l (w konsoli) |   |
| rufowy maszt ze stali nierdzewnej |   |
| na maszcie: światła nawigacyjne LED, koło ratunkowe, rzutka ratownicza, boja SP, belka sygnalizacyjna ze światłami uprzywilejowania |   |
| elektryczna instalacja silnikowa wraz z akumulatorem |   |
| panel elektryczny (3 pozycyjny) |   |
| pagaje |   |
| pompa zęzowa elektryczna |   |
| pompa zęzowa ręczna |   |
| sygnał dźwiękowy |   |
| gaśnica |   |
| hydrauliczny układ sterowania |   |
| silnik zaburtowy od 60 do 80 [KM] |   |
| pokrowiec z PCV na całą łódź |   |
| przyczepa transportowa |   |
| oznaczenie łodzi, tj. napis Gmina Świecie, logo Gminy i herb Gminy na burtach, miejsce napisu, wielkość napisu do uzgodnienia z Zamawiającym przed ich wykonaniem. Herb Świecia i logo Gminy dostępne są na stronie <https://swiecie.eu/>, w zakładce Gmina/Insygnia miejskie. |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Nazwa** | **Wymagane parametry** | **Tak/Nie** |
| **12.** |  **INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO** | dostawa łodzi do Ośrodka Wypoczynkowego Deczno w Sulnówku |   |
| przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego osób, maksymalnie 5 osób |  |
| udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożona ofertą. |   |
| Serwis gwarancyjny |   |
|  |  |  |  |