**Dane techniczne wentylatora:**

* Wymiary: 630x575x600 mm
* Wentylator: Ø495cm, 8 profilowanych łopatek z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PAG (poliamid zbrojony włóknem szklanym), piasta wirników - aluminiowy odlew ciśnieniowy. Wyważenie dynamiczne w klasie G6.3 zgodnie z normą PN-N-01359:1993.
* Rama: 28mm stalowa powleczona farbą proszkową.
* Funkcje: Szybki wybór pięciu pozycji pochylenia.
* Wydajność maksymalna wentylatora: ok. 30 000 m3/h wg(AMCA 240)
* Wydajność nominalna wentylatora: 16 500 m3/h wg(PN-ISO 5801)
* Ciężar: 34 kg

**Dane techniczne silnika**

* Typ Czterosuwowy, górnozaworowy OHC, chłodzony powietrzem, poziomy wał.
* Pojemność skokowa: 181 cm3
* Moc maksymalna: 4,4 kW (6,0 KM)/3600 obr/min
* Maksymalny moment obrotowy: 11,6/2800 [Nm/rpm], 1,18/2800 [kgf\*m/rpm]
* Zapłon Elektroniczny
* Rodzaj paliwa: Benzyna bezołowiowa Pb95
* Pojemność zbiornika paliwa: 3,8l
* Zużycie paliwa: 1,2 l/h
* Czas pracy bez tankowania: 3,1 h
* Olej silnikowy: SAE 10W-30
* Pojemność miski olejowej: 0,6 l
* Rozruch Rewersyjny linką