**Załącznik nr 1A do SWZ**

###### Specyfikacji Technicznej Pojazdu

###### Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9-osobowego z windą, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” i filii DPS dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie.

| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY**  **SAMOCHODU\*** | **Spełnienie**  **Tak/nie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Warunki ogólne** |  |  |
|  | Marka pojazdu: | | |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 - 2025, z windą | **…………….. rok** |  |
| 2. | Rodzaj nadwozia: VAN/Kombi |  |  |
| 3. | Silnik wysokoprężny, moc min. 130 KM | **……………… KM** |  |
| 4. | Dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony | **………………. t** |  |
| 5. | Skrzynia biegów manualna 6-biegowa |  |  |
| 6. | Minimalna długość całkowita 50000 mm | **………………….. mm** |  |
| 7. | Napęd min. na jedną oś | **Napęd na ………..** |  |
| 8. | Hamulce tarczowe min. na jednej osi | **Hamulce tarczowe na ……..** |  |
| 9. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 10. | Immobiliser i autoalarm, centralny zamek |  |  |
| 11. | Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
| 12. | Kolumna kierownicy regulowana |  |  |
| 13. | System ABS, system ESP, system ASR |  |  |
| 14. | Tempomat |  |  |
| 15. | Elektroniczny system stabilizacji jazdy |  |  |
| 16. | Samochód musi spełniać normę EURO6 |  |  |
| 17. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem |  |  |
| 18. | Siedzenie kierowcy z regulacją |  |  |
| 19. | Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy |  |  |
| 20. | Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera |  |  |
| 21. | Elektrycznie sterowane szyby przednie |  |  |
| 22. | Ogrzewana elektrycznie szyba przednia |  |  |
| 23. | Lusterko wewnętrzne |  |  |
| 24. | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |  |  |
| 25. | Światła LED do jazdy dziennej |  |  |
| 26. | Światła przeciwmgielne przód i tył |  |  |
| 27. | Radio, Bluetooth, głośniki |  |  |
| 28. | Zestaw głośnomówiący |  |  |
| 29. | Kamera cofania wraz z czujnikami z przodu i tyłu samochodu |  |  |
| 30. | Komputer z wyświetlaczem |  |  |
| 31. | Drzwi boczne przeszkolone odsuwane z prawej strony |  |  |
| 32. | Zabezpieczenie drzwi przesuwanych i tylnych |  |  |
| 33. | Stopień przy drzwiach przesuwnych |  |  |
| 34. | Drugi i trzeci rząd siedzeń wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu |  |  |
| 35. | Poręcze i rączki przy drzwiach wejściowych |  |  |
| 36. | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby boczne i tylne przyciemniane |  |  |
| 37. | Dodatkowe ogrzewanie części pasażerskiej: wyposażony w klimatyzację w części pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą wodną |  |  |
| 38. | Klimatyzacja przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wraz z panelem nadmuchu |  |  |
| 39. | Podłoga antypoślizgowa w części pasażerskiej, wykładzina antypoślizgowa |  |  |
| 40. | Tapicerka materiałowa z tkaniny z włókien poliestrowych (jak np. alacantara) najlepiej w kolorze antracyt, również w części pasażerskiej, łatwo zmywalna. Dodatkowo komplet pokrowców. |  |  |
| 41. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybą, drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 90 stopni, blokada 90 stopni z wycieraczkami i podgrzewaną szyba |  |  |
| 42. | Kierunkowskazy dachowe pomarańczowe, ostrzegawcze - bezpieczeństwo przy wprowadzaniu wózka |  |  |
| 43. | Dywaniki gumowe w I, II, III rzędzie |  |  |
| 44. | Winda oraz dodatkowo najazdy aluminiowe. Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego (listwy w podłodze, pasy mocujące wózek |  |  |
| 45. | Niezbędne wzmocnienie powierzchni podłogi w miejscu mocowania wózka |  |  |
| 46. | Młotki bezpieczeństwa na ścianach bocznych |  |  |
| 47. | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica min. 2kg, dodatkowo apteczka autobusowa |  |  |
| 48. | Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową, podnośnikiem zestawem narzędzi fabrycznych |  |  |
| 49. | Oznakowani zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami- nalepki N) |  |  |
| 50. | Termometr zewnętrzny |  |  |
| 51. | Pojazd posiadający wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia na użytkowanie oraz dopuszczenie do obrotu |  |  |
| 52. | Pojazd winien spełniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych |  |  |
| 53. | Pojazd winien posiadać: kartę gwarancyjną, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, kartę pojazdu, wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez Zamawiającego |  |  |
| 54. | Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta |  |  |
| 55. | Dwa komplety kół (opony plus felgi) z oponami na sezon letni i zimowy, przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do aktualnej pory roku. W przypadku felg stalowych konieczne jest wyposażenie ich w kołpaki ozdobne |  |  |
| 56. | Liczba miejsc: 1+8 (w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim) |  |  |

***\*proszę podać parametr oferowanego pojazdu lub wpisać: TAK lub NIE***

***\*\*uwaga: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert***

**Ponadto:**

**Serwis:** najbliższy autoryzowany serwis dla dostarczanego pojazdu winien znajdować się w odległości maksymalnie 120 km od siedziby Zamawiającego - poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

**Informacja dodatkowa**: Przewidywany roczny przebieg samochodu to około: 35 000 km.