**Załącznik nr 7 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia do SWZ**

na udzielenie zamówienia pn. **„Zakup 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózku inwalidzkim, na potrzeby Gminy Trzebownisko”.**

1. **Parametry techniczno-użytkowe:**
2. Samochód fabrycznie nowy w rozumieniu ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym lub ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób , w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy)
3. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 Mg
4. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 130 KM
5. Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3
6. Rodzaj paliwa – diesel
7. Manualna 6-cio stopniowa skrzynia biegów
8. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6
9. Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 70 litrów
10. W przedziale pasażerskim wysokość nie mniejsza niż 180 cm, tak aby opiekun mógł swobodnie przechodzić pomiędzy siedzeniami
11. Wspomaganie układu kierowniczego
12. ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
13. ASR – system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyśpieszania
14. Regulacja kolumny kierowniczej
15. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (z przodu)
16. Nadwozie przeszklone fabrycznie z obu stron
17. Przesuwne drzwi boczne z prawej strony pojazdu, sterowane manualnie
18. Uchwyt ułatwiający wsiadanie przez drzwi boczne
19. Stopień przy bocznym wejściu bocznym
20. Boczne szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
21. Szyby w 2 i 3 rzędzie przyciemniane fabrycznie
22. Drzwi tylne: dwuskrzydłowe z oknami ogrzewanymi lub klapa z szybą ogrzewaną – kąt otwarcia min 180 stopni
23. Czujnik parkowania tył lub kamera cofania
24. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa
25. Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie
26. Lampy ksenonowe lub na diodach LED
27. Radioodtwarzacz
28. Głośniki z przodu i z tyłu
29. Hak holowniczy
30. Kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym (zgodnie z paletą dostępnych kolorów)
31. Tapicerka w tonacji ciemnej (do uzgodnienia)
32. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej
33. Światła przeciwmgielne z przodu
34. Światła do jazdy dziennej
35. Trzecie tylne światło hamowania STOP
36. Kierunkowskazy dachowe z tyłu
37. Centralny zamek. Kluczyk centralnego zamka ze zdalnym sterowaniem (2 szt.), auto alarm
38. Immobiliser
39. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (przód i tył pojazdu)
40. W przedziale pasażerskim otwierane okno
41. Ogrzewanie postojowe Webasto
42. Tempomat
43. Tachograf elektroniczny
44. Dywaniki gumowe we wszystkich rzędach siedzeń
45. Siedzenie kierowcy komfortowe z regulacją wysokości i odległości, podłokietnik
46. Fotele lub kanapy szybko demontowalne w II i III rzędzie dla 6 osób z możliwością szybkiego demontażu i możliwością składania oparcia
47. Kanapa w drugim rzędzie z uchylnym fotelem z prawej strony umożliwiająca wsiadanie do trzeciego rzędu
48. Możliwość szybkiego demontażu środkowego fotela w trzecim rzędzie w celu zakotwiczenia wózka inwalidzkiego
49. Wycieraczki z czujnikiem deszczu
50. Pełnowymiarowe koło zapasowe
51. Komplet kół zimowych
52. Kołpaki na koła
53. Komplet najazdów awaryjnych
54. Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójką ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy

Zabudowa specjalna

1. Atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego
2. Pasy bezpieczeństwa i/lub uchwyty umożliwiające bezpieczny transport osoby na wózku inwalidzkim
3. Wyposażenie pojazdu w rampę aluminiową składaną o dł. min 2000 mm umożliwiającą wprowadzenie do pojazdu osoby na wózku inwalidzkim (montowane z tyłu)
4. Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych)
5. **Gwarancja**
6. Gwarancja mechaniczna oraz elektryczna (obejmująca również całe wyposażenie) – minimum 2 lata bez limitu kilometrów
7. Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia – minimum 5 lata
8. Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 3 lata
9. Gwarancja na wykonaną zabudowę – minimum 2 lata
10. W okresie gwarancji mechanicznej i elektrycznej bezpłatna pomoc drogowa
11. **Serwis**

Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

1. **Warunki dostawy**
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
4. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

c) książkę przeglądów serwisowych,

d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

e) fakturę VAT,

f) świadectwo zgodności WE,

g) kartę pojazdu,

h) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy, dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy,

i) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.