SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA MONITORA DOTYKOWEGO:

Wyświetlacz LED-IPS

Przekątna 22 cale

Format obrazu 16:9 (możliwość regulacji 4:3)

Rozdzielczość matrycy 1920 x 1080 @ 50, 60Hz

Obsługiwane rozdzielczości maks. 1920 x 1080, min. 800 x 480

Kąt widzenia 178° w poziomie, 178° w pionie

Jasność 250 cd/m2

Kontrast 3000:1

Technologia PCAP (Projected Capacitive - ThruTouch**/** TouchPro®)

Sterowanie Rysik, dłoń, rękawiczka

Zasilacz DC (zewnętrzny zasilacz dołączony do urządzenia)

Dźwięk Wbudowany głośnik

Blokada przycisków Możliwość blokady przycisków sterowania

Automatyczne włączanie Funkcja automatycznego włączania po

podłączeniu prądu lub wykryciu sygnału wideo

Przyciemnianie Regulacja jasności ekranu

Możliwość odzwierciedlania obrazu w pionie lub w poziomie

Temperatura robocza -20°C do +60°C

Temperatura składowania -20°C do +70°C

Wilgotność robocza 20% - 90%,

Montaż ścienny VESA (100 mm)

Klasa ochrony IP Panel przedni IP65

Certyfikaty CE, FCC, RoHS, REACH, IC, UKCA, e-Mark, CCC

Windows Windows 8, 10, 11

Złącza: VGA  
HDMI  
Combo Jack  
DC jack  
USB Type B  
USB 2.0 Type A

|  | |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |