Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

**Zasilacz awaryjny UPS – 6 szt.**

Kształt napięcia wyjściowego: Sinusoida modyfikowana

Moc skuteczna minimum : 360 W

Moc pozorna minimum : 700 VA

Czas podtrzymania : minimum 14 min przy 150 watów i minimum 5 min przy 300 W

Czas przełączania maksymalnie : 10 ms

Architektura: Line-interactive

Złącza wejściowe zasilania: 1 x zasilanie IEC 60320 C14

Liczba gniazd wyjściowych minimum: Gniazdo francuskie lub Schuko – 2 gniazda z podtrzymaniem

Ochrona przepięciowa łącza danych : Sieć / linia telefoniczna - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Poziom hałasu: maksymalnie 45dB

Interfejs do zdalnego zarządzania : minimum USB

Dodatkowo minimum: układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), zimny start, Deklaracja CE

Wszystkie funkcjonalności UPS-a muszą zostać osiągnięte bez stosowania przedłużaczy, przejściówek i adapterów.

Gwarancja: minimum 36 miesiące na urządzenie i baterie. Gwarancja realizowana jest przez producenta urządzenia w systemie door-to-door.