………….…….………………………

 **(**pieczęć wykonawcy )

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w m. Siedlec

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****wyceny** | **Opis i obliczanie robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena****jedn.****netto****PLN** | **Wartość****Netto****PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,100 |  |  |
| 2. | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wbudowaniem w pobocze | m2 | 8,00 |  |  |
| 3. | KNNR 6 1301-06 | Mechaniczne ścięcie poboczy grubości do 20 cm z wywozem urobku na odl. 5 km | m2 | 200,00 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0107-01 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym gr. średnio do 10 cm | m3 | 40,00 |  |  |
| 5. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową kationową C60B10ZM średniorozpadową przygotowanej podbudowy w ilości 0,7 kg/ m2 | m2 | 400,00 |  |  |
| 6. | KNNR 6 0309-02 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 1-2 wg. WT-1 i WT-2 grubości 5 cm | m2 | 400,00 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0204-06 | Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego śr. grubości 10 cm obustronnie po 1,0 m | m2 | 200,00 |  |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto** **Podatek VAT (23%)** **Ogółem wartość kosztorysowa**  |

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….......dnia ........................ .................................................................. (miejscowość ) (pieczęć i podpis/podpisy wykonawcy)