**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Kabura obniżana „DOUBLE TAP” do pistoletu Beretta APX z zabezpieczeniem SLS Gen.2**
* kolor czarny
* korpus profilowany pod kształt broni na obniżonym panelu
* z zabezpieczeniem SLS
* wersja dla osób praworęcznych
* wykonana z wytrzymałego tworzywa kydex o grubości nie mniejszej niż 2,4 mm odpornego na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, Wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych oraz przyrządów celowniczych podczas wkładania i wyjmowania broni.
* przystosowana do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji - (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego),
1. **Ładownica na magazynek do pistoletu Beretta APX**
	* kolor czarny
	* wykonana z wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny syntetycznej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, użytkowanych w formacjach militarnych (np. poliester powlekany pcv, nylon, itp.) o całkowitej grubości materiału nie mniejszej niż 3 mm.
	* wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych podczas wkładania i wyjmowania magazynka
	* przystosowana do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji – (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego),
	* zapinana na rzep oraz wzmocniony metalowy zatrzask (napę) przeznaczona
	do powszechnego stosowania dla asortymentu militarnego
2. **Pokrowiec na ręczny miotacz pieprzu (RMP)**
	* kolor czarny,
	* wykonana z wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny syntetycznej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, użytkowanych w formacjach militarnych (np. poliester powlekany pcv, nylon, itp.) o całkowitej grubości materiału nie mniejszej niż 3 mm.
	* wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych podczas wkładania i wyjmowania RMP
	* przystosowany do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji – (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego),
	* zapinany na rzep oraz wzmocniony metalowy zatrzask (napę) przeznaczony
	do powszechnego stosowania dla asortymentu militarnego
3. **Futerał na kajdanki szczękowe**

* + kolor czarny
	+ wykonana z wytrzymałej i wodoodpornej tkaniny syntetycznej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, użytkowanych w formacjach militarnych (np. poliester powlekany pcv, nylon, itp.) o całkowitej grubości materiału nie mniejszej niż 3 mm.
	+ wnętrze wykonane w sposób zapobiegający usterkom powłok ochronnych podczas wkładania i wyjmowania kajdanek
	+ zapinany na rzep oraz wzmocniony metalowy zatrzask (napę) przeznaczony
	do powszechnego stosowania dla asortymentu militarnego,
	+ przystosowany do noszenia na pasach głównych użytkowanych w Policji – (szerokość 50-55 mm, wzory pasów do wglądu u Zamawiającego)