**PSONI.SWZ.3.2022 Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest ***fabrycznie nowego autobusu typu średniego przystosowanego do przewozu osób na wózkach, z liczbą miejsc 18 plus 2 miejsca na kotwiczenie wózków inwalidzkich (razem 20 miejsc), na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostródzie.***

***Zamówienie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępności do zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno – zawodowej i rehabilitacji medycznej w Warsztacie Terapii Zawodowej.***

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (*CPV*): **34121000-1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania** |
| **1** | **Przedmiot zamówienia** |
| 1.1 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa ***fabrycznie nowego autobusu typu średniego przystosowanego do przewozu osób na wózkach, z liczbą miejsc 18 plus 2 miejsca na kotwiczenie wózków inwalidzkich (razem 20 miejsc), na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostródzie.*** |
| **2** | **Wymagania techniczne pojazdu typu BUS/AUTOBUS** |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – brak ograniczeń.  Silnik wysokoprężny.  Manualna/automatyczna skrzynia biegów. Norma emisji spalin co najmniej Euro 6.  Pojemność skokowa w przedziale od 1950 do 3000 cm3.  Pojazd wyposażony w:  - ABS,  - system stabilizacji toru jazdy ESP,  - ASR,  - poduszki czołowe kierowcy i pasy trzypunktowe pasażera,  - elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,  - centralny zamek sterowany pilotem,  - regulacja kolumny kierownicy na wysokość,  - czujniki parkowania przód, tył + kamera  - klimatyzacja manualna/automatyczna,  - ogrzewanie oraz ogrzewanie postojowe  - radioodbiornik  - podgrzewane lusterka boczne,  - koło zapasowe pełnowymiarowe,  - tachograf,  - gaśnica,  - apteczka pierwszej pomocy,  **-** trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. |
| 2.2 | **Wyposażenie pojazdu** |
|  | Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:  - boczne przesuwne do przedziału pasażerskiego z wysuwanym w momencie otwierania drzwi bocznych, stopniem,  - uchwyty asekuracyjne przy wejściu bocznym,  - z tyłu nadwozia, dwuskrzydłowe, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi,  - pełna tapicerka przedziału pasażerskiego z izolacją termiczną  - podsufitka sztywnego typu,  - przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej |
| **3** | **Wymagania dotyczące adaptacji samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku** |
| 3.1 | - tylnia część samochodu w przestrzeni pasażerskiej przeznaczona na dwa stanowiska dla wózków inwalidzkich, wyposażone w szyny do mocowania wózków oraz pasy bezpieczeństwa do pasażerów,  - składane przenośne aluminiowe najazdy dla wózków inwalidzkich,  - uchwyty asekuracyjne przy wejściu bocznym,  - pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach,  - mocowania Isofix dla fotelików dziecięcych minimum w dwóch siedzeniach w przedniej części przestrzeni pasażerskiej, |
| **4** | **Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.** |
|  | Pojazd powinien posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:   1. książkę gwarancyjną, 2. wykaz wyposażenia, 3. instrukcję obsługi pojazdu, 4. kartę pojazdu, 5. książkę przeglądów serwisowych. |