Nr sprawy : **11/AMB/2022 część 12** Załącznik nr 1 do SWZ.

**FORMULARZ OFERTOWY** (strona pierwsza, druga, trzecia**)**

* 1. Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….;
  2. Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………;
  3. NIP: ………………………..;
  4. telefon,…………………….. . e-mail;………………………………….;
  5. **Termin realizacji zamówienia**; ….. dni od daty podpisania umowy (max. 50 dni).
  6. Oświadczenie ofertowe Wykonawcy:
  7. **okres gwarancji na radiotelefony** **…….** mies.; (kryterium oceny ofert)
  8. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

**- Cena za 3 szt. radiotelefonu IC F5062D oraz 6 szt. IC F1100DT:** (kryterium oceny ofert)

Cena netto: ……………….., podatek VAT:…………… cena brutto: …………………. zł.

* 1. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w projekcie umowy.
  2. Przedmiot zamówienia: **radiotelefon samochodowy IC F5062D – 3 szt. – lub równorzędny   
     o takich samych parametrach, radiotelefon mobilny-ręczny IC F1100DT – 6 szt. – lub równorzędny o takich samych parametrach.**

**Parametry radiotelefonu IC F5062D**:

Szeroki zakres czestotliwości:  
IC-F5052/5062 - FM  
IC-F5052D/5062D - IDAS (NXDN dPMR)  
IC-F5062/D - UHF (400-470MHz)  
512 Kanałów pamięci w 128 strefach  
Kompatybilny system z BIIS 1200  
Generacja IDAS (NXDN/dPMR)  
Analogowy tryb FM  
Klasa szczelności IP54  
Wyświetlacz LCD  
CTCSS/DCS/2T/5T  
Głośnik od strony panela przedniego  
Praca w zakresie temperatur od -20°C do +55°C  
Skrambler odwracający  
Opcjonalny skrambler z modułów UT-109R i UT-110R  
Moc wyjściowa: 25W/10W/2,5W  
Moc wyjściowa audio: 4W  
Zasilanie 13,2V  
Osobna linia zasilania do stacyjki  
LTR i MDC  
Zdalne zarządzanie radiotelefonem (wyciszenie, wyłączenie itp. -wymaga włączenia opcji i założenia hasła)  
Tryb "lone worker"  
Hasło podczas włączania urządzenia  
Waga: 4kg

**Parametry radiotelefonu mobilnego-ręcznego IC F1100DT**

**Główne cechy**

* Wersja VHF 136-174 MHz
* 128 kanałów / 8 stref
* Głośnik ICOM-a oferuje głośne audio o mocy 1500 mW
* Obudowa zaprojektowana tak aby wzmacniać i poprawiać akustyczną czystość dźwięku
* Kompaktowy (52,2 (S) × 111,8 (H) mm; 2,1 × 4,4 cala) i lekki
* Stopień ochrony IP67/55/54 i pyłoszczelny
* Testowany w 12 kategoriach testów środowiskowych MIL-STD-810-G
* AquaQuake ™ - Usuwa wodę z kratki głośnika
* Pamięci wybierania DTMF
* 16-pozycyjny obrotowy przełącznik kanałów i pokrętło głośności z włącznikiem ON/OFF
* Programowalne klawisze - zwiększ liczbę programowalnych funkcji klawiszy za pomocą "klawisza Shift"
* Czas pracy do 18 godzin (z dostarczonym akumulatorem BP-280)
* Ośmioznakowy wyświetlacz alfanumeryczny
* Trzy kolorowe diody LED

**Tryby pracy**

* NXDN konwencjonalny
* NXDN - multi-site, konwencjonalny przez sieć IP
* NXDN Type-D single-site trunking
* Tryb analogowy
* Analogowy/cyfrowy

**Funkcje cyfrowe (głos i dane)**

* koder audio AMBE+2™
* Funkcja Over-the-Air Alias (OAA) wyświetla nazwę rozmówcy bez programowania
* Połączenie indywidualne, grupowe i do wszystkich
* Opóźnienie dla połączenia grupowego
* Wysyłanie statusów i odpytywanie
* Krótkie wiadomości tekstowe
* Powiadomienie o połączeniu
* Kontrola radia (tylko RX)
* Możliwość pozycjonowania GPS (wymaga opcjonalnego HM-171GPW)

**Funkcje analogowe**

* Tony CTCSS i DTCS
* 2-Tone i 5-Tone
* Transmisja MDC PTT ID
* Transmisja BIIS PTT ID

**Bezpieczeństwo i ochrona**

* Cyfrowy scrambler głosu (szyfrowanie niskiego poziomu)
* Radio Stun / Revive / Kill (tylko RX)
* Zdalny monitor
* Man down, samotny pracownik i możliwość połączenia awaryjnego (Emergency)
* Funkcja wykrywania ruchu i bezruchu
* Funkcja nadzoru tymczasowo wyłącza sygnał dźwiękowy i wskaźnik LED
* Włączenie radiotelefonu po podaniu hasła

**Funkcje skanowania**

* Skanowanie priorytetowe monitoruje jeden lub dwa priorytetowe kanały podczas skanowania kanałów niepriorytetowych
* Skanowanie Voting automatycznie wybiera optymalny przemiennik
* Skanowanie według listy automatycznie zmienionej, w zależności od kanału operacyjnego
* Funkcja skanowania po włączeniu zasilania
* Talk Back timer

**Funkcje głosowe / audio**

* Informacja głosowa o wybranym kanale
* Funkcja VOX do obsługi bez użycia rąk
* Alarmowa syrena bezpieczeństwa

**W skład kompletu wchodzi**

* 1 sztuka radiotelefon
* antena
* bateria BP-280
* ładowarka biurkowa BC-213 z zasilaczem BC-123SE
* klips do paska MB-133
* instrukcja obsługi
* pisemna gwarancja

**UWAGA !**

**Zaleca się po wypełnieniu formularzy zapisać je do pliku „.pdf „ i dopiero tak przygotowany plik podpisać – zalecany podpis wewnętrzny „ pades”.**

**Dokument należy podpisać i złożyć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ.**