**Przełącznik zarządzalny D-LINK DGS-3630-28SC/SI - 4 sztuki wraz z ukompletowaniem.**

Typ przełącznika: Zarządzany, Przełącznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Żaden, Liczba portów USB 2.0: 1, Port konsoli: RJ-45/Mini-USB. Pełny dupleks. Wielkość tabeli adresów: 68000 wejścia, Przepustowość rutowania/przełączania: 128 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Złącze zasilania: DC-in jack. Możliwości montowania w stelażu, Układ: 1U

Ukompletowanie:

- Wkładka Serene Nexus zamiennik DEM-3401G - RJ45 - 10szt

- Wkładka Serene Nexus zamiennik DEM-432XT SFP+10GB 1310nm 10km - 2szt

- Wkładka Serene Nexus zamiennik DEM-310GT-C - SFP 1GB 1310nm 10km - 10szt

Okres gwarancji minimum 12 miesięcy chyba, że warunki gwarancji producenta sprzętu przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony powyżej, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu.

**Termin realizacji zmówienia najpóźniej do dnia 28/12/2022 roku.**