|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Kosztorys szczegółowy "Przebudowa drogi na działce numer 37/15 obręb Drzewiany"** | | | | |
| **Numer pozycji** | **Podstawa** | **Opis** | **Jm** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | KNNR 1 0111/02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0,095 |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101/01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 285 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0101/02 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm | m2 | 285 |  |  |
| 4 | KNR 4-04 1103/04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 71,25 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0104/03 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | m2 | 285 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 285 |  |  |
| 7 | KNR 2-25 0407/02 | Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych | m2 | 142,5 |  |  |
| 8 | KNR 2-25 0407/03 | Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 | m2 | 142,5 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0114/03 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm grubość warstwy 12cm | m2 | 142,5 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0114/04 (dopłata 4x) | Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm krotnośc 4cm | m2 | 142,5 |  |  |
| 11 |  | Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej stalowej o wymiarach 120x80 cm | Szt. | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ**