[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.10.400.15
nan=Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Instalacja klimatyzacji
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	2	2	1	6	0	1
own=2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn= 
nb=Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Instalacja klimatyzacji
ab=ul. Bydgoska 63; 73-110 Stargard
ni=Gmina Stargard
ai=Rynek Staromiejski 5; 73-110 Stargard
br=INSTALACJA KLIMATYZACJI
nk=Piotr Nowicki	
dt=06.2020	0
pcn=2kw. 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[RMS ZEST 265]
ty=R	0
na=Robocizna - instalacje sanitarne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=28,4	1569357446	4	ICB_srrR
cw=28,4	PLN	28,4
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=4566
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Prace budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=8774
nu=1.1

[POZYCJA]
id=9566
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-21	4-01	0333-21		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w stropie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=10	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8789
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-18	4-01	0333-18		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=21	21		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=8829
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-04	4-01	0323-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=21	21		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
wa=0
kn=0	0	0
id=10363
nu=2

[POZYCJA]
id=10014
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=60,24	60,24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 3.3

[PRZEDMIAR]
wo=60,24	1	60,24						

[POZYCJA]
id=10935
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-06	2-15	0208-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=7,2	7,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 3.3

[PRZEDMIAR]
wo=7,2	1	7,2						

[POZYCJA]
id=10950
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=3,6	3,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 3.3

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	3,6						

[POZYCJA]
id=10074
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfon do skroplin z kulką
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 3.3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10111
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		0
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 3.3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10131
pd=		 wycena własna		wycena własna		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na połączenia instalacji projektowanej z istniejącą
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=2	2		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 3.3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=10134
pd=		 wycena własna		wycena własna		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na roboty inne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST 3.3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA KLIMATYZACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=10883
nu=3

[POZYCJA]
id=10885
pd=	KNR	2-17 0205-04 - analogia	2-17	0205-04 - analogia		1
na=Jednostka zewnętrzna Multi V (moc chłodnicza 28kW)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10965
pd=	KNR	2-17 0205-04 - analogia	2-17	0205-04 - analogia		1
na=Jednostka wewnętrzna ścienna Multi V (moc chłodnicza 1,6 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10985
pd=	KNR	2-17 0205-04 - analogia	2-17	0205-04 - analogia		1
na=Jednostka wewnętrzna naścienna Multi V (moc chłodnicza 2,2 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10990
pd=	KNR	2-17 0205-04 - analogia	2-17	0205-04 - analogia		1
na=Jednostka wewnętrzna naścienna Multi V (moc chłodnicza 2,8 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10995
pd=	KNR	2-17 0205-04 - analogia	2-17	0205-04 - analogia		1
na=Jednostka wewnętrzna naścienna Multi V (moc chłodnicza 3,6 kW) + sterownik przewodowy wraz z okablowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10890
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-10	7-24	0514-10		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10897
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-10	7-24	0513-10		1
mpn=1211
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 30.0 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10900
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0507-01	7-24	0507-01		1
na=Napełnianie  urządz.i instal.chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim - czynnik chłodniczy R410A
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10908
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-10	7-24	0516-10		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11242
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-01	7-24	0240-01		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 6 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11292
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-03	7-24	0240-03		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 10 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11253
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-04	7-24	0240-04		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 12 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=19	19		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11279
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-05	7-24	0240-05		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 15 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11266
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0240-07	7-24	0240-07		1
mpn=1211
na=Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o śr. 22 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=10912
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze redukcyjne Y1 (dla rury cieczowej i rury gazowej)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=11235
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze redukcyjne Y2 (dla rury cieczowej i rury gazowej)
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11081
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Preizolowana rura miedziana o średnicy (6,35mm; 1/4") i gr. ścianki 1mm, gr. izolacji 9mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=77,1	77,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,1	1	77,1						

[POZYCJA]
id=11007
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Preizolowana rura miedziana o średnicy (9,52mm; 3/8") i gr. ścianki 1mm, gr. izolacji 9mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=34,6	34,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,6	1	34,6						

[POZYCJA]
id=11015
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-01	INSTAL	0202-01		1
mpn=1211
na=Preizolowana rura miedziana o średnicy (12,7mm; 1/2") i gr. ścianki 1mm, gr. izolacji 9mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=77,1	77,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,1	1	77,1						

[POZYCJA]
id=11022
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-03	INSTAL	0202-03		1
mpn=1211
na=Preizolowana rura miedziana o średnicy (15,88mm; 5/8") i gr. ścianki 1mm, gr. izolacji 9mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=27,36	27,36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,36	1	27,36						

[POZYCJA]
id=11050
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-05	INSTAL	0202-05		1
mpn=1211
na=Preizolowana rura miedziana o średnicy (22,2mm; 7/8") i gr. ścianki 1mm, gr. izolacji 9mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=7,32	7,32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,32	1	7,32						

[POZYCJA]
id=11311
pd=ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0601-01	2-16	0601-01		1
mpn=1211
na=Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 0.55 mm na izolacji rurociągów o śr. zewn. do 55 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=0,7	0,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,7	1	0,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11095
pd=ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-05	2-05	0208-05		1
mpn=1211
na=Konstrukcja systemowa stalowa, ocynk ogniowy
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
4DF7D7CF41C01E583DB1F3F761DDAF01
