**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Beczka MEPROZET przyczepa asenizacyjna 4000-4300l.**

**DANE TECHNICZNE**

* długość - 5000-5100 mm
* szerokość - 1900-1950 mm
* wysokość -min 2900 mm, max 2320 mm
* masa własna - 1200 -1300kg
* masa z obciążeniem – max 5600kg
* pojemność zbiornika - 4 000 l – 4300 l
* ilość kół – 2
* typ podwozia- jednoosiowy
* rozstaw kół - 1500 -1600 mm
* ogumienie - 400 / 60 x 15,5
* nacisk na zaczep - 9 KN
* ciągnik o mocy – 35-40 KM
* czas napełniania – ok 2,5 min
* szerokość rozlewu łyżką: 12-14 m
* kompresor: napędzany za pomocą wałka przekaźnika mocy, najlepiej z wbudowanym zaworem czterodrogowym (ssanie/wypychanie); wydajność 5000-5500 l/min; automatyczne smarowanie pompy; chłodzenie-powietrzem atmosferycznym

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

* zbiornik stalowy cynkowany ogniowo
* wewnętrzne pierścienie wzmacniające
* bezpiecznik nadmiarowy
* zbiornik przelewowy
* wzierniki szklane
* manowakuometr
* zawór bezpieczeństwa
* zawór pływakowy
* ręczny hamulec awaryjny
* tłumik - odzyskiwacz oleju
* uchylna łyżka rozlewowa
* instalacja elektryczno-oświetleniowa LED
* dno tylne zamknięte
* właz tylny ᴓ 600 mm
* zaczep wymienny ᴓ 50 mm
* zaślepione króćce boczne
* zaślepiony króciec  spustowy 2''
* błotniki ocynkowane
* regulowana mechanicznie stopa podporowa
* złącza 4'' typu PERROT (lub 4'' strażackie)
* zasuwa hydrauliczna 4''
* wąż ssący 4'' (ᴓ 110 mm) z koszem
* dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania (lub hydrauliczny układ hamulcowy)

Gwarancja producenta: 24 miesiące na całe urządzenie

Czas dostawy- 10 dni roboczych od zlecenia

Instrukcja obsługi w języku polskim

Produkt fabrycznie nowy, data produkcji: 2022-2023. Bez dużych obrandowań