|  |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia - wymagania sprzętowe Zamawiającego | |
| Typ matrycy | monitor LCD |
| Proporcje obrazu | 21:09 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | VA, Matowa |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Powłoka ekranu | Anti-glare 3H |
| Plamka matrycy | 0.23175 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Pikseli na cal | 109 |
| Zakrzywienie ekranu | 1800 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI |
| 1 x DisplayPort |
| 4 x USB 3.0 |
| 1 x Audio out |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 90 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 368 mm |
| Wysokość z podstawą | 430 mm |
| Szerokość | 810 mm |
| Głębokość | 86 mm |
| Głębokość z podstawą | 235 mm |
| Waga | max. 7.8 kg |
| Konsumpcja energii (w trybie ON) | 30 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 90 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania 0.3 wat | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.2 wat |
| Kąt pochylenia | -5 / 21 |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, odchylenie |
| Zgodność z normami | RoHS, bez BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free |
| Dołączone przewody | 1 x kabel HDMI 1 x DisplayPort 1.4 - DisplayPort do DisplayPort |
| Gwarancja | 36 m-cy door-to-door |