**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa wiaty turystycznej ze stojakami rowerowymi oraz zagospodarowanie terenu zielonego” w ramach przyznanej pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Zadanie zostało podzielone na następujące części:**

1. dostawa i montaż wiaty (altany) drewnianej na planie ośmiokąta o średnicy 3500cm. wraz z ławkami – 1szt.
2. dostawa stojaków rowerowych wielostanowiskowych (min. 5 stanowisk) – 2szt.
3. dostawa drzewek i krzewów ozdobnych oraz roślin rabatowych – 50szt.
4. dostawa donic gazonów ogrodowych betonowych o kształcie księżyca – 60szt.
5. **Miejsce realizacji: miejscowość Weklice działka nr 128, obręb geodezyjny Weklice**
6. Termin realizacji: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia/zlecenia.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
8. **CZĘŚĆ I: dostawa i montaż wiaty (altany) drewnianej na planie ośmiokąta o średnicy 3500cm**

Dane techniczne altany/wiaty:

1. Kształt: Ośmiokątny
2. Ilość: 1szt.
3. Wymiary:

* Wysokość (cm): 260
* Wysokość w wejściu (cm): 180
* Szerokość (cm): 350
* Długość (cm): 350
* Powierzchnia (m2): 10 m2
* Powierzchnia dachu (m2): 12

1. Dach o spadzistej konstrukcji składający się z ośmiu gotowych płyt, które łączy się ze sobą podobnie jak panele podłogowe – na zasadzie pióro-wypust. Deska dachowa (mm): 1800, **dach kryty gontem**
2. **Montaż**
3. Materiały: Altana wykonana z drewna sosnowego.
4. Kantówka (mm): 70
5. W zestawie

* ławki do altany (wysokość ok. 450-480 mm, bok dłuższy 1215 mm): 6szt.
* kotwy do ustabilizowania altany w podłożu,
* tylna ściana zabudowana,

**Zestaw** altany:

* 4 x płot krzyżowy (2 x Płot krzyżowy 900 x 1200 i 2 x Płot krzyżowy 300 x 1200
* 4 x płot pełny (2 x Płot pełny 1800 x 1200 i 2 x Płot pełny 900 x 1200)
* Poręcz (2 x Poręcz do altany)
* 3 x płot siatkowy (2 x Płot siatkowy 900 x 1200 i 1 x Płot siatkowy 1800 x 1200)
* podłogę do altany,
* elementy montażowe
* drewniany dach (8 płyt o przekroju 12 x 8 mm)
* słupy o przekroju 7 x 7 cm.
* gont do pokrycia dachu,
* kotwy do ustabilizowania altany w podłożu,
* 6 x ławki (wysokość 450-480 mm, bok dłuższy 1215 mm),



1. **CZĘŚĆ II: dostawa stojaków rowerowych wielostanowiskowych (min. 5 stanowisk)**
2. przeznaczenie: na min. 5 rowerów
3. kształt preferowany spiralny lub podobny do prezentowanego na rys. 1 minimum fi 30cm
4. wykonany z rury minimum fi 30 mm, ocynkowany - trwałe zabezpieczenie przed korozją
5. sposób mocowanie do podłoża: do wkopania/do wbetonowania
6. ilość: 2szt.

rys. 1 rys.2

1. **CZĘŚĆ III: Dostawa drzewek i krzewów ozdobnych oraz roślin rabatowych.**

Zakres zamówienie:

## żywotnik zachodni „Golden Globe” 30-50cm – 15szt.

## świerk biały „Conica” 80cm – 15szt.

## żywotnik zachodni „Hoseri” 30-40cm – 10szt.

## lawenda – 10szt.

Rośliny muszą być przycięte, gotowe do posadzenia

**żywotnik zachodni Golden Globe**

wielopędowy, wolno rosnący krzew, dorastający do ok. 1 m wys. o pokroju kulistym i żółtej barwie ulistnienia. Wymaga stanowisk słonecznych

 

**świerk biały Conica**

odmiana świerka białego, karłowa, wolno rosnąca forma o regularnym, stożkowatym i gęstym pokroju, igły jasnozielone, cienkie, krótkie, 1-1,5 cm długości, osadzone wokół pędów, miękkie, delikatnie kłujące. Roślina łatwa w uprawie, polecana do sadzenia na glebach zasobnych w składniki pokarmowe, stale wilgotnych, przepuszczalnych, lekko kwaśnych, na stanowiskach słonecznych. Odmiana odporna na mróz.

 

**żywotnik zachodni Hoseri**

polska, karłowa odmiana żywotnika zachodniego o kulistym pokroju, osiągająca w wieku 10 lat 0,4 m szer. Kolor ciemnozielony. Wymaga dosyć żyznych i raczej wilgotnych gleb.

 

**lawenda Blue Scent Early**

bylina (krzewiasta) odporna odmiana lawendy wąskolistnej, charakteryzująca się bardzo długim okresem kwitnienia.Jej pachnące kwiaty mają głęboki, ciemny fioletowoniebieski kolor. Liście są zielonkawosrebrzyste, bardzo silnie pachną i nie opadają na zimę, dzięki czemu lawenda zdobi ogród przez okrągły rok.

 

1. **CZĘŚĆ IV: Dostawa gazonów (pustaków) ogrodowych w kształcie półksiężyca:**
2. Ilość: 60szt.
3. wymiary 30 / 25 / h:20 cm
4. sposób wykonania - z zagęszczanego betonu modyfikowanego, odznaczają się odpornością mechaniczną, na wilgoć i zmiany temperatury
5. kolory: grafit lub szarość
6. kształt: półksiężyc
7. zazębiające się profile gazonów muszą zapewniać stabilne poziome połączenie zespalające, **Gazony** winny posiadać rowkowanie pionowe oraz wewnętrzne wypusty u podstawy, umożliwiające umiejscowienie płytek dennych w ich dolnych częściach. Typowa konstrukcja ścian powinna umożliwiać zabudowę warstwową gazonów jeden za drugim i obracanie ich o 90°. Układanie kolejnych warstw bez przesunięcia daje symetryczną zabudowę do obsady roślinnością.

