# OPIS TECHNICZNY

BRANŻY DROGOWEJ

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa obiektu budowlanego, adres,**  **Numer ewidencyjny działki:** | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  UL. DĘBOWA W M. WILKOWICE  Dz. Nr 168/5 i 897/5  Jednostka ewidencyjna  Lipno nr 301302\_2  Obręb ewidencyjny Wilkowice nr 0013 |
| **Inwestor:** | Urząd Gminy Lipno  ul. Powstańców Wielkopolskich 9  64-111 Lipno |

Lipno, lipiec 2022 r.

# OPIS TECHNICZNY

# Dane ogólne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny dla przebudowy ulicy Dębowej w m. Wilkowice. Zadanie obejmuje roboty drogowe, które będą stanowiły przebudowę nawierzchni jezdni wraz z robotami towarzyszącymi.

# Stan istniejący

Działki położone są na terenie płaskim dotychczasowo użytkowym jako działki drogowe. W sąsiedztwie działek znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

Powierzchnia działki nr 168/5 wynosi 978,00 m2.

Powierzchnia działki nr 897/5wynosi 383,00 m2.

# Stan docelowy

* 1. **Podstawowe parametry techniczne**
* klasa ulicy – L
* prędkość projektowa – Vp = 30 km/h
* kategoria ruchu – KR-2
* długość przebudowywanego odcinka – 168,0 m
* rodzaj nawierzchni:
  + - * jezdnia – kostka brukowa betonowa – 845,0 m2
* szerokość jezdni – 5,0 m
* spadki poprzeczne – 2 % (przekrój daszkowy)
  1. **Plan sytuacyjny**

Łączna powierzchnia przewidzianych do utwardzenia nawierzchni wyniesie ok. 845,00 m2. Roboty związane z ww. inwestycją obejmują wykonanie korytowania terenu pod warstwy konstrukcyjne, mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża oraz ustawienie nowych oporników na ławie betonowej z oporem. W dalszej kolejności należy ułożyć nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z betonu.

* 1. **Przewidziana konstrukcje nawierzchni**

**Jezdnia oraz zjazdy**

Nawierzchnię jezdni przewiduje się wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Należy ją ułożyć na podbudowie betonowej z betonu klasy C8/C10 oraz podsypce piaskowo - cementowej. Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Warstwa/Materiał** | **Grubość** |
| 1. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | 8 cm |
| 2. | Podbudowa z betonu kl. C8/C10 | 15 cm |
| **Razem:** | | **23 cm** |

* 1. **Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu**

W obrębie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu:

* Sieć wodociągowa. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.
* Sieć gazowa. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.
* Sieć elektroenergetyczna. Zachować ostrożność podczas wykonywania pracy przy użyciu sprzętu.
  1. **Odwodnienie nawierzchni**

Odwodnienie z wykonywanych nawierzchni przewidziano poprzez odprowadzenie wód opadowych za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone znajdujące się na terenie inwestycji.

* 1. **Ochrona środowiska**

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

# Uwagi końcowe

* Roboty należy wykonywać zgodnie z PN i BN normami drogowymi.
* Prace ziemne wykonać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym. Roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z właścicielami istniejącego uzbrojenia.
* Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z:
  + Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47).
* Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.
* Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami.
* Materiały użyte do wykonania elementów w zakresie niniejszego opracowania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
* Osoby wykonujące prace budowlane powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót.
* Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właścicieli i użytkowników uzbrojenia.
* Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem właścicieli i użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń.
* Zdemontowane elementy nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać do konserwatora sieci.
* Do odbioru prac należy przedstawić podpisany przez uprawnionego przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie protokół stwierdzający właściwe wyniesienie urządzeń wod-kan.