[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.6.6
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Włodzimierza Lubańskiego 15;87-702 Koneck; dz. nr 36/4 obręb 0007 Koneck
ni=GMINA KONECK;ul. Włodzimierza Lubańskiego 11;87-702 Koneck
nw=
nk=Marcin Jankowski
sp=
mi=Chojnice
da=marzec 2022 r.
cpv=45300000-0,Roboty instalacyjne w budynkach

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=62.56

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=32.594

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=6.57

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=25.8

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=14.74

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=25.884

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=60.398

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=42.402

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=26.931

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=42.499

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=42.499

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=42.499

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=Murarze gr.II
id=013	3
jm=r-g	149
ce=0
il=89.76

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robotnicy
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0
il=371.2

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0
il=189.487

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Armatura spłukująca do pisuaru elektroniczna, sterowana podczerwienią, zasilanie 230V
id=0000002	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszany
id=0000003	3
jm=m3	060
ce=0
il=3.3

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym  15mm
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Baterie umywalkowe stojące, mosiężne standardowe  15mm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Beton zwykły B-20
id=0000007	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Brodziki natryskowe
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=1088

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Cement portlandzki 35
id=0000010	3
jm=kg	033
ce=0
il=106.08

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PP o średnicy 110mm
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane
id=0000012	3
jm=kg	033
ce=0
il=2.9

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Elementy stelażu do zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych
id=0000013	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Elementy stelażu do zabudowy lekkiej
id=0000014	3
jm=kpl	090
ce=0
il=23

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z 2 wężami płasko składanym l=35m i miejscem na gaśnicę
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,7mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000016	3
jm=m	040
ce=0
il=16.17

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000017	3
jm=m	040
ce=0
il=43.23

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000018	3
jm=m	040
ce=0
il=27.06

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna o mocy 2,9kW
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna o mocy 3,5kW
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna o mocy 5,3kW
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Kabina
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Klej
id=0000023	3
jm=dm3	066
ce=0
il=4.53

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kliny stalowe
id=0000024	3
jm=kg	033
ce=0
il=18

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Klipsy montażowe
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=1662

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=0000026	3
jm=szt	020
ce=0
il=128

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg
id=0000027	3
jm=kg	033
ce=0
il=10.5

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm
id=0000028	3
jm=szt	020
ce=0
il=64

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki 16mm
id=0000029	3
jm=szt	020
ce=0
il=119.48

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kształtki 20mm
id=0000030	3
jm=szt	020
ce=0
il=27.26

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Kształtki 25mm
id=0000031	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.54

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2"
id=0000032	3
jm=szt	020
ce=0
il=25.75

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.632

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kształtki z PP kanalizacyjne  50mm
id=0000034	3
jm=szt	020
ce=0
il=171.16

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kształtki z PP kanalizacyjne  75mm
id=0000035	3
jm=szt	020
ce=0
il=32.56

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kształtki z PP kanalizacyjne 110mm
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=158.89

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  25mm
id=0000037	3
jm=szt	020
ce=0
il=6.54

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm
id=0000038	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Łączniki ze stali węglowej o średnicy nominalnej 15x1,2mm
id=0000039	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Łączniki żeliwne czarne  15mm
id=0000040	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Miski ustępowe dla niepełnosprawnych
id=0000041	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Miski ustępowe lejowa zawieszane
id=0000042	3
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Mydło maziste szare 65%
id=0000043	3
jm=kg	033
ce=0
il=1

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości 20mm/15mm
id=0000044	3
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości 20mm/16mm
id=0000045	3
jm=m	040
ce=0
il=226.6

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości 20mm/20mm
id=0000046	3
jm=m	040
ce=0
il=51.7

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Otuliny z pianki PE grubości 25mm/25mm
id=0000047	3
jm=m	040
ce=0
il=20.9

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Piasek do zapraw
id=0000048	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.544

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Podejście pod baterię
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=64

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Pompa skroplin
id=0000051	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Poręcze
id=0000052	3
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
id=0000053	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym
id=0000054	3
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 10 x 1,0mm
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0
il=26.076

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 12x 1,0mm
id=0000056	3
jm=m	040
ce=0
il=15.582

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 6 x 1,0mm
id=0000057	3
jm=m	040
ce=0
il=41.658

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE/RT o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm
id=0000058	3
jm=m	040
ce=0
il=226.6

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE/RT o średnicy zewnętrznej 20x2,25mm
id=0000059	3
jm=m	040
ce=0
il=51.7

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE/RT o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm
id=0000060	3
jm=m	040
ce=0
il=20.52

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 15x1,2mm
id=0000061	3
jm=m	040
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Rury stalowe S czarne gwintowane  d=15mm
id=0000062	3
jm=m	040
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Rury wywiewne z PP d=160/110mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm
id=0000064	3
jm=m	040
ce=0
il=5.44

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rury z PP kanalizacyjne kielichowe  50mm
id=0000065	3
jm=m	040
ce=0
il=44.16

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rury z PP kanalizacyjne kielichowe  75mm
id=0000066	3
jm=m	040
ce=0
il=35.15

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Rury z PP kanalizacyjne kielichowe 110mm
id=0000067	3
jm=m	040
ce=0
il=86.86

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  25mm
id=0000068	3
jm=m	040
ce=0
il=11.118

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Sedesy "kompakt" z polistyrenu
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Spirytus
id=0000070	3
jm=dm3	066
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Spusty do brodzików natryskowych
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Syfon do wpięcia skroplin do pionu kanalizacyjnego
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Syfony umywalkowe
id=0000073	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Syfony umywalkowe ze spustem
id=0000074	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
id=0000075	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Szyny montażowe
id=0000076	3
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
id=0000077	3
jm=kg	033
ce=0
il=6.15

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Taśma 3x50mm
id=0000078	3
jm=m	040
ce=0
il=28.18

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000079	3
jm=m3	060
ce=0
il=4

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 15mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=89

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=10mm
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.3

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=12mm
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=7.35

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=6mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=19.65

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=110mm
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=99.8

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=25mm
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.9

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=50mm
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=84

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=75mm
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=29.6

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=16mm
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=294.58

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=20mm
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=67.21

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=23.75

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=15mm
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.35

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=25mm
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Umywalki dla niepełnosprawnych
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
id=0000095	3
jm=kg	033
ce=0
il=59.84

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Woda
id=0000096	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.272

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Wpust o średnicy 100mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Zawory mosiężne proste d=15mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.544

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
id=0000104	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=19

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Zawory zwrotne mosiężne d=15mm
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.544

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Zlewozmywak
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=12.255

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.001

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.07

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 162]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 163]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE
cpv=45300000-0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa
cpv=45332400-7

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0336-01
na=Wykucie bruzd o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
jm=m	40
ob=272
nsn=SST IS.6.1

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm
jm=m	40
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 20x2,0mm
jm=m	40
ob=47
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm
jm=m	40
ob=206
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych
jm=szt	20
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 4]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do pisuaru
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 4]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01
na=Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
jm=szt	20
ob=32
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	24+4+4	

[RMS 4]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=24
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=272
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=272
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=47
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=206
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0325-02
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł
jm=m	40
ob=272
nsn=SST IS.6.1

[RMS 13]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja hydrantowa
cpv=45332400-7

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0130-03
na=Demontaż hydrantu ściennego średnicy 25mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 5]
nz=4.08	0	4.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.398	0	0.398
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02
na=Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z 2 wężami płasko składanym l=35m i miejscem na gaśnicę
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej
cpv=45332400-7

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03
na=Rurociągi z PP kanalizacyjne o średnicy 110mm
jm=m	40
ob=101
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02
na=Rurociągi z PP kanalizacyjne o średnicy 75mm
jm=m	40
ob=37
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01
na=Rurociągi z PP kanalizacyjne o średnicy 50mm
jm=m	40
ob=46
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.2000	KNR	2-15U2 0102-01
na=Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej
jm=kpl	90
ob=17
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.2000	KNR	2-15U2 0102-01
na=Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-01
na=Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym
jm=kpl	90
ob=17
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-01
na=Montaż misek ustępowych dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0105-01
na=Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
jm=szt	20
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.2000	KNR	2-15U2 0102-01
na=Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej
jm=kpl	90
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-02
na=Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0203-03
na=Armatura elektroniczna spłukująca pisuary sterowana podczerwienią, zasilanie 230V
jm=kpl	90
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
jm=kpl	90
ob=22
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki dla niepełnosprawnych, poręcz stalowa
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02
na=Kabina natryskowan
jm=kpl	90
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05
na=Zlewozmywak
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02
na=Wpust o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PP o średnicy 110mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0213-05
na=Rury wywiewne z PP o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 15]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=38
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	24+6+4+4	

[RMS 15]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 15x1,2mm
jm=m	40
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 15]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	4-02 0521-02
na=Przełożenie grzejników
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=10	0	10
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01
na=Płukanie instalacji
jm=m	40
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 15]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02
na=Próby szczelności instalacji
jm=m	40
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 15]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm otulinami z pianki PE
jm=m	40
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 2]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja klimatyzacji
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna o mocy 5,3kW
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 15]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna o mocy 3,5kW
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 15]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna o mocy 2,9kW
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 15]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0153-04
na=Montaż jednostek zewnętrznych
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=14.8	0	14.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=9.4	0	9.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0424-01
na=Montaż jednostek wewnętrznych
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.3

[RMS 3]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-01
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm
jm=m	40
ob=39.3
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	2.5+0.5+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6	
wo=14.7	1	3.9+3.6+3.6+3.6	

[RMS 7]
nz=0.7207	0	0.7207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3088	0	0.3088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-02
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm
jm=m	40
ob=24.6
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=24.6	1	2.5+0.5+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6+3.6	

[RMS 7]
nz=0.7941	0	0.7941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3404	0	0.3404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-03
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,7mm
jm=m	40
ob=14.7
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=14.7	1	3.9+3.6+3.6+3.6	

[RMS 7]
nz=0.853	0	0.853
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3656	0	0.3656
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=39.3
nsn=SST IS.6.3

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=24.6
nsn=SST IS.6.3

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,7mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=14.7
nsn=SST IS.6.3

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0513-08
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 15tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 10]
nz=6.8	0	6.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=6.8	0	6.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=6.8	0	6.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0514-08
na=Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 15tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 10]
nz=13.5	0	13.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=13.5	0	13.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=13.5	0	13.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0515-08
na=Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 15tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 10]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0516-08
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 15tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 10]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=15.7	0	15.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja skroplin
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-05
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 25mm
jm=m	40
ob=10.9
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=10.9	1	2.2+7.1+1.6	

[RMS 15]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon do wpięcia skroplin do pionu kanalizacyjnego
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.3

[RMS 15]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pompa skroplin
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.3

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

