[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.6.6
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Włodzimierza Lubańskiego 4;Koneck 87-702;dz. nr 32/1, 32/3, 32/4, 33/4 i 56 obręb Koneck
ni=GMINA KONECK;Koneck 30;87-702 Koneck
nw=Pro - Inwest - Komp;ul. Armii Krajowej 7a;88-200 Radziejów
nk=Marcin Jankowski
sp=
mi=Chojnice
da=30 lipiec 2021 r.
cpv=45300000-0,Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45200000-9,Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Cieśle gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=502.394

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Izolarze gr.II
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=154.044

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=426.416

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0
il=172.38

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0
il=49.7

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.II
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0
il=41.163

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Monterzy instalacji technolog. gr.III
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0
il=96.042

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0
il=160.918

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III
id=009	3
jm=r-g	149
ce=0
il=129.976

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV
id=010	3
jm=r-g	149
ce=0
il=76.114

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Robotnicy
id=011	3
jm=r-g	149
ce=0
il=4281.133

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=012	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1520.622

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Acetylen techniczny rozpuszczony
id=0000001	3
jm=kg	033
ce=0
il=5

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Agregat freonowy AHU-09-B1MB
id=0000002	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Agregat freonowy AHU-36-A3
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Agregat freonowy AHU-48-A3
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 250x250mm
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 300x300mm
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 400x400mm
id=0000007	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 500x500mm
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 600x600mm
id=0000009	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Anemostat wirowy okrągły 315 z ruchomymi kierownicami regulowanymi siłownikiem elektryczny
id=0000010	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Armatura spłukująca do pisuaru pneumatyczna ręczna
id=0000011	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Azot gazowy sprężony techniczny osuszany
id=0000012	3
jm=m3	060
ce=0
il=15

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
id=0000013	3
jm=m3	060
ce=0
il=1.301

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Baterie umywalkowe stojące, mosiężne standardowe  15mm
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Beton zwykły  B-7,5
id=0000016	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.544

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Beton zwykły B-10
id=0000017	3
jm=m3	060
ce=0
il=10.312

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Beton zwykły B-20
id=0000018	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna  NW1 z automatyką
id=0000019	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna  NW2 z automatyką
id=0000020	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna  NW3 z automatyką
id=0000021	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 1200x600mm
id=0000022	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 400x400mm
id=0000023	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Czujnik ciśnienia obiegu solanki
id=0000024	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
id=0000025	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane
id=0000026	3
jm=kg	033
ce=0
il=7.4

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm
id=0000027	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.249

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm
id=0000028	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.156

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane 12-14cm
id=0000029	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.16

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe, iglaste, nasycone
id=0000030	3
jm=m3	060
ce=0
il=2.363

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Elementy stelażu do zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych
id=0000031	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Elementy stelażu do zabudowy lekkiej
id=0000032	3
jm=kpl	090
ce=0
il=15

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 50mm
id=0000033	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Folia polietylenowa 0,2mm
id=0000034	3
jm=m2	050
ce=0
il=925.964

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=0000035	3
jm=kg	033
ce=0
il=11.171

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z wężem płasko składanym l=30m i miejscem na gaśnicę
id=0000036	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
id=0000037	3
jm=m2	050
ce=0
il=249.756

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
id=0000038	3
jm=m2	050
ce=0
il=247.559

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,7mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000039	3
jm=m	040
ce=0
il=10.89

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,88mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000040	3
jm=m	040
ce=0
il=33.88

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 19,1mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000041	3
jm=m	040
ce=0
il=4.4

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000042	3
jm=m	040
ce=0
il=27.61

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami z kauczuku syntetycznego
id=0000043	3
jm=m	040
ce=0
il=55

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Jednostka wewnętrzna AG-12NXDO-I
id=0000044	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Jednostka wewnętrzna MCA3U-12FNXDO
id=0000045	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Jednostka wewnętrzna MI2-28Q4DN1
id=0000046	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Jednostka wewnętrzna MI2-56Q4DN1
id=0000047	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna MDV-V160W/DN1
id=0000048	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna MOB30-12HFN8
id=0000049	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Jednostka zewnętrzna X2-12N8D0-O
id=0000050	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 100mm
id=0000051	3
jm=m	040
ce=0
il=20.003

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 125mm
id=0000052	3
jm=m	040
ce=0
il=4.936

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 160mm
id=0000053	3
jm=m	040
ce=0
il=5.408

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 200mm
id=0000054	3
jm=m	040
ce=0
il=6.794

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 250mm
id=0000055	3
jm=m	040
ce=0
il=1.543

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
id=0000056	3
jm=kg	033
ce=0
il=145.115

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Klej Thermaflex 474
id=0000057	3
jm=dm3	066
ce=0
il=15.392

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Kliny stalowe
id=0000058	3
jm=kg	033
ce=0
il=36

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Klipsy montażowe Thermaclips
id=0000059	3
jm=szt	020
ce=0
il=3156

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=0000060	3
jm=szt	020
ce=0
il=84

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Kołnierze ślepe
id=0000061	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Konstrukcja wsporcza 5,1 - 20,0 kg
id=0000062	3
jm=kg	033
ce=0
il=21

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm
id=0000063	3
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 1025x225mm
id=0000064	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 1042x100mm
id=0000065	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 1042x278mm
id=0000066	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 200x100mm
id=0000067	3
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 425x125mm
id=0000068	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 525x125mm
id=0000069	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II
id=0000070	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Kręgi betonowe o średnicy 1,5m i wysokości 0,5m
id=0000071	3
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe
id=0000072	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 1800-4400 mm z bl.ocynk
id=0000073	3
jm=m2	050
ce=0
il=40.975

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Kształtka went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000074	3
jm=m2	050
ce=0
il=65.708

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Kształtka wentyl."Spiro" do fi 200 mm
id=0000075	3
jm=m2	050
ce=0
il=51.227

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Kształtka wentyl."Spiro" fi 200 - 400 mm
id=0000076	3
jm=m2	050
ce=0
il=14.18

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Kształtki 16mm
id=0000077	3
jm=szt	020
ce=0
il=117.16

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Kształtki 20mm
id=0000078	3
jm=szt	020
ce=0
il=44.08

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Kształtki 25mm
id=0000079	3
jm=szt	020
ce=0
il=33

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Kształtki 32mm
id=0000080	3
jm=szt	020
ce=0
il=30.5

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 22x3/4"
id=0000081	3
jm=szt	020
ce=0
il=24.72

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2"
id=0000082	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.54

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm
id=0000083	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.516

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 40mm
id=0000084	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.47

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 50mm
id=0000085	3
jm=szt	020
ce=0
il=19.35

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  25mm
id=0000086	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.24

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  32mm
id=0000087	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.54

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  50mm
id=0000088	3
jm=szt	020
ce=0
il=119.64

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne  75mm
id=0000089	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.32

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne 110mm
id=0000090	3
jm=szt	020
ce=0
il=186.882

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Kształtki z PVC kanalizacyjne 160mm
id=0000091	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.091

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane
id=0000092	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne  20mm
id=0000093	3
jm=szt	020
ce=0
il=22.44

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm
id=0000094	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.228

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm
id=0000095	3
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm
id=0000096	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.68

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Łączniki ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 28x1,5mm
id=0000097	3
jm=szt	020
ce=0
il=10.83

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Łączniki ze stali węglowej o średnicy nominalnej 28x1,5mm
id=0000098	3
jm=szt	020
ce=0
il=34.16

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Łączniki ze stali węglowej o średnicy nominalnej 35x1,5mm
id=0000099	3
jm=szt	020
ce=0
il=27.26

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Łączniki ze stali węglowej o średnicy nominalnej 42x1,5mm
id=0000100	3
jm=szt	020
ce=0
il=48.6

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Łączniki ze stali węglowej o średnicy nominalnej 54x1,5mm
id=0000101	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.5

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Łączniki ze stali węglowej o średnicy nominalnej 66,7x1,5mm
id=0000102	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.25

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Łączniki żeliwne czarne  15mm
id=0000103	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.608

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Mały rozdzielacz składający się z: zaworu bezpieczeństwa (3 bar / 0,3 MPa), manometru, odpowietrznika i izolacji cieplne
id=0000104	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Manometry
id=0000105	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Maskownica T-MBQ4-01E_POL
id=0000106	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Miski ustępowe dla niepełnosprawnych
id=0000107	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Miski ustępowe lejowa zawieszane
id=0000108	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Mydło maziste szare 65%
id=0000109	3
jm=kg	033
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do wezy gumowych o srednicy 16mm
id=0000110	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.207

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15mm
id=0000111	3
jm=kpl	090
ce=0
il=24

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Odwiert  pionowy głębokości 90m z materiałem i sądą
id=0000112	3
jm=kpl	090
ce=0
il=12

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm/16mm
id=0000113	3
jm=m	040
ce=0
il=222.2

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm/20mm
id=0000114	3
jm=m	040
ce=0
il=121

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 20mm/40mm
id=0000115	3
jm=m	040
ce=0
il=248.6

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 25mm/25mm
id=0000116	3
jm=m	040
ce=0
il=116.6

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 25mm/50mm
id=0000117	3
jm=m	040
ce=0
il=16.1

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm/32mm
id=0000118	3
jm=m	040
ce=0
il=118.8

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Otuliny Thermaflex FRZ grubości 30mm/63mm
id=0000119	3
jm=m	040
ce=0
il=11.5

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Pakiet wyposażenia dotatkowego obiegu solanki. Dla pomp ciepła o mocy do
id=0000120	3
jm=
ce=0
il=1

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe
id=0000121	3
jm=t	034
ce=0
il=0.319

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Pionowy stojący podgrzewacz Vitocell 100-L
id=0000122	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe
id=0000123	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Plyty styropianowe samogasnace FS gr. 50mm
id=0000124	3
jm=m2	050
ce=0
il=841.785

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=0000125	3
jm=kg	033
ce=0
il=0.073

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Podejście od podłogi o średnicy 15mm
id=0000126	3
jm=szt	020
ce=0
il=200

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Podejście pod baterię
id=0000127	3
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Podgrzewacz do magazynowania wody grzewcze Vitocell 100-E
id=0000128	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl. typ A 600-1000 mm
id=0000129	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.662

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ A 2600 - 4000 mm
id=0000130	3
jm=szt	020
ce=0
il=46.245

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400 mm
id=0000131	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.045

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C do 200 mm
id=0000132	3
jm=szt	020
ce=0
il=177.187

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Podpora typ A do kanału went.1000-1800 mm
id=0000133	3
jm=szt	020
ce=0
il=21.065

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  100mm
id=0000134	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  125mm
id=0000135	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  160mm
id=0000136	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  200mm
id=0000137	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II o średnicy  250mm
id=0000138	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 350x200mm
id=0000139	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 400x200mm
id=0000140	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 400x500mm
id=0000141	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 450x200mm
id=0000142	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 500x400mm
id=0000143	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 550x200mm
id=0000144	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 700x250mm
id=0000145	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 1200mm
id=0000146	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Pompa ciepła solanka/woda VIESSMANN Vitocal 300-G
id=0000147	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Pompa ciepła VIESSMANN Vitocal 300-G
id=0000148	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Pompa MAGNA3 25-80N
id=0000149	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Pompa skroplin
id=0000150	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Pompa UPMXL GEO 25/125
id=0000151	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Pompa UPS 25-60 B
id=0000152	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Poręcze
id=0000153	3
jm=kpl	090
ce=0
il=6

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Pospółka
id=0000154	3
jm=m3	060
ce=0
il=246.44

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 100mm
id=0000155	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 125mm
id=0000156	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 160mm
id=0000157	3
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 200mm
id=0000158	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 250mm
id=0000159	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 200x200mm
id=0000160	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 200x500mm
id=0000161	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 250x200mm
id=0000162	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 250x400mm
id=0000163	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 250x700mm
id=0000164	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 300x200mm
id=0000165	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 315x600mm
id=0000166	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 500x400mm
id=0000167	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 50x400mm
id=0000168	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne URSA AIR ZERO o obwodzie do 4400mm
id=0000169	3
jm=m2	050
ce=0
il=273.463

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk.
id=0000170	3
jm=m2	050
ce=0
il=58.127

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Przewód went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk.
id=0000171	3
jm=m2	050
ce=0
il=93.215

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" fi 100 do 200 mm
id=0000172	3
jm=m2	050
ce=0
il=132.481

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Przewód wentyl."Spiro" fi 200 do 400 mm
id=0000173	3
jm=m2	050
ce=0
il=36.669

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
id=0000174	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Przylgowy czujnik temperatury
id=0000175	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym
id=0000176	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Rozdzielacz FQZHN-01D
id=0000177	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do c.o. z kształtkami systemowymi o średnicy 3/4"/15  6-obwodowe
id=0000178	3
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do c.o. z kształtkami systemowymi o średnicy 3/4"/15  7-obwodowe
id=0000179	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do c.o. z kształtkami systemowymi o średnicy 3/4"/15  8-obwodowe
id=0000180	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do c.o. z kształtkami systemowymi o średnicy 3/4"/15  9-obwodowe
id=0000181	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do c.o. z kształtkami systemowymi o średnicy 3/4"/15 10-obwodowe
id=0000182	3
jm=kpl	090
ce=0
il=3

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do c.o. z kształtkami systemowymi o średnicy 3/4"/15 11-obwodowe
id=0000183	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Rozdzielacze ze stali nierdzewnej do c.o. z kształtkami systemowymi o średnicy 3/4"/15 12-obwodowe
id=0000184	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R
id=0000185	3
jm=kg	033
ce=0
il=39.96

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P
id=0000186	3
jm=kg	033
ce=0
il=73.38

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 10 x 1,0mm
id=0000187	3
jm=m	040
ce=0
il=53

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 12x 1,0mm
id=0000188	3
jm=m	040
ce=0
il=10.494

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 15x 1,0mm
id=0000189	3
jm=m	040
ce=0
il=32.648

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 19x 1,0mm
id=0000190	3
jm=m	040
ce=0
il=4.24

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Rura miedziana twarda fi 6 x 1,0mm
id=0000191	3
jm=m	040
ce=0
il=26.606

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Rurki syfonowe
id=0000192	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Rurociagi KANTHERM ALU PP PN16 GLASS 40x5,5mm
id=0000193	3
jm=m	040
ce=0
il=1.08

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE/RT o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm
id=0000194	3
jm=m	040
ce=0
il=222.2

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE/RT o średnicy zewnętrznej 20x2,25mm
id=0000195	3
jm=m	040
ce=0
il=83.6

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE/RT o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm
id=0000196	3
jm=m	040
ce=0
il=54

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE/RT o średnicy zewnętrznej 32x3,0mm
id=0000197	3
jm=m	040
ce=0
il=54

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 40mm
id=0000198	3
jm=m	040
ce=0
il=368.832

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 90mm
id=0000199	3
jm=m	040
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o średnicy zewnętrznej 63x5,8mm
id=0000200	3
jm=m	040
ce=0
il=29.682

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Rurociągi z rur stalowych o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 125mm - rura osłonowa
id=0000201	3
jm=m	040
ce=0
il=0.556

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o średnicy zewnętrznej 50x8,3mm
id=0000202	3
jm=m	040
ce=0
il=46.44

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 28x1,5mm
id=0000203	3
jm=m	040
ce=0
il=19.57

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 28x1,5mm
id=0000204	3
jm=m	040
ce=0
il=58.24

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 35x1,5mm
id=0000205	3
jm=m	040
ce=0
il=60.32

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 42x1,5mm
id=0000206	3
jm=m	040
ce=0
il=112.32

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 54x1,5mm
id=0000207	3
jm=m	040
ce=0
il=7.21

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 66,7x1,5mm
id=0000208	3
jm=m	040
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Rury 16mm
id=0000209	3
jm=m	040
ce=0
il=5393.036

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Rury oslonowe karbowane tzw.peszel o srednicy wewnetrznej 18-20mm
id=0000210	3
jm=m	040
ce=0
il=48.102

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
id=0000211	3
jm=m	040
ce=0
il=4.719

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Rury stalowe S czarne gwintowane  d=15mm
id=0000212	3
jm=m	040
ce=0
il=5.36

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  15mm
id=0000213	3
jm=m	040
ce=0
il=0.76

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Rury stalowe S o sprawdzonej szczelności z powłoką asfaltową
id=0000214	3
jm=m	040
ce=0
il=7.35

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane 40mm
id=0000215	3
jm=m	040
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne  20mm
id=0000216	3
jm=m	040
ce=0
il=35.36

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm
id=0000217	3
jm=m	040
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Rury wywiewne z PVC d=160/110mm
id=0000218	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Rury z PCW ciśnieniowe bezkielichowe  20mm
id=0000219	3
jm=m	040
ce=0
il=1.72

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  25mm
id=0000220	3
jm=m	040
ce=0
il=36.108

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  32mm
id=0000221	3
jm=m	040
ce=0
il=0.918

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  50mm
id=0000222	3
jm=m	040
ce=0
il=37.44

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe  75mm
id=0000223	3
jm=m	040
ce=0
il=1.425

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe 110mm
id=0000224	3
jm=m	040
ce=0
il=121.948

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe 160mm
id=0000225	3
jm=m	040
ce=0
il=18.32

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Rury z PVC SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm
id=0000226	3
jm=m	040
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Rury z PVC SN8 kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=500mm
id=0000227	3
jm=m	040
ce=0
il=79.458

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Sedesy "kompakt" z polistyrenu
id=0000228	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Spinki do rur z tworzywa sztucznego w ksztalcie litery "U", o srednicy 16mm
id=0000229	3
jm=szt	020
ce=0
il=17974.114

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Spirytus
id=0000230	3
jm=dm3	066
ce=0
il=2.77

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Sterownik RM12D
id=0000231	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=0000232	3
jm=szt	020
ce=0
il=59.9

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Studnia rozdzielcza 12-sekcji
id=0000233	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Studnia wodomierzowa
id=0000234	3
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Syfon do wpięcia skroplin do pionu kanalizacyjnego
id=0000235	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Syfony umywalkowe
id=0000236	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Syfony umywalkowe ze spustem
id=0000237	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
id=0000238	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane  HSP6
id=0000239	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane  HSP9
id=0000240	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Szafki rozdzielaczowe podtynkowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane HSP12
id=0000241	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowany
id=0000242	3
jm=kg	033
ce=0
il=122.85

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Szyny montażowe
id=0000243	3
jm=szt	020
ce=0
il=21

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Śruby  M8x 50mm kpl
id=0000244	3
jm=kg	033
ce=0
il=227.259

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
id=0000245	3
jm=kg	033
ce=0
il=12.3

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Śruby średniodokładne M16 kpl
id=0000246	3
jm=kg	033
ce=0
il=5.39

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Tasma dylatacyjna z pianki PE grubosci 8x170mm
id=0000247	3
jm=m	040
ce=0
il=900.469

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Tasma klejaca z folii PCW szerokosci 50mm
id=0000248	3
jm=m	040
ce=0
il=2770.675

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Taśma aluminowa 75mm
id=0000249	3
jm=m	040
ce=0
il=2368.15

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Taśma Thermatape FR 3x50mm
id=0000250	3
jm=m	040
ce=0
il=91.66

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Taśma z polietylenu
id=0000251	3
jm=m	040
ce=0
il=31.137

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Termometry
id=0000252	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Tlen techniczny
id=0000253	3
jm=m3	060
ce=0
il=16

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 200x300x1250mm
id=0000254	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 250x300x1500mm
id=0000255	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x600x1500mm
id=0000256	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x700x2000mm
id=0000257	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x800x1500mm
id=0000258	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 15mm
id=0000259	3
jm=szt	020
ce=0
il=260

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Tuleje wspomagające 20mm
id=0000260	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
id=0000261	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.2

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=10mm
id=0000262	3
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=12mm
id=0000263	3
jm=szt	020
ce=0
il=4.95

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=15mm
id=0000264	3
jm=szt	020
ce=0
il=15.4

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=19mm
id=0000265	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Uchwyty do rur dz=6mm
id=0000266	3
jm=szt	020
ce=0
il=12.55

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=110mm
id=0000267	3
jm=szt	020
ce=0
il=128.44

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=160mm
id=0000268	3
jm=szt	020
ce=0
il=18.32

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=25mm
id=0000269	3
jm=szt	020
ce=0
il=35.4

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=32mm
id=0000270	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.9

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=50mm
id=0000271	3
jm=szt	020
ce=0
il=63

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=75mm
id=0000272	3
jm=szt	020
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=16mm
id=0000273	3
jm=szt	020
ce=0
il=288.86

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=20mm
id=0000274	3
jm=szt	020
ce=0
il=108.68

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm
id=0000275	3
jm=szt	020
ce=0
il=62.5

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=32mm
id=0000276	3
jm=szt	020
ce=0
il=55.5

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm
id=0000277	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm
id=0000278	3
jm=szt	020
ce=0
il=38.7

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=22mm
id=0000279	3
jm=szt	020
ce=0
il=20.4

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=25mm
id=0000280	3
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=28mm
id=0000281	3
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=35mm
id=0000282	3
jm=szt	020
ce=0
il=27.26

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=40mm
id=0000283	3
jm=szt	020
ce=0
il=3.88

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=42mm
id=0000284	3
jm=szt	020
ce=0
il=48.6

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=54mm
id=0000285	3
jm=szt	020
ce=0
il=2.94

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów d=67,7mm
id=0000286	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Umywalki dla niepełnosprawnych
id=0000287	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Umywalki porcelanowe
id=0000288	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000 mm
id=0000289	3
jm=szt	020
ce=0
il=29.471

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm
id=0000290	3
jm=szt	020
ce=0
il=118.989

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm
id=0000291	3
jm=szt	020
ce=0
il=120.948

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
id=0000292	3
jm=szt	020
ce=0
il=1221.332

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie
id=0000293	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych
id=0000294	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Waz gumowy do 1,0MPa 16mm
id=0000295	3
jm=m	040
ce=0
il=16.034

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny ciężki
id=0000296	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Woda
id=0000297	3
jm=m3	060
ce=0
il=-14.762

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 40mm
id=0000298	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Wpust o średnicy 100mm
id=0000299	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek
id=0000300	3
jm=szt	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Wymiennik ciepła Vitotrans 100 30 ba
id=0000301	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 200x300mm
id=0000302	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 800x400mm
id=0000303	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Zanurzeniowy czujnik temperatury
id=0000304	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=0000305	3
jm=m3	060
ce=0
il=0.49

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Zawory 2-drogowy z napędem o średnicy nominalnej 32mm
id=0000306	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Zawory 3-drogowe z siłownikiem o średnicy nominalnej 40mm
id=0000307	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 50mm
id=0000308	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm
id=0000309	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Zawory cyrkulacyjne o średnicy nominalnej 15mm
id=0000310	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
id=0000311	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 stopni C 20mm
id=0000312	3
jm=szt	020
ce=0
il=24

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Zawory mosiężne proste d=15mm
id=0000313	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.536

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
id=0000314	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm
id=0000315	3
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
id=0000316	3
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
id=0000317	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm
id=0000318	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
id=0000319	3
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 65mm
id=0000320	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające automatyczne d=15mm
id=0000321	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Zawory pierwszeństwa o średnicy nominalnej 40mm
id=0000322	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm
id=0000323	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.248

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm
id=0000324	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.315

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
id=0000325	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
id=0000326	3
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
id=0000327	3
jm=szt	020
ce=0
il=47

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm
id=0000328	3
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm
id=0000329	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.057

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=Zawory zwrotne mosiężne d=15mm
id=0000330	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.536

[RMS ZEST 416]
ty=M
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50mm
id=0000331	3
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 65mm
id=0000332	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Zawory zwrotne przelotowe mosiężne 15mm
id=0000333	3
jm=szt	020
ce=0
il=0.248

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Zestaw pompowy obiegu solanki
id=0000334	3
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=Zlewozmywak
id=0000335	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne  d=15mm
id=0000336	3
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 433]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.685

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=Kop.j-nacz.na p.gąs.0.25m3 (1)
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=49.255

[RMS ZEST 435]
ty=S
na=Prościarka do rur PE
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=16.895

[RMS ZEST 436]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.685

[RMS ZEST 437]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=129.259

[RMS ZEST 438]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=195.654

[RMS ZEST 441]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.897

[RMS ZEST 442]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=18.79

[RMS ZEST 443]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A
id=00009	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.357

[RMS ZEST 444]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200kg
id=00010	3
jm=m-g	148
ce=0
il=23.976

[RMS ZEST 445]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=00011	3
jm=m-g	148
ce=0
il=138.509

[RMS ZEST 446]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4 t (1)
id=00012	3
jm=m-g	148
ce=0
il=89.066

[RMS ZEST 447]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 448]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od R)
id=9999998	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
cpv=45200000-9

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze wodociągowe
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0205-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=42.05
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=42.05	1	29.1*(1.70+1.70)/2*1.0*0.85	

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=7.421
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=7.421	1	29.1*(1.70+1.70)/2*1.0*0.15	

[RMS 11]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
jm=m2	50
ob=98.94
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=98.94	1	29.1*(1.70+1.70)/2*2	

[RMS 1]
nz=0.373	0	0.373
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2764	0	0.2764
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=5.82
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=5.82	1	(29.1)*0.2*1.0	

[RMS 12]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=10.563
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=10.563	1	(29.1)*(0.3+0.063)*1.0	

[RMS 12]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=33.088
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=33.088	1	42.05+7.421-5.82-10.563	

[RMS 11]
nz=1.3561	0	1.3561
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=33.088
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=33.088	1	42.05+7.421-5.82-10.563	

[RMS 11]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km)
jm=m3	60
ob=16.383
krn=18
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=16.383	1	5.82+10.563	

[RMS 438]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opłata za składowanie ziemi
jm=m3	60
ob=16.383
nsn=SST P.7.1
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16.383	1	5.82+10.563	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o średnicy zewnętrznej 63x5,8mm
jm=m	40
ob=29.1
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0105-02
na=Rurociągi z rur stalowych o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 125mm - rura osłonowa
jm=m	40
ob=0.55
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0288	0	0.0288
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0814	0	0.0814
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Studnia wodomierzowa
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST P.7.1

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 1996	KNR	INSTAL 0111-06
na=Filtr siatkowy o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-05
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 40mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 357]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05
na=Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-19 0102-01
na=Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
jm=m	40
ob=29.1
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-02
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej do 160mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=1
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=10.4	0	10.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=5.39	0	5.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 414]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=0.146
nsn=SST P.7.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.146	1	29.1/200	

[RMS 12]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 414]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 160mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=0.146
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909-03
na=Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o średnicy 160mm i długości różnej od 200m lub 500m (odcinek=10m)
jm=m	40
ob=-170.9
nsn=SST P.7.1

[RMS 12]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0205-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=3.468
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=3.468	1	2.0*(1.94+1.46)/2*1.2*0.85	

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=0.612
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.612	1	2.0*(1.94+1.46)/2*1.2*0.15	

[RMS 11]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
jm=m2	50
ob=6.8
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	2.0*(1.94+1.46)/2*2	

[RMS 1]
nz=0.373	0	0.373
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2764	0	0.2764
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-08
na=Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m
jm=m2	50
ob=6.8
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	2.0*(1.94+1.46)/2*2	

[RMS 1]
nz=0.073	0	0.073
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.1047	0	0.1047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=5E-5	0	0.00005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2E-5	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=0.48
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.48	1	(2.0)*0.2*1.2	

[RMS 12]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=1.104
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=1.104	1	(2.0)*(0.3+0.160)*1.2	

[RMS 12]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=2.496
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=2.496	1	3.468+0.612-0.48-1.104	

[RMS 11]
nz=1.3561	0	1.3561
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=2.496
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=2.496	1	3.468+0.612-0.48-1.104	

[RMS 11]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km)
jm=m3	60
ob=1.584
krn=18
nsn=SST P.7.2

[PRZEDMIAR]
wo=1.584	1	0.48+1.104	

[RMS 438]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opłata za składowanie ziemi
jm=m3	60
ob=1.584
nsn=SST P.7.2
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.584	1	0.48+1.104	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC SN8 o średnicy zewnętrznej 160mm
jm=m	40
ob=2
nsn=SST P.7.2

[RMS 12]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR	2-19W 0217-04
na=Włączenie do  studni
jm=przejście
ob=1
nsn=SST P.7.2

[RMS 12]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=5.85	0	5.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-01
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160mm (odcinek=próba)
jm=próba
ob=1
nsn=SST P.7.2

[RMS 12]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909-03
na=Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=-198
nsn=SST P.7.2

[RMS 12]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa kanalizacji deszczowej
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0205-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=284.533
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=58.721	1	19.0*(2.91+3.15)/2*1.2*0.85	
wo=46.044	1	13.7*(3.15+3.44)/2*1.2*0.85	
wo=59.662	1	16.5*(3.44+3.65)/2*1.2*0.85	
wo=40.003	1	10.2*(3.65+4.04)/2*1.2*0.85	
wo=80.103	1	18.5*(4.04+4.45)/2*1.2*0.85	

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=50.212
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=10.363	1	19.0*(2.91+3.15)/2*1.2*0.15	
wo=8.125	1	13.7*(3.15+3.44)/2*1.2*0.15	
wo=10.529	1	16.5*(3.44+3.65)/2*1.2*0.15	
wo=7.059	1	10.2*(3.65+4.04)/2*1.2*0.15	
wo=14.136	1	18.5*(4.04+4.45)/2*1.2*0.15	

[RMS 11]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-04
na=Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 6m wraz z rozbiórką
jm=m2	50
ob=557.911
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=115.14	1	19.0*(2.91+3.15)/2*2	
wo=90.283	1	13.7*(3.15+3.44)/2*2	
wo=116.985	1	16.5*(3.44+3.65)/2*2	
wo=78.438	1	10.2*(3.65+4.04)/2*2	
wo=157.065	1	18.5*(4.04+4.45)/2*2	

[RMS 1]
nz=0.4297	0	0.4297
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2481	0	0.2481
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-09
na=Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 6m
jm=m2	50
ob=557.911
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=115.14	1	19.0*(2.91+3.15)/2*2	
wo=90.283	1	13.7*(3.15+3.44)/2*2	
wo=116.985	1	16.5*(3.44+3.65)/2*2	
wo=78.438	1	10.2*(3.65+4.04)/2*2	
wo=157.065	1	18.5*(4.04+4.45)/2*2	

[RMS 1]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0856	0	0.0856
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=3E-5	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=2E-5	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.00185	0	0.00185
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=18.696
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=18.696	1	(19.0+13.7+16.5+10.2+18.5)*0.2*1.2	

[RMS 12]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=74.784
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=74.784	1	(19.0+13.7+16.5+10.2+18.5)*(0.3+0.500)*1.2	

[RMS 12]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=241.265
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=241.265	1	284.533+50.212-18.696-74.784	

[RMS 11]
nz=1.3561	0	1.3561
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=241.265
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=241.265	1	284.533+50.212-18.696-74.784	

[RMS 11]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km)
jm=m3	60
ob=93.48
krn=18
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=93.48	1	18.696+74.784	

[RMS 438]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opłata za składowanie ziemi
jm=m3	60
ob=93.48
nsn=SST P.7.3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=93.48	1	18.696+74.784	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-07
na=Kanały z rur PVC SN8 o średnicy zewnętrznej 500mm
jm=m	40
ob=77.9
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=77.9	1	19.0+13.7+16.5+10.2+18.5	

[RMS 12]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.0594	0	0.0594
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.5196	0	0.5196
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-08
na=Betonowa  podstawa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie
jm=m3	60
ob=4.335
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=4.335	1	1.7*1.7*0.25*6	

[RMS 12]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0575	0	0.0575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0175	0	0.0175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-05
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości  3m
jm=studnię
ob=6
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	

[RMS 12]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.424	0	0.424
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=9.92	0	9.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 370]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 442]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=4.29	0	4.29
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-06
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
jm=0,5m
ob=7
nsn=SST P.7.3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	2+2+3	

[RMS 12]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 379]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 442]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR	2-19W 0217-04
na=Włączenie do  studni
jm=przejście
ob=20
nsn=SST P.7.3

[RMS 12]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=5.85	0	5.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-06
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500mm (odcinek=próba)
jm=próba
ob=1
nsn=SST P.7.3

[RMS 12]
nz=17.3	0	17.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=10.8	0	10.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 409]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 441]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 9909-09
na=Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o średnicy 500mm
jm=m	40
ob=-122.1
nsn=SST P.7.3

[RMS 12]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 371]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE
cpv=45300000-0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa
cpv=45332400-7

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-05
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=4
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.512	0	0.512
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 357]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 40x3,5mm
jm=m	40
ob=1
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 32x3,0mm
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 25x2,5mm
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 20x2,0mm
jm=m	40
ob=76
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01
na=Rurociągi wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT o średnicy zewnętrznej 16x2,0mm
jm=m	40
ob=202
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.399	0	0.399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01
na=Zawory cyrkulacyjne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05
na=Zawory pierwszeństwa o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.536	0	0.536
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01
na=Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST IS.6.1

[RMS 4]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05
na=Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do pisuaru
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 4]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01
na=Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
jm=szt	20
ob=21
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	18+3	

[RMS 4]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=18
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02
na=Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01
na=Zawory spustowe do pisuaru o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=43
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=62
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14
na=Izolacja dwuwarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=5
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=76
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=202
nsn=SST IS.6.1

[RMS 2]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja hydrantowa
cpv=45332400-7

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-05
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o średnicy zewnętrznej 50x8,3mm
jm=m	40
ob=43
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 352]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0106-03
na=Rurociągi ze stali nierdzewnej o średnicy nominalnej 28x1,5mm
jm=m	40
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 355]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06
na=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.639	0	0.639
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-03
na=Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.398	0	0.398
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-02
na=Hydrant wewnętrzny DN 25 wnękowy z wężem płasko składanym l=30m i miejscem na gaśnicę
jm=kpl	90
ob=5
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=43
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=19
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 404]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 425]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
jm=m	40
ob=62
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej
cpv=45332400-7

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-01
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3m
jm=m3	60
ob=69.248
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=69.248	1	108.2*0.8*0.8	

[RMS 12]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - podsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=8.656
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=8.656	1	108.2*0.1*0.8	

[RMS 12]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - obsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=18.178
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=18.178	1	108.2*(0.1+0.11)*0.8	

[RMS 12]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-03
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
jm=m3	60
ob=42.417
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=42.417	1	69.248-8.656-18.175	

[RMS 12]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0106-04
na=Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię
jm=m3	60
ob=26.831
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=26.831	1	8.656+18.175	

[RMS 12]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-04
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=22.9
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=22.9	1	8.0+3.9+11.0	

[RMS 12]
nz=0.364	0	0.364
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 296]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 342]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0337	0	0.0337
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm
jm=m	40
ob=141.8
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=85.3	1	5.2+17.1+2.3+1.3+2.6+2.4+4.0+2.1+3.8+5.0+1.9+4.0+1.2+4.3+2.2+7.8+2.1+1.3+10.5+1.4+1.4+1.4	
wo=13.3	1	1.2+2.5+1.2+2.2+1.2+3.6+1.4	
wo=43.2	1	3.6*2*6	

[RMS 12]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75mm
jm=m	40
ob=1.5
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5	

[RMS 12]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50mm
jm=m	40
ob=39
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	4.3+1.1+1.2*18+0.5*(3+18+3)	

[RMS 12]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.2000	KNR	2-15U2 0102-01
na=Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej
jm=kpl	90
ob=12
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.2000	KNR	2-15U2 0102-01
na=Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej - dla niepełnosprawnych
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-01
na=Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym
jm=kpl	90
ob=12
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-01
na=Montaż misek ustępowych dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0105-01
na=Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.2000	KNR	2-15U2 0102-01
na=Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNR	2-15u2 0104-02
na=Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd= 2000	KNR	2-15u2 0203-01
na=Armatura pneumatyczna ręczna spłukująca pisuary
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
jm=kpl	90
ob=15
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02
na=Umywalki dla niepełnosprawnych, poręcz stalowa
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 374]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05
na=Zlewozmywak
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02
na=Wpust o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 373]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR	2-15W 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=15
nsn=SST IS.6.1

[RMS 12]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych
jm=podejść
ob=24
nsn=SST IS.6.1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	18+3+3	

[RMS 12]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-07
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 66,7x1,5mm
jm=m	40
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.808	0	0.808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 360]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-06
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 54x1,5mm
jm=m	40
ob=7
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 359]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0264	0	0.0264
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-05
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 42x1,5mm
jm=m	40
ob=108
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 358]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-04
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 35x1,5mm
jm=m	40
ob=58
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.476	0	0.476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 356]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-03
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 28x1,5mm
jm=m	40
ob=56
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.454	0	0.454
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 355]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0128	0	0.0128
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-02
na=Rurociągi ze stali węglowej o średnicy nominalnej 22x1,5mm
jm=m	40
ob=34
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.435	0	0.435
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 353]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0301-02
na=Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podlogowego w ukladzie wezownicy slimakowej z woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
jm=m2	50
ob=801.7
nsn=SST IS.6.2

[PRZEDMIAR]
wo=801.7	1	7.1+11.3+7.4+6.1+5.3+8.6+7.0+6.1+6.4+7.4+9.1+13.4+18.9+22.5+5.3+4.4+5.2+4.1+6.4+7.8+5.1+7.1+6.8+2.1+1.7+5.8+6.8+2.2+15.5+18.1+5.6+5.0+5.6+8.9+6.7+5.1+7.9+24.9+6.3+5+7.7+6.1+8.5+6.7+7+6.1+7.2+6.3+7.9+7+7.5+6.8+6.6+7.5+6.8+6.6+5.1+5.1+6.8+8.4+9.3+11.4+7.5+8.3+10.2+7.8+6.3+14.5+11.8+6.1+5.9+8.6+7+7.1+6.7+5.4+4.9+6.2+7.7+9+7.6+8.9+4.5+8.5+8.8+7.9+8.7+7.9+7.7+9+7.5+9.1+7.5+9.1+7.7+9+4.7+4.5+8.5+8.9+7.7+8.9+7.7	

[RMS 3]
nz=0.5155	0	0.5155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=6.727	0	6.727
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=1.1232	0	1.1232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.155	0	1.155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=22.42	0	22.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=3.456	0	3.456
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-09
na=Montaż rozdzielaczy HC10/15 12-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-09
na=Montaż rozdzielaczy HC10/15 11-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-09
na=Montaż rozdzielaczy HC10/15 10-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-08
na=Montaż rozdzielaczy HC09/15 9-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-07
na=Montaż rozdzielaczy HC08/15 8-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-06
na=Montaż rozdzielaczy HC07/15 7-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
jm=kpl	90
ob=3
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0212-05
na=Montaż rozdzielaczy HC06/15 6-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 393]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-10
na=Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP12
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-09
na=Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP9
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0211-08
na=Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP6
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.2

[RMS 5]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm
jm=szt	20
ob=12
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-02
na=Próba szczelnosci instalacji ogrzewania podlogowego, rurociagów o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
jm=m2	50
ob=801.7
nsn=SST IS.6.2

[RMS 4]
nz=0.1312	0	0.1312
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 369]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-06
na=Regulacja ogrzewania podlogowego rurociagów o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
jm=m2	50
ob=801.7
nsn=SST IS.6.2

[RMS 4]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01
na=Płukanie instalacji
jm=m	40
ob=268
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02
na=Próby szczelności instalacji
jm=m	40
ob=268
nsn=SST IS.6.2

[RMS 12]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 270]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 394]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 415]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-31
na=Izolacja dwuwarstwowa grubości 60mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 67,7mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=5
nsn=SST IS.6.2

[RMS 2]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2913	0	0.2913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0636	0	0.0636
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.3166	0	0.3166
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-23
na=Izolacja dwuwarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 54mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=7
nsn=SST IS.6.2

[RMS 2]
nz=0.2914	0	0.2914
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2913	0	0.2913
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.2777	0	0.2777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14
na=Izolacja dwuwarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 42mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=108
nsn=SST IS.6.2

[RMS 2]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2434	0	0.2434
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 35mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=58
nsn=SST IS.6.2

[RMS 2]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=56
nsn=SST IS.6.2

[RMS 2]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.1054	0	0.1054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0225	0	0.0225
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.1524	0	0.1524
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.00585	0	0.00585
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm otulinami Thermaflex FRZ
jm=m	40
ob=34
nsn=SST IS.6.2

[RMS 2]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0949	0	0.0949
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Pompa ciepła
cpv=42511110-5

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0502-01
na=Pompa ciepła solanka/woda VIESSMANN Vitocal 300-G
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=97.5	0	97.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 448]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=8.34	0	8.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=6.66	0	6.66
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0502-01
na=Pompa ciepła VIESSMANN Vitocal 300-G
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=97.5	0	97.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 448]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=8.34	0	8.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=6.66	0	6.66
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01
na=Pionowy stojący podgrzewacz Vitocell 100-L
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01
na=Podgrzewacz do magazynowania wody grzewcze Vitocell 100-E
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=13.9	0	13.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-01
na=Wymiennik ciepła Vitotrans 100 30 ba
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=13.8	0	13.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pakiet wyposażenia dotatkowego obiegu solanki. Dla pomp ciepła o mocy do  43 kW maksymalny przepływ po stronie dolnego źródła do 6.500 l/h. Do  podłączenia pompy ciepła do obiegu dolnego źródła
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Mały rozdzielacz składający się z: zaworu bezpieczeństwa (3 bar / 0,3 MPa),  manometru, odpowietrznika i izolacji cieplne
jm=kpl	90
ob=2
nsn=SST IS.6.3

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-05
na=Zestaw pompowy obiegu solanki
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-05
na=Pompa UPMXL GEO 25/125
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-05
na=Pompa UPS 25-60 B
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-05
na=Pompa MAGNA3 25-80N
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Czujnik ciśnienia obiegu solanki
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Przylgowy czujnik temperatury
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.3

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Zanurzeniowy czujnik temperatury
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.3

[RMS 378]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawory 2-drogowy z napędem o średnicy nominalnej 32mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02
na=Montaż manometrów w gotowej tulei
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01
na=Montaż termometrów w gotowej tulei
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 432]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-06
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=15
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.974	0	0.974
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-06
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 65mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.974	0	0.974
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05
na=Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 416]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04
na=Zawory 3-drogowe z siłownikiem o średnicy nominalnej 40mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja dolnego źródła pomp ciepła
cpv=42511110-5

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0205-04
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=170.51
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=170.51	1	118.0*(1.70+1.70)/2*1.0*0.85	

[RMS 11]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 434]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0301-02
na=Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III
jm=m3	60
ob=30.09
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=30.09	1	118.0*(1.70+1.70)/2*1.0*0.15	

[RMS 11]
nz=2.569	0	2.569
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
jm=m2	50
ob=401.2
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=401.2	1	118.0*(1.70+1.70)/2*2	

[RMS 1]
nz=0.373	0	0.373
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.2764	0	0.2764
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.00027	0	0.00027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm - podsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=23.6
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=23.6	1	(118.0)*0.2*1.0	

[RMS 12]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka, dostawa materiału
jm=m3	60
ob=40.12
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=40.12	1	(118.0)*(0.3+0.04)*1.0	

[RMS 12]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 445]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0320-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=136.88
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=136.88	1	170.51+30.09-23.6-40.12	

[RMS 11]
nz=1.3561	0	1.3561
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
jm=m3	60
ob=63.72
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=63.72	1	23.6+40.12	

[RMS 11]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 444]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.IV 1996	KNR	2-01 0214-04
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległość 9km)
jm=m3	60
ob=63.72
krn=18
nsn=SST IS.6.3

[PRZEDMIAR]
wo=63.72	1	23.6+40.12	

[RMS 438]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Opłata za składowanie ziemi
jm=m3	60
ob=63.72
nsn=SST IS.6.3
op=1
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=63.72	1	23.6+40.12	

[POZYCJA]
na=Odwiert  pionowy głębokości 90m z materiałem i sądą
jm=kpl	90
ob=12
nsn=SST IS.6.3

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-03
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 90mm
jm=m	40
ob=4
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.324	0	0.324
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0178	0	0.0178
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=0.0222	0	0.0222
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 40mm
jm=m	40
ob=361.6
nsn=SST IS.6.3

[RMS 12]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 435]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Studnia rozdzielcza 12-sekcji
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.3

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja klimatyzacji
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Agregat freonowy AHU-48-A3
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Agregat freonowy AHU-36-A3
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Agregat freonowy AHU-09-B1MB
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka zewnętrzna MOB30-12HFN8
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka zewnętrzna X2-12N8D0-O
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka zewnętrzna MDV-V160W/DN1
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka wewnętrzna MCA3U-12FNXDO
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka wewnętrzna AG-12NXDO-I
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka wewnętrzna MI2-56Q4DN1
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0320-01
na=Jednostka wewnętrzna MI2-28Q4DN1
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.38	0	3.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Rozdzielacz FQZHN-01D
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Sterownik RM12D
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Maskownica T-MBQ4-01E_POL
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.II 1985	KNR	7-24 0153-04
na=Montaż jednostek zewnętrznych
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=14.8	0	14.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=9.4	0	9.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0424-01
na=Montaż jednostek wewnętrznych
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.4

[RMS 3]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2.76	0	2.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=0.9	0	0.9
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-01
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 6,35mm
jm=m	40
ob=25.1
nsn=SST IS.6.4

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	0.2+3.6+1.9+3.6+1.0+1.7+1.8+1.4	
wo=9.9	1	9.9	

[RMS 7]
nz=0.7207	0	0.7207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3088	0	0.3088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-02
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 9,52mm
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IS.6.4

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	0.2+3.6+1.9+3.6+1.0+1.7+1.8+1.4	
wo=4	1	0.4+3.6	
wo=30.8	1	2.5+2.4+0.5+4.5+3.1+3.1+3.6+10.6+0.5	

[RMS 7]
nz=0.7941	0	0.7941
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3404	0	0.3404
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-03
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 12,7mm
jm=m	40
ob=9.9
nsn=SST IS.6.4

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	9.9	

[RMS 7]
nz=0.853	0	0.853
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3656	0	0.3656
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 2001	KNR	2-15 0601-03
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15,88mm
jm=m	40
ob=30.8
nsn=SST IS.6.4

[PRZEDMIAR]
wo=30.8	1	2.5+2.4+0.5+4.5+3.1+3.1+3.6+10.6+0.5	

[RMS 7]
nz=0.853	0	0.853
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3656	0	0.3656
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.V 2001	KNR	2-15 0603-03
na=Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 19,1mm
jm=m	40
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	0.4+3.6	

[RMS 7]
nz=0.8824	0	0.8824
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3782	0	0.3782
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 6,35mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=25.1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 9,52mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=50
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12,7mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=9.9
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15,88mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=30.8
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03
na=Izolacja jednowarstwowa grubości 19mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 19,1mm otulinami z kauczuku syntetycznego
jm=m	40
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.0777	0	0.0777
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0776	0	0.0776
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 443]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0513-11
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 60tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0514-11
na=Próba szczelności obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=24.6	0	24.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=24.6	0	24.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=24.6	0	24.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0515-11
na=Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników w urządzeniach i instalacjach o wydajności 60tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=11.6	0	11.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=11.6	0	11.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=11.6	0	11.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MBiPMB wyd.II 1985	KNR	7-24 0516-11
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności 60tys.kcal/h
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955

[RMS 8]
nz=31.2	0	31.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=31.2	0	31.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=31.2	0	31.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja skroplin
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-05
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 32mm
jm=m	40
ob=0.9
nsn=SST IS.6.4

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0.5+0.4	

[RMS 12]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-05
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 25mm
jm=m	40
ob=35.4
nsn=SST IS.6.4

[PRZEDMIAR]
wo=35.4	1	3.2+3.2+4.8+2.9+6.0+3.4+1.9+5.8+4.2	

[RMS 12]
nz=0.232	0	0.232
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02
na=Syfon do wpięcia skroplin do pionu kanalizacyjnego
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1	0	1
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Pompa skroplin
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.4

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji
cpv=45331000-6

[ELEMENT 3]
na=C2
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 1200x600mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.63	0	4.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=23.71
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=23.71
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=C3
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-05
na=Czerpnie powietrza ścienne prostokątne 400x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.63	0	4.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm
jm=m2	50
ob=10.28
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=10.28
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=N1
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03
na=Centrala wentylacyjna NW1 z automatyką
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=96.4	0	96.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=83.04	0	83.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x700x2000mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 500x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 315x600mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat wirowy okrągły 315 z ruchomymi kierownicami regulowanymi siłownikiem elektryczny
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 500x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne URSA AIR ZERO o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=23.97
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=5.36
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm
jm=m2	50
ob=4.46
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm
jm=m2	50
ob=0.99
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=6.89
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=7.73
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=9.97
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=N2
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03
na=Centrala wentylacyjna NW2 z automatyką
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=96.4	0	96.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=83.04	0	83.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x800x1500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 300x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 250x700mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 250x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 200x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=8
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 600x600mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 500x500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 400x400mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 250x250mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 1042x278mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 1042x100mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 413]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=10
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 700x250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 450x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-02
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 250mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 100mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne URSA AIR ZERO o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=84.73
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=28.77
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm
jm=m2	50
ob=38.88
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=3.03
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=9.74
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=6.65
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=8.42
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=42.7
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 250mm
jm=m	40
ob=0.69
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 200mm
jm=m	40
ob=3.33
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 125mm
jm=m	40
ob=2.19
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 100mm
jm=m	40
ob=4.98
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=68.24
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=69.95
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=N3
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0323-03
na=Centrala wentylacyjna NW3 z automatyką
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=96.4	0	96.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 438]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 446]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie centrali wentylacyjnej
jm=kpl	90
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=83.04	0	83.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 200x300x1250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 400x400mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 300x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-02
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 250mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 160mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 125mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=0.82
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm
jm=m2	50
ob=1.26
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=16.12
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=3.85
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=11.9
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=7.11
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=4.64
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=18.3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=22.76
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=W1
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x600x1500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 500x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 250x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 1025x225mm
jm=szt	20
ob=6
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 400x500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne URSA AIR ZERO o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=54.53
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=6.22
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm
jm=m2	50
ob=7.03
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm
jm=m2	50
ob=2.94
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=8.64
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=8.1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=16.73
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=W2
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 400x800x1500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 250x700mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 200x500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0134-02
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne 200x200mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 200mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=7
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 600x600mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 500x500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 400x400mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 250x250mm
jm=szt	20
ob=3
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 525x125mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 425x125mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03
na=Kratki wentylacyjne z przepustnicą 200x100mm
jm=szt	20
ob=11
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 413]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=11
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 550x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 400x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0148-05
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne 350x200mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=8.68	0	8.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-02
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 200mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 160mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne URSA AIR ZERO o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=97.21
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=17.27
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-05
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1800mm
jm=m2	50
ob=18.5
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.78	0	0.78
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm
jm=m2	50
ob=61.37
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=2.34
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=10.04
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=33.67
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 250mm
jm=m	40
ob=0.78
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 200mm
jm=m	40
ob=3.14
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 125mm
jm=m	40
ob=2.51
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 100mm
jm=m	40
ob=5.86
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=108.92
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=34.27
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=W3
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0154-03
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 250x300x1500mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.74	0	4.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 250mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 160mm
jm=szt	20
ob=2
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 125mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-01
na=Przepustnice 1-płaszczyznowe kołowe o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02
na=Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna 300x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01
na=Zawory wentylacyjne o średnicy 100mm
jm=szt	20
ob=20
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 412]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-02
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 200mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.2	0	4.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 160mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 125mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0149-01
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 100mm, typ B/II w układach kanałowych
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=3.29	0	3.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=0.74
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-04
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1400mm
jm=m2	50
ob=1.99
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 364]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=7.25
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-02
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=6.56
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=11.35
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=2.82
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
jm=m2	50
ob=26.45
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 160mm
jm=m	40
ob=0.51
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-01
na=Kanał wentylacyjny elastyczny o średnicy 100mm
jm=m	40
ob=8.21
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 366]
nz=5.01	0	5.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 80 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=24.48
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=32.68
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Wyrz2
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-03
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 800x400mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=4.55	0	4.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 377]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-06
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm
jm=m2	50
ob=12.4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 365]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=12.4
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Wyrz3
cpv=45331000-6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0143-01
na=Wyrzutnie dachowe prostokątne 200x300mm
jm=szt	20
ob=1
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0102-03
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm
jm=m2	50
ob=5.11
nsn=SST IS.6.4

[RMS 12]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 447]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 437]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=MGPiB wyd.V 1995	KNR	2-16 0305-04
na=Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o grubości 40 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych
jm=m2	50
ob=5.11
nsn=SST IS.6.4

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 433]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 436]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

