[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.100.15
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS NAKŁADCZY	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania (adaptacja) pomieszczeń po byłym gimnazjum na pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku, wraz z przebudową węzłów sanitarnych i komunikacji w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych w obecnym Zespole Szkół
ab=ul.Włodzimierza Lubańskiego 15, 87-702 Koneck, dz nr ewid. 36/4
ni=Gmina Koneck
ai=ul.Włodzimierza Lubańskiego  11, 87-702 Koneck
nk=	
dt=20.01.2022	0	0
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
pcn=IV kw 2021	0

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1174,473986

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=rozdzielnia R 24-polowa wtynkowa z zamkiem w drzwiach	0	
id=	0	
jm=szt	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=lampka sygnalizacyjna LK 713 (3 faz)	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=wyłącznik S301B6A	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=10

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=wyłącznik S301B10A	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=13

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=wyłącznik S301B16A	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=22

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=wyłącznik FR 303B63A	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=ogranicznk przepięć trójfazowy typu T1+T2 4p	0	
id=	0	
jm=szt	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=wyłącznik różnicowo-prądowy In=40A trójfazowy P304	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy 30mA	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=główny wyłącznik FR 303 63A	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=wyłącznik DPX3 250A z cewką wybijakową	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=wyłącznik różnicowo-prądowy jednofazowy 30 mA	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=ogranicznk przepięć typu T2	0	
id=	0	
jm=szt	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8

[RMS ZEST 27]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0	
id=0000000	1	
jm=%	147
ce=0					0
cw=0		0
wa=0
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=przewód YDY 3x1,5 mm2	0	
id=7959999	1	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1040
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999	1

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=przewód typu  1x4x1,5 HTKSH(ekw) FE180/PH90	0	
id=7910899	1	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=36,4

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=kołki kotwiące	0	
id=8321799	1	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=372
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799	1

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=przycisk wyłącznika przeciwpożarowy w czerwonej obudowie	0	
id=7574399	1	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7046999	1

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=oprawy awaryjne AXNU/2W/B	0	
id=7302499	1	
jm=kpl	090
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=5

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=oprawy awaryjne np AWEX OUTDOOR ETL 3W B o IP 65 z układem grzejnym HTR-25	0	
id=7302499	1	
jm=kpl	090
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=6

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=wyłącznik S303B25A	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=listwa elektroinstalacyjna	0	
id=7583099	2	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=774,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099	1

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=łączniki (różne)	0	
id=7583199	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=506,6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199	1

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=kołki rozporowe plastikowe	0	
id=8990499	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2307,5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499	1

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=oprawy awaryjne AXNR/2W/B	0	
id=7302499	1	
jm=kpl	090
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=42

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=wazelina techniczna	0	
id=1034799	2	
jm=kg	033
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,545
pr=ICB_SREDNIE_N	0	0	0	1034799	1

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=opaski kablowe typu Oki	0	
id=7648099	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3,75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099	1

[RMS ZEST 54]
ty=S	0
na=samochód dostawczy	0	
id=39511	1	
jm=m-g	148
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,2345
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511	1

[RMS ZEST 57]
ty=S	0
na=przyczepa do przewożenia kabli	0	
id=39971	1	
jm=m-g	148
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,154
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39972	1

[RMS ZEST 58]
ty=S	0
na=ciągnik kołowy	0	
id=39100	1	
jm=m-g	148
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,154

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=przewód YDY 5x6 mm2	0	
id=7999999	2	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=36,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099	1

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU	0	
id=7660099	1	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7660099	1

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2	0	
id=7900200	1	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7900200	1

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40	0	
id=1200203	1	
jm=kg	033
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,1

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=pasta do lutowania ręcznego Pal-1	0	
id=1413100	1	
jm=kg	033
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,04

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=przewód YDY 3x2,5 mm2	0	
id=7910899	1	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=572

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=przewód YDY 4x1,5 mm2	0	
id=7910899	1	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=364

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=przewód izolowany jednożyłowy DY 16 mm2	0	
id=7999999	1	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999	1

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=puszki instalacyjne PT 60	0	
id=7540499	1	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=79,56

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=gniazda wtyczkowe podwójne hermetyczne 230V z bolcem ochronnym	0	
id=7530399	1	
jm=szt	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=11

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=gniazda wtyczkowe podwójne 230V z bolcem ochronnym	0	
id=7530399	1	
jm=szt	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=46

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=łączniki instalacyjne świecznikowe	0	
id=7519999	1	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=łączniki instalacyjne jednobiegunowe	0	
id=7519999	1	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=łączniki instalacyjne schodowe	0	
id=7519999	1	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=łączniki hermetyczne jednobiegunowe	0	
id=7510599	1	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=8,16

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=łączniki hermetyczne świecznikowe	0	
id=7510599	1	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=oprawy np. LC-PLW 15 W	0	
id=7303399	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=oprawy np.LC-PLW 25 W	0	
id=7303399	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=oprawy np.LC-PLW 35 W	0	
id=7303399	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=oprawy np. LED LC-PSL 42 W	0	
id=7303399	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399	1

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=klipsy do montażu paneli LC-PSL 42W	0	
id=7350500	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=688
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7350599	1

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=oprawy oświetleniowe plastikowe o parametrach nie gorszych niż typu: LC-TRX-39	0	
id=7304440	2	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7300999	1

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=czujka ruchu	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=7

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=czujka ruchu hermetyczna	0	
id=	3	
jm=szt	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=18

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=oprawy np. LED LC-PSL 42 W	0	
id=7302999	3	
jm=kpl	090
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=37
ch=NieLiczKz	
ch5=NieLiczKz

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=wentylator łazienkowy z opóźnieniem czasowym i czujnikiem wilgotności	0	
id=	0	
jm=szt	001
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=4

[RMS ZEST 103]
ty=S	0
na=środek transportowy	0	
id=39000	1	
jm=m-g	148
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000	1

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=suszarka do rąk 230 V 1,8 kW	0	
id=7052999	1	
jm=szt.	020
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899	1

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0	
id=1511711	1	
jm=dm3	066
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=0,06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510199	1

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0	
id=1700301	1	
jm=t	034
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=2,101

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=piasek	0	
id=1601799	2	
jm=m3	060
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=12,1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799	1

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0	
id=2360000	1	
jm=m3	060
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=1,76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399	1

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=rury winidurowe karbowane	0	
id=7580999	2	
jm=m	040
ce=0	1647212400	4			0
cw=0	PLN	0
wa=0
il=130
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580099	1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY DEMONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
pd5=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1134-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż opraw jarzeniowych 2x36 W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=72	72		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=72
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	72	72,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72,00						

[RMS 1]
id=8
nz=0,555	0	0,555	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=39,96
uw=
kj=0
ij=0,555	0,555

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1135-02	4-03	1135-02		1
pd5=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1135-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż plafonów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=40
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	40	40,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,00						

[RMS 1]
id=31
nz=0,21	0	0,21	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,4
uw=
kj=0
ij=0,21	0,21

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-01	4-03	1122-01		1
pd5=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1122-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż gniazd wtyczkowych 1-fazowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=24	24		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	24	24,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24,00						

[RMS 1]
id=12
nz=0,1365	0	0,1365	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,276
uw=
kj=0
ij=0,1365	0,1365

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02	4-03	1122-02		1
pd5=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1122-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż gniazd wtyczkowych 3-fazowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=27
nz=0,1785	0	0,1785	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,1785
uw=
kj=0
ij=0,1785	0,1785

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-02	4-03	1124-02		1
pd5=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1124-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż łączników wtynkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=21	21		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	21	21,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21,00						

[RMS 1]
id=16
nz=0,2153	0	0,2153	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,5213
uw=
kj=0
ij=0,2153	0,2153

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1128-03	4-03	1128-03		1
pd5=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1128-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż wyłączników nadprądowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	9	9,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,00						

[RMS 1]
id=34
nz=0,252	0	0,252	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,268
uw=
kj=0
ij=0,252	0,252

[ELEMENT 1]
na=RODZIELNIE RG i TO 2, TO 3, TO 4, TO 5
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=36
pd=KSNR 5 0202-02	KSNR	5 0202-02	5	0202-02 		0
pd5=KSNR 5 0202-02	KATSRC_UNDEF	KSNR 5 0202-02 	
na=Montaż rozdzielni R 24-polowej, wraz z konstrukcją mocowaną
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2	2		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	001
pm=-1
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1]
id=37
nz=2,07	0	2,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4,14
uw=
kj=0
ij=2,07	2,07

[RMS 5]
id=38
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=0,5	1

[POZYCJA]
id=54
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
pd5=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KSNR 5 0203-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wyposażenie rozdzielni R 24-polowej TO 5
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 7]
id=55
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 20]
id=57
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 8]
id=66
nz=2	1	2,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 9]
id=58
nz=2	1	2,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=2	2

[RMS 10]
id=59
nz=3	1	3	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=3	3

[RMS 23]
id=60
nz=4	0	4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 14]
id=61
nz=1	1	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=40
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
pd5=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KSNR 5 0203-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wymiana cześci wyposażenia w rozdzielni RG
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 21]
id=53
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 8]
id=42
nz=4	1	4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 9]
id=43
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 37]
id=134
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 22]
id=48
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 13]
id=47
nz=4	0	4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=4	4

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
pd5=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KSNR 5 0203-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Dobudowa wyposażenia w istniejących rozdzielniach TO 2, TO 3, TO 4
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 7]
id=68
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 8]
id=69
nz=4	1	4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 9]
id=70
nz=10	1	10	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10
uw=
kj=0
ij=10	10

[RMS 10]
id=71
nz=19	1	19	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=19
uw=
kj=0
ij=19	19

[RMS 15]
id=76
nz=5	1	5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=5	5

[RMS 11]
id=72
nz=1	1	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 23]
id=74
nz=4	0	4	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=4	4

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
pd5=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KSNR 5 0203-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów - montaż wyposażenia rozdzielni
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=67	67		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=67
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	67	67				0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[RMS 1]
id=64
nz=0,75	0	0,75	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=50,25
uw=
kj=0
ij=0,75	0,75

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I PRZECIWPOŻAROWA
wa=0
kn=0	0	0
id=81
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=135
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0114-04	5-08	0114-04		1
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 5-08 0114-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych) mocowanych przez przykręcanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=585	585		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=585
jm=m	040
pm=-1
wo=0	585	550,00+35,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=585	1	550,00+35,00						

[RMS 1]
id=141
nz=0,442	0	0,442	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=258,57
uw=
kj=0
ij=0,442	0,442

[RMS 39]
id=137
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	140
wa=0
wb=0
il=608,4
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 40]
id=138
nz=0,68	0	0,68	
np=1	0	140
wa=0
wb=0
il=397,8
uw=
kj=0
ij=0,68	0,68

[RMS 41]
id=139
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	140
wa=0
wb=0
il=1579,5
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 27]
id=140
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=145
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-03	5-08	0206-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0206-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=550	550		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m	040
pm=-1
wo=0	550	550,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=149
nz=0,0253	0	0,0253	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,2891
uw=
kj=0
ij=0,024162	0,024162

[RMS 28]
id=150
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	148
wa=0
wb=0
il=572
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=148
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNR	5-08 0209-02	5-08	0209-02		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0209-02	
na=Przewód niepalny w czerwonej powłoce np 1x4x1,5 HTKSH(ekw) FE180/PH90
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=3
wo=0	35	35,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=99
nz=0,0451	0	0,0451	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,507485
uw=
kj=0
ij=0,043071	0,043071

[RMS 29]
id=100
nz=1,04	0	1,0400	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=36,4
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[POZYCJA]
id=101
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0301-20	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=102
nz=0,0957	0	0,0957	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,091394
uw=
kj=0
ij=0,091394	0,091394

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0502-10	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=54	54		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	54	54,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=104
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,4396
uw=
kj=0
ij=0,2674	0,2674

[RMS 30]
id=105
nz=4	0	4	
np=1	0	106
wa=0
wb=0
il=216
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 27]
id=106
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=107
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0313-04 - Analogia	5-08	0313-04 - Analogia		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0313-04 - Analogia	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż na gotowym podłożu osprzętu przeciwpożarowego - przycisku wyłącznika ppoż w czerwonej obudowie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=108
nz=0,572	0	0,572	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,09252
uw=
kj=0
ij=0,54626	0,54626

[RMS 31]
id=109
nz=1	0	1	
np=1	0	110
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=110
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR	5-08 0515-01	5-08	0515-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0515-01	
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego o parmaterach nie gorszych niż AWEX AXNR/2W/B
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=42	42		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42
jm=szt	001
pm=3
wo=0	42	42,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=152
nz=0,64	0	0,6400	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=25,6704
uw=
kj=0
ij=0,6112	0,6112

[RMS 45]
id=153
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=42
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	5-08 0515-01	5-08	0515-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0515-01	
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego o parmaterach nie gorszych niż AWEX AXNU/2W/B
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=5	5		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt	001
pm=3
wo=0	5	5,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=155
nz=0,64	0	0,6400	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,056
uw=
kj=0
ij=0,6112	0,6112

[RMS 32]
id=156
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNR	5-08 0515-01	5-08	0515-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0515-01	
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych OUTDOOR LED 3x1W+HTR 25 (kinkiet zewnętrzny z termostatem HTR25 i grzałką)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=6	6		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	001
pm=3
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=124
nz=0,64	0	0,6400	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,6672
uw=
kj=0
ij=0,6112	0,6112

[RMS 36]
id=125
nz=1	0	1	
np=0	0	4294967295
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=126
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1303-01	
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=127
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,63
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[POZYCJA]
id=128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1303-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6	6		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 1]
id=129
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,52
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WEWNĘTRZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=157
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=405
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0114-04	5-08	0114-04		1
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 5-08 0114-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych) mocowanych przez przykręcanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=160	160		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=160
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35,00				0
wo=0	125	125,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						
wo=125	1	125,00						

[RMS 1]
id=406
nz=0,442	0	0,442	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=70,72
uw=
kj=0
ij=0,442	0,442

[RMS 39]
id=407
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	410
wa=0
wb=0
il=166,4
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 40]
id=408
nz=0,68	0	0,68	
np=1	0	410
wa=0
wb=0
il=108,8
uw=
kj=0
ij=0,68	0,68

[RMS 41]
id=409
nz=2,7	0	2,7	
np=1	0	410
wa=0
wb=0
il=432
uw=
kj=0
ij=2,7	2,7

[RMS 27]
id=410
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=449
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-07	5-08	0109-07		1
pd5=WACETOB wyd.III 2003	KATSRC_KATAL	KNR-W 5-08 0109-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane na sufitach podwieszanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=125	125		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=125
jm=m	040
pm=-1
wo=0	125	125,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125,00						

[RMS 1]
id=453
nz=0,0788	0	0,0788	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,85
uw=
kj=0
ij=0,0788	0,0788

[RMS 113]
id=455
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	456
wa=0
wb=0
il=130
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=456
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=439
pd=	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-03 1001-01	
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1100	1100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1100
jm=m	040
pm=3
wo=0	1100	550,00+550,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	550,00+550,00						

[RMS 1]
id=440
nz=0,0798	0	0,0798	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=87,78
uw=
kj=0
ij=0,0798	0,0798

[POZYCJA]
id=441
pd=	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 4-03 1014-01	
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=11	11		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m3	060
pm=3
wo=0	11	11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00						

[RMS 1]
id=442
nz=4,03	0	4,0300	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=44,33
uw=
kj=0
ij=4,03	4,03

[RMS 107]
id=443
nz=0,191	0	0,1910	
np=1	0	446
wa=0
wb=0
il=2,101
uw=
kj=0
ij=0,191	0,191

[RMS 108]
id=444
nz=1,1	0	1,1000	
np=1	0	446
wa=0
wb=0
il=12,1
uw=
kj=0
ij=1,1	1,1

[RMS 109]
id=445
nz=0,16	0	0,1600	
np=1	0	446
wa=0
wb=0
il=1,76
uw=
kj=0
ij=0,16	0,16

[RMS 27]
id=446
nz=4	0	4,00	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=447
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-03	4-03	1012-03		1
pd5=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1012-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zaprawianie bruzd
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1100	1100		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1100
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1100	1100,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1100	1	1100,00						

[RMS 1]
id=448
nz=0,0788	0	0,0788	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=86,68
uw=
kj=0
ij=0,0788	0,0788

[POZYCJA]
id=235
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0715-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Linie zasilające prowadzone kablem typu YDY 5x6 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35
jm=m	040
pm=-1
wo=0	35	35,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35,00						

[RMS 1]
id=236
nz=0,155	0	0,155	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,425
uw=
kj=0
ij=0,155	0,155

[RMS 61]
id=237
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	240
wa=0
wb=0
il=36,4
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 50]
id=238
nz=0,007	0	0,007	
np=1	0	240
wa=0
wb=0
il=0,245
uw=
kj=0
ij=0,007	0,007

[RMS 51]
id=239
nz=0,05	0	0,05	
np=1	0	240
wa=0
wb=0
il=1,75
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 27]
id=240
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 54]
id=241
nz=0,0067	0	0,0067	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,2345
uw=
kj=0
ij=0,0067	0,0067

[RMS 57]
id=242
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,154
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[RMS 58]
id=243
nz=0,0044	0	0,0044	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,154
uw=
kj=0
ij=0,0044	0,0044

[POZYCJA]
id=244
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-02	5-10	0603-02		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-10 0603-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Zarobienie na sucho końca kabla YDY 5x6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=245
nz=1,63	0	1,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,1133
uw=
kj=0
ij=1,55665	1,55665

[RMS 62]
id=246
nz=1	0	1	
np=1	0	252
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 51]
id=247
nz=1	0	1	
np=1	0	252
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 63]
id=248
nz=0,4	0	0,4	
np=1	0	252
wa=0
wb=0
il=0,8
uw=
kj=0
ij=0,4	0,4

[RMS 64]
id=249
nz=0,05	0	0,05	
np=1	0	252
wa=0
wb=0
il=0,1
uw=
kj=0
ij=0,05	0,05

[RMS 50]
id=250
nz=0,15	0	0,15	
np=1	0	252
wa=0
wb=0
il=0,3
uw=
kj=0
ij=0,15	0,15

[RMS 65]
id=251
nz=0,02	0	0,02	
np=1	0	252
wa=0
wb=0
il=0,04
uw=
kj=0
ij=0,02	0,02

[RMS 27]
id=252
nz=2	0	2	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=287
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0204-05	5-08	0204-05		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0204-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 - DY 16 mm2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=50	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	50,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=288
nz=0,033	0	0,033	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,57575
uw=
kj=0
ij=0,031515	0,031515

[RMS 73]
id=289
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	290
wa=0
wb=0
il=52
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=290
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=457
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-03	5-08	0206-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0206-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i rurach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=125	125		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=125
jm=m	040
pm=-1
wo=0	125	125,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=458
nz=0,0253	0	0,0253	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,02025
uw=
kj=0
ij=0,024162	0,024162

[RMS 28]
id=459
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	460
wa=0
wb=0
il=130
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=460
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-03	5-08	0206-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0206-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewody 4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i rurach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=125	125		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=125
jm=m	040
pm=-1
wo=0	125	125,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=462
nz=0,0253	0	0,0253	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=3,02025
uw=
kj=0
ij=0,024162	0,024162

[RMS 70]
id=463
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	464
wa=0
wb=0
il=130
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=464
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=261
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-02	5-08	0209-02		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0209-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewód YDY 3x2,5 mm2 układany w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=550	550		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=550
jm=m	040
pm=-1
wo=0	550	550,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=550	1	550,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=262
nz=0,0451	0	0,0451	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=23,68905
uw=
kj=0
ij=0,043071	0,043071

[RMS 68]
id=263
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	264
wa=0
wb=0
il=572
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=264
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=269
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-01	5-08	0209-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0209-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewód wtynkowy YDY 3x1,5 mm2 układany w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=325	325		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=325
jm=m	040
pm=-1
wo=0	325	325,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	325,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=270
nz=0,0495	0	0,0495	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=15,363725
uw=
kj=0
ij=0,047273	0,047273

[RMS 28]
id=271
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	272
wa=0
wb=0
il=338
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=272
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=273
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-01	5-08	0209-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0209-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewód wtynkowy YDY 4x1,5 mm2 układany w tynku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=225	225		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=225
jm=m	040
pm=-1
wo=0	225	225,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=274
nz=0,0495	0	0,0495	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,636425
uw=
kj=0
ij=0,047273	0,047273

[RMS 70]
id=275
nz=1,04	0	1,04	
np=1	0	276
wa=0
wb=0
il=234
uw=
kj=0
ij=1,04	1,04

[RMS 27]
id=276
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0301-20	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=78	78		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=78
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	78	78,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=292
nz=0,0957	0	0,0957	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7,128732
uw=
kj=0
ij=0,091394	0,091394

[POZYCJA]
id=293
pd=	KNR	5-08 0302-03	5-08	0302-03		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0302-03	
na=Montaż na gotowym podłożu puszek instalacyjnych PT 60
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=78	78		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=78
jm=szt	001
pm=3
wo=0	78	78,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=294
nz=0,451	0	0,4510	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=33,59499
uw=
kj=0
ij=0,430705	0,430705

[RMS 74]
id=295
nz=1,02	0	1,0200	
np=1	0	296
wa=0
wb=0
il=79,56
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[RMS 27]
id=296
nz=2,5	0	2,50	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0309-03	
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych jednofazowych podwójnych 230 V hermetycznych z bolcem ochronnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	11	11,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=298
nz=0,187	0	0,187	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,964435
uw=
kj=0
ij=0,178585	0,178585

[RMS 75]
id=299
nz=1	0	1,0	
np=1	0	300
wa=0
wb=0
il=11
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=300
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=301
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0309-03	
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych jednofazowych podwójnych 230 V z bolcem ochronnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=46	46		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	46	46,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=302
nz=0,187	0	0,187	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,21491
uw=
kj=0
ij=0,178585	0,178585

[RMS 76]
id=303
nz=1	0	1,0	
np=1	0	304
wa=0
wb=0
il=46
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=304
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=318
pd=	KNR	5-08 0308-04	5-08	0308-04		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0308-04	
na=Montaż na gotowym podłożu łączników hermetycznych jednobiegunowych z podłączeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=8	8		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	001
pm=3
wo=0	8	8,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=319
nz=0,242	0	0,2420	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,84888
uw=
kj=0
ij=0,23111	0,23111

[RMS 81]
id=320
nz=1,02	0	1,0200	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8,16
uw=
kj=0
ij=1,02	1,02

[POZYCJA]
id=321
pd=	KNR	5-08 0308-05	5-08	0308-05		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0308-05	
na=Montaż na gotowym podłożu łączników hermetycznych świecznikowych z podłączeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	001
pm=3
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=322
nz=0,308	0	0,3080	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,29414
uw=
kj=0
ij=0,29414	0,29414

[RMS 82]
id=323
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=312
pd=	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0307-01	
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych jednobiegunowych z podłączeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2	2		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	001
pm=3
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=313
nz=0,055	0	0,0550	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,10505
uw=
kj=0
ij=0,052525	0,052525

[RMS 79]
id=314
nz=1	0	1,0000	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=309
pd=	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0307-01	
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych świecznikowych z podłączeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8	8		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	001
pm=3
wo=0	8	8,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=310
nz=0,055	0	0,0550	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,4202
uw=
kj=0
ij=0,052525	0,052525

[RMS 78]
id=311
nz=1	0	1,0000	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=8
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=315
pd=	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0307-01	
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych schodowych z podłączeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2	2		1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	001
pm=3
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=316
nz=0,055	0	0,0550	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,10505
uw=
kj=0
ij=0,052525	0,052525

[RMS 80]
id=317
nz=1	0	1,0000	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=324
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-10	5-08	0502-10		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0502-10	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=39	39		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=39
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	39	39,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=325
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=10,4286
uw=
kj=0
ij=0,2674	0,2674

[RMS 30]
id=326
nz=4	0	4	
np=1	0	327
wa=0
wb=0
il=156
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 27]
id=327
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=328
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-04	5-08	0502-04		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0502-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe mocowane do sufitu podwieszanego (ilość mocowań 4)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=74	74		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	74	74,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=329
nz=0,13	0	0,13	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=9,1871
uw=
kj=0
ij=0,12415	0,12415

[RMS 41]
id=330
nz=4	0	4	
np=1	0	331
wa=0
wb=0
il=296
uw=
kj=0
ij=4	4

[RMS 27]
id=331
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=332
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0503-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych o parametrach nie gorszych niż typu: LC-PLW 15W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=46	46		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=46
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	46	46,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46,00						

[RMS 1]
id=333
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=39,56
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 84]
id=334
nz=1	0	1	
np=1	0	335
wa=0
wb=0
il=46
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=335
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0503-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych o parametrach nie gorszych niż typu: LC-PLW 25 W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=19	19		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	19	19,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,00						

[RMS 1]
id=341
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=16,34
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 86]
id=342
nz=1	0	1	
np=1	0	343
wa=0
wb=0
il=19
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=343
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0503-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych o parametrach nie gorszych niż typu: LC-PLW 35 W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	3	3,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,00						

[RMS 1]
id=349
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,58
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 88]
id=350
nz=1	0	1	
np=1	0	351
wa=0
wb=0
il=3
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=351
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=352
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0503-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych o parametrach nie gorszych niż typu: LED LC-PSL 42 W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 1]
id=353
nz=0,86	0	0,86	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=5,16
uw=
kj=0
ij=0,86	0,86

[RMS 89]
id=354
nz=1	0	1	
np=1	0	356
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 90]
id=355
nz=688	1	688	
np=1	0	356
wa=0
wb=0
il=688
uw=
kj=0
ij=114,666666666667	688

[RMS 27]
id=356
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=376
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0504-02	5	0504-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0504-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Oprawy oświetleniowe o parametrach nie gorszych niż typu: LC-TRX-39
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1]
id=377
nz=0,54	0	0,54	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,08
uw=
kj=0
ij=0,54	0,54

[RMS 96]
id=378
nz=1	0	1	
np=1	0	379
wa=0
wb=0
il=2
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=379
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=414
pd=KNR 5-08 0511-06	KNR	5-08 0511-06	5-08	0511-06 		0
pd5=KNR 5-08 0511-06	KATSRC_UNDEF	KNR 5-08 0511-06 	
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia o parametrach nie gorszych niż typu: LED LC-PSL 42 W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=37	37		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	37	37,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=415
nz=0,65	0	0,65	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=22,96775
uw=
kj=0
ij=0,62075	0,62075

[RMS 101]
id=416
nz=1	0	1	
np=1	0	417
wa=0
wb=0
il=37
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=417
nz=2,5	0	2,5	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[POZYCJA]
id=380
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR AL-01 0201-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż czujki ruchu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	7	7,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7,00						

[RMS 1]
id=381
nz=1,87	0	1,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=13,09
uw=
kj=0
ij=1,87	1,87

[RMS 97]
id=382
nz=1	0	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=7
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=411
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR AL-01 0201-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż czujki ruchu hermetycznej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=18	18		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	18	18,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00						

[RMS 1]
id=412
nz=1,87	0	1,87	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=33,66
uw=
kj=0
ij=1,87	1,87

[RMS 99]
id=413
nz=1	0	1,00	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=18
uw=
kj=0
ij=1	1

[POZYCJA]
id=428
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0206-01	2-17	0206-01		1
pd5=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-17 0206-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zakup i montaż wentylatorów łazienkowych z opóźnieniem czasowym i czujnikiem wilgotności
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=429
nz=5,48	0	5,48	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=20,9336
uw=
kj=0
ij=5,2334	5,2334

[RMS 102]
id=430
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=4
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 27]
id=431
nz=0,8	0	0,8	
np=0	0	0
op=M	0
wa=0
wb=0
il=0
uw=
kj=0
ij=0	0

[RMS 103]
id=432
nz=0,07	0	0,07	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,28
uw=
kj=0
ij=0,07	0,07

[POZYCJA]
id=433
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-01	5-08	0404-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 5-08 0404-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zakup i montaż suszarek do rąk
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	6	6,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[RMS 1]
id=438
nz=0,41	0	0,41	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=2,3493
uw=
kj=0
ij=0,39155	0,39155

[RMS 104]
id=436
nz=1	0	1	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=6
uw=
kj=0
ij=1	1

[RMS 105]
id=437
nz=0,01	0	0,01	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,06
uw=
kj=0
ij=0,01	0,01

[POZYCJA]
id=387
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
pd5=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 4-03 1203-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Badanie linii kablowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=odc.	101
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=388
nz=1,8	0	1,8	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=1,8
uw=
kj=0
ij=1,8	1,8

[POZYCJA]
id=389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1303-01	
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=390
nz=0,63	0	0,63	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,63
uw=
kj=0
ij=0,63	0,63

[POZYCJA]
id=391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1303-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=34	34		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34
jm=pomiar	108
pm=-1
wo=0	34	34,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34,00						

[RMS 1]
id=392
nz=0,42	0	0,42	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=14,28
uw=
kj=0
ij=0,42	0,42

[POZYCJA]
id=397
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1304-05	
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=398
nz=0,5	0	0,5	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,5
uw=
kj=0
ij=0,5	0,5

[POZYCJA]
id=399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1304-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=223	223		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=223
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	223	223,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=223	1	223,00						

[RMS 1]
id=400
nz=0,28	0	0,28	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=62,44
uw=
kj=0
ij=0,28	0,28

[POZYCJA]
id=401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1305-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1	1		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
wo=0	1	1,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
id=402
nz=0,33	0	0,33	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=0,33
uw=
kj=0
ij=0,33	0,33

[POZYCJA]
id=403
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 1305-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=225	225		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=225
jm=prób.	000
pm=-1
wo=0	225	225,00				0

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225,00						

[RMS 1]
id=404
nz=0,27	0	0,27	
np=0	0	0
wa=0
wb=0
il=60,75
uw=
kj=0
ij=0,27	0,27

[SUMA KONTROLNA]
B4B735D69E0C211EEFB4D0F896EED7CD
