**Załącznik nr 11 do SWZ**

**Opracowanie graficzne, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy pamiątkowej dot. inwestycji pod nazwą: *„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej
(hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”*.**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjnej
i 1 tablicy pamiątkowej dot. inwestycji pod nazwą: ***„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”.***

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przygotowanie tablic zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dla umów podpisanych po
1 stycznia 2018 r.
2. Tablice muszą zawierać:

- nazwę beneficjenta,

- tytuł projektu,

- cel projektu,

- znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa,

- adres portalu [www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl)

3) Minimalny rozmiar tablic to 80 cm x 120 cm (wymiary europalety).

4) Zapewnienie, że znaki i informacje są widoczne i czytelne dla odbiorców.

5) Miejsce zamontowania tablic na działce o numerze 318/13 Miasta Rawa Mazowiecka, przy
ul. Tatr 1A. Dokładne miejsce Wykonawca ustali z Zamawiającym.

6) Tablica z blachy stalowej ocynkowanej powinna być umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby jej dolna krawędź znajdowała się na wysokości 1,5-2 m nad poziomem terenu (wysokość należy uzgodnić z Zamawiającym). Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablice w sposób uniemożliwiający ich wywrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Dopuszczalne jest łączenie dwóch elementów blachy. Tablice wraz z konstrukcją powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i wykonane z taki sposób, aby zapewnić ich czytelność do czasu zastąpienia ich tablicami pamiątkowymi.

7) Montaż musi spełnić wymogi sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

8) Specyfikacja techniczna tablic:

- materiał wykonania: blacha ocynkowana,

- oklejona folią zadrukowaną cyfrowo,

- druk w pełnym kolorze,

- odporna na działanie warunków atmosferycznych,

- zabezpieczona, np. laminatem.